|  |  |
| --- | --- |
| **BT-WLAN Coexistence Performance** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Scenario** | **WL127x** |
| **Role** | **Peer Device** | **BT** | **WLAN** | **2.4G** | **5G** | **BT Audio** |
| Station | Cisco1250 | HV3 Master | TCP Rx | 6.9 | 41.4 | Good |
| HV3 Master | TCP Tx | 8.8 | 32.9 | Good |
| 2EV3, Master | TCP Rx | 7.8 | 42.6 | Good |
| 2EV3, Master | TCP Tx | 10.1 | 32.1 | Good |
| A2DP EDR3 Master 350Kbps | TCP Rx | 26.5 | 41.3 | Good |
| A2DP EDR3 Master 350Kbps | TCP Tx | 20.4 | 33.2 | Good |
| A2DP BR Master 240Kbps | TCP Rx | 20.2 | 41.5 | Good |
| A2DP BR Master 240Kbps | TCP Tx | 15.2 | 33.1 | Good |
| AP | Intel 6200AGN | HV3, Master | TCP Tx | 12.1 | 31.1 | Good |
| HV3, Master | TCP Rx | 10.2 | 41.5 | Good |
| 2EV3, Slave | TCP Tx | 15.8 | 31.3 | Good |
| 2EV3, Slave | TCP Rx | 14.9 | 41.3 | Good |
| P2P Client | Broadcom | HV3, Master | TCP Tx | 9.7 | 24.9 | Good |
| HV3, Master | TCP Rx | 1.4 | 22.4 | Good |
| 2EV3, Master | TCP Tx | 10.9 | 24.9 | Good |
| 2EV3, Master | TCP Rx | 7.9 | 22.4 | Good |
| A2DP BR 350Kbps, M | TCP Tx | 6.3 | 24.9 | Good |
| A2DP BR 350Kbps, M | TCP Rx | 7.3 | 22.4 | Good |
| A2DP EDR3 350Kbps, M | TCP Tx | 15.6 | 24.9 | Good |
| A2DP EDR3 350kbps, M | TCP Rx | 14.2 | 22.4 | Good |
| P2P GO | Broadcom | HV3, Master | TCP Tx | 10.6 | 33.0 | Good |
| HV3, Master | TCP Rx | 8.2 | 27.0 | Good |
| 2EV3, Master | TCP Tx | 12.6 | 33.3 | Good |
| 2EV3, Master | TCP Rx | 8.7 | 27.0 | Good |
| A2DP EDR3 350Kbps, M | TCP Tx | 15.8 | 33.3 | Good |
| A2DP EDR3 350kbps, M | TCP Rx | 14.4 | 24.3 | Good |