### - a -

- addr : Mcbsp_IOBuf_t
- arg : Mcbsp_IOBuf_t

### - b -

- bitReversal : Mcbsp_DataConfig_t
- bMuteON : Mcbsp_ChannelObj_t

### - c -

- cbArg : Mcbsp_ChannelObj_t
- cbFxn : Mcbsp_ChannelObj_t
- chanConfig : Mcbsp_ChanParams_t , Mcbsp_ChannelObj_t
- chanEnableMask : Mcbsp_ChannelObj_t , Mcbsp_ChanParams_t
- chanState : Mcbsp_ChannelObj_t
- clkMode : Mcbsp_ClkSetup_t
- clkPolarity : Mcbsp_ClkSetup_t
- clkSetup : Mcbsp_ChanParams_t , Mcbsp_ChannelObj_t
- clksPolarity : Mcbsp_srgConfig_t
- cmd : Mcbsp_IOBuf_t
- compandSel : Mcbsp_DataConfig_t
- cpuRxEventNum : Mcbsp_HwInfo_Unpadded
- cpuTxEventNum : Mcbsp_HwInfo_Unpadded
- currentDataSize : Mcbsp_ChannelObj_t
- currentError : Mcbsp_ChannelObj_t

### - d -

- dataAddress : Mcbsp_HwInfo_Unpadded
- dataDelay : Mcbsp_DataConfig_t
- dataFormat : Mcbsp_ChanParams_t , Mcbsp_ChannelObj_t
- dataIOBuf : Mcbsp_ChannelObj_t
- devHandle : Mcbsp_ChannelObj_t
- devState : Mcbsp_Object_Unpadded
- dlbMode : Mcbsp_Params_t
- dxState : Mcbsp_DataConfig_t

### - e -

- edmaCallback : Mcbsp_ChannelObj_t
- edmaEventQue : Mcbsp_ChannelObj_t , Mcbsp_ChanParams_t
- edmaHandle : Mcbsp_ChannelObj_t , Mcbsp_ChanParams_t
- edmaRxEventNum : Mcbsp_HwInfo_Unpadded
- edmaTxEventNum : Mcbsp_HwInfo_Unpadded
- emulationMode : Mcbsp_Params_t
- enablecache : Mcbsp_Params_t , Mcbsp_Object_Unpadded
- enableHwFifo : Mcbsp_ChanParams_t , Mcbsp_ChannelObj_t

### - f -

- fifoRegs : Mcbsp_HwInfo_Unpadded
- flush : Mcbsp_ChannelObj_t
- frmLen1 : Mcbsp_DataConfig_t
- frmLen2 : Mcbsp_DataConfig_t
- frmSyncIgn : Mcbsp_DataConfig_t
- frmSyncMode : Mcbsp_ClkSetup_t
- frmSyncPolarity : Mcbsp_ClkSetup_t
- fsgConfigured : Mcbsp_Object_Unpadded
- fsgEnabled : Mcbsp_Object_Unpadded

### - g -

- gblCbk : Mcbsp_ChanParams_t
- gblErrCbk : Mcbsp_ChannelObj_t
- gSync : Mcbsp_srgConfig_t

### - h -

- hwInfo : Mcbsp_Object_Unpadded
- hwiNumber : Mcbsp_ChanParams_t

### - i -

- instNum : Mcbsp_Object_Unpadded , Mcbsp_HwInfo_Unpadded
- intMode : Mcbsp_DataConfig_t
- inUse : Mcbsp_Object_Unpadded
- isTempIOBufValid : Mcbsp_ChannelObj_t

### - l -

- link : Mcbsp_IOBuf_t
- loopJobBuffer : Mcbsp_ChannelObj_t
- loopJobLength : Mcbsp_ChannelObj_t
- loopJobMode : Mcbsp_Object_Unpadded
- loopjobUpdatedinParamset : Mcbsp_ChannelObj_t

### - m -

- misc : Mcbsp_IOBuf_t
- mode : Mcbsp_ChannelObj_t , Mcbsp_Params_t , Mcbsp_Object_Unpadded
- multiChanCtrl : Mcbsp_ChanParams_t , Mcbsp_ChannelObj_t
- multiChanMode : Mcbsp_McrSetup_t

### - n -

- nextFlag : Mcbsp_ChannelObj_t
- nextLinkParamSetToBeUpdated : Mcbsp_ChannelObj_t

### - o -

- opMode : Mcbsp_Object_Unpadded , Mcbsp_Params_t

### - p -

- partitionMode : Mcbsp_McrSetup_t
- partitionSelA : Mcbsp_McrSetup_t
- partitionSelB : Mcbsp_McrSetup_t
- paused : Mcbsp_ChannelObj_t
- phaseNum : Mcbsp_DataConfig_t
- pramTbl : Mcbsp_ChannelObj_t
- pramTblAddr : Mcbsp_ChannelObj_t
- ptrQFloatList : Mcbsp_ChannelObj_t
- ptrQPendList : Mcbsp_ChannelObj_t

### - r -

- rcvObj : Mcbsp_Object_Unpadded
- regs : Mcbsp_HwInfo_Unpadded
- retryCount : Mcbsp_Object_Unpadded
- rjust : Mcbsp_DataConfig_t
- roundedWordWidth : Mcbsp_ChannelObj_t
- rxFsgEnable : Mcbsp_Object_Unpadded
- rxQFloatingList : Mcbsp_Params_t
- rxQPendingList : Mcbsp_Params_t
- rxSrgEnable : Mcbsp_Object_Unpadded

### - s -

- samplingRate : Mcbsp_ClkSetup_t
- scratchBuf : Mcbsp_TempBuffer_t
- scratchBuffer : Mcbsp_TempBuffer_t
- size : Mcbsp_IOBuf_t
- srgConfigured : Mcbsp_Object_Unpadded
- srgEnabled : Mcbsp_Object_Unpadded
- srgFrmPulseWidth : Mcbsp_srgConfig_t
- srgInputClkMode : Mcbsp_srgConfig_t
- srgrConfig : Mcbsp_Object_Unpadded
- srgrInputFreq : Mcbsp_srgConfig_t
- srgSetup : Mcbsp_Params_t
- status : Mcbsp_IOBuf_t
- stopSmFsRcv : Mcbsp_Object_Unpadded
- stopSmFsXmt : Mcbsp_Object_Unpadded
- submitCount : Mcbsp_ChannelObj_t

### - t -

- tcc : Mcbsp_ChannelObj_t
- tempIOBuf : Mcbsp_ChannelObj_t
- txFsgEnable : Mcbsp_Object_Unpadded
- txQFloatingList : Mcbsp_Params_t
- txQPendingList : Mcbsp_Params_t
- txSrgEnable : Mcbsp_Object_Unpadded

### - u -

- userDataBufferSize : Mcbsp_ChannelObj_t
- userLoopJob : Mcbsp_ChannelObj_t
- userLoopJobBuffer : Mcbsp_ChanParams_t
- userLoopJobLength : Mcbsp_ChannelObj_t , Mcbsp_ChanParams_t

### - w -

- wordWidth : Mcbsp_ChanParams_t
- wrdLen1 : Mcbsp_DataConfig_t
- wrdLen2 : Mcbsp_DataConfig_t

### - x -

- xferChan : Mcbsp_ChannelObj_t
- xmtObj : Mcbsp_Object_Unpadded

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated