### - t -

- tailBitEnable : VCP2_BaseParams
- tbConvrgMode : VCP2_BaseParams
- tbnaErr : VCP2_Errors
- TCR : CSL_TmrConfig
- TGCR : CSL_TmrConfig
- threshold : CSL_Edma3CmdQueThr
- tmrClksrcHi : CSL_TmrHwSetup
- tmrClksrcLo : CSL_TmrHwSetup
- tmrClockPulseHi : CSL_TmrHwSetup
- tmrClockPulseLo : CSL_TmrHwSetup
- tmrInvInpHi : CSL_TmrHwSetup
- tmrInvInpLo : CSL_TmrHwSetup
- tmrInvOutpHi : CSL_TmrHwSetup
- tmrInvOutpLo : CSL_TmrHwSetup
- tmrIpGateHi : CSL_TmrHwSetup
- tmrIpGateLo : CSL_TmrHwSetup
- tmrNum : CSL_TmrObj
- tmrPreScalarCounterHi : CSL_TmrHwSetup
- tmrPulseWidthHi : CSL_TmrHwSetup
- tmrPulseWidthLo : CSL_TmrHwSetup
- tmrTimerCounterHi : CSL_TmrHwSetup
- tmrTimerCounterLo : CSL_TmrHwSetup
- tmrTimerMode : CSL_TmrHwSetup
- tmrTimerPeriodHi : CSL_TmrHwSetup
- tmrTimerPeriodLo : CSL_TmrHwSetup
- traceBack : VCP2_Params
- traceBackEn : VCP2_Params
- traceBackIndex : VCP2_Params , VCP2_BaseParams
- trActive : CSL_Edma3ActivityStat
- triggerWord : CSL_Edma3HwQdmaChannelSetup
- TxBCastFrames : _EMAC_Statistics
- TxCarrierSLoss : _EMAC_Statistics
- txCfgStatus : SGMII_Status
- TxCh : _EMAC_Core
- TxChanEnable : _EMAC_ChannelInfo
- TxCollision : _EMAC_Statistics
- txConfig : SGMII_Config
- TxDeferred : _EMAC_Statistics
- TxExcessiveColl : _EMAC_Statistics
- TxGoodFrames : _EMAC_Statistics
- TxLateColl : _EMAC_Statistics
- TxMCastFrames : _EMAC_Statistics
- TxMultiColl : _EMAC_Statistics
- TxOctets : _EMAC_Statistics
- TxPauseFrames : _EMAC_Statistics
- TxPktHeld : _EMAC_Status
- TxSingleColl : _EMAC_Statistics
- TxUnderrun : _EMAC_Statistics
- type : VCP2_PID

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated