### - p -

- paramNum : CSL_Edma3HwQdmaChannelSetup , CSL_Edma3HwDmaChannelSetup
- pd : _EMAC_DescCh
- pDataBuffer : _EMAC_Pkt
- pDescFirst : _EMAC_DescCh
- pDescLast : _EMAC_DescCh
- pDescRead : _EMAC_DescCh
- pDescWrite : _EMAC_DescCh
- pEMACCore : _EMAC_Device
- PendingStatus : _MDIO_Device
- perf : VCP2_BaseParams
- perNum : _EMAC_Device , VCP2Obj
- pfcbFreePacket : _EMAC_Core_Config
- pfcbGetPacket : _EMAC_Core_Config
- pfcbRxPacket : _EMAC_Core_Config
- pfcbStatistics : _EMAC_Core_Config
- pfcbStatus : _EMAC_Core_Config
- pHead : _pktq
- phyAddr : _MDIO_Device
- PhyDev : _EMAC_Status
- phyState : _MDIO_Device
- phyStateTicks : _MDIO_Device
- pid_class : VCP2_PID
- PktChannel : _EMAC_Pkt
- PktFrags : _EMAC_Pkt
- PktLength : _EMAC_Pkt
- PktMTU : _EMAC_Common_Config , _EMAC_Device
- pNext : _EMAC_Pkt
- poly0 : VCP2_Poly , VCP2_Params
- poly1 : VCP2_Poly , VCP2_Params
- poly2 : VCP2_Params , VCP2_Poly
- poly3 : VCP2_Poly , VCP2_Params
- pPrev : _EMAC_Pkt
- PRDHI : CSL_TmrConfig
- PRDLO : CSL_TmrConfig
- pri : CSL_Edma3CmdQuePri
- priority : CSL_BWMNGMT_CPUARB_SETUP , CSL_IDMA_IDMA1CONFIG , CSL_BWMNGMT_MDMAPRI_SETUP
- pTail : _pktq

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated