### - m -

- Mcbsp_BitReversal_DISABLE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_BitReversal_ENABLE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_ClkPol_FALLING_EDGE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_ClkPol_RISING_EDGE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_ClkPol_SRG_FALLING_EDGE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_ClkPol_SRG_RISING_EDGE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_ClkSPol_FALLING_EDGE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_ClkSPol_RISING_EDGE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_Compand_ALAW : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_Compand_MULAW : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_Compand_OFF_LSB_FIRST : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_Compand_OFF_MSB_FIRST : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_DataDelay_0_BIT : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_DataDelay_1_BIT : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_DataDelay_2_BIT : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_DevMode_McBSP : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_DxEna_OFF : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_DxEna_ON : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_EmuMode_FREE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_EmuMode_SOFT_ABORT : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_EmuMode_SOFT_STOP : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_FrmSync_DETECT : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_FrmSync_IGNORE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_FsClkMode_DXR_XSR : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_FsClkMode_EXTERNAL : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_FsClkMode_INTERNAL : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_FsPol_ACTIVE_HIGH : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_FsPol_ACTIVE_LOW : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IntMode_ON_EOB : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IntMode_ON_FSYNC : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IntMode_ON_READY : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IntMode_ON_SYNCERR : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_CANCEL_PENDING_IO : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_CHAN_RESET : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_CONFIG_SRGR : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_DEVICE_RESET : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_FSGR_START : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_FSGR_STOP : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_LOOPBACK : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_MODIFY_LOOPJOB : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_MUTE_OFF : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_MUTE_ON : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_PAUSE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_RESUME : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_SAMPLE_RATE_CHANGE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_SET_BCLK_POL : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_SET_CLKMODE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_SET_FRMSYNC_POL : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_SET_FRMSYNCMODE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_SET_TIMEOUT : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_SRGR_START : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_SRGR_STOP : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_START : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_STOP : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_IOCTL_SYNCERR_INT_ENABLE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_Loopback_DISABLE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_Loopback_ENABLE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_McmMode_ALL_CHAN_DISABLED_MASKED : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_McmMode_ALL_CHAN_DISABLED_UNMASKED : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_McmMode_ALL_CHAN_ENABLED_MASKED : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_McmMode_ALL_CHAN_ENABLED_UNMASKED : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_OpMode_DMAINTERRUPT : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_OpMode_INTERRUPT : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_OpMode_POLLED : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_PartitionMode_2 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_PartitionMode_8 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_PartitionMode_CHAN_0_15 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_PartitionMode_CHAN_112_127 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_PartitionMode_CHAN_16_31 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_PartitionMode_CHAN_32_47 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_PartitionMode_CHAN_48_63 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_PartitionMode_CHAN_64_79 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_PartitionMode_CHAN_80_95 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_PartitionMode_CHAN_96_111 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_Phase_DUAL : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_Phase_SINGLE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_RxJust_RSE : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_RxJust_RxJUST_LZF : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_RxJust_RZF : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_SpcrCtrl_FSYNC_DISABLE : mcbsp_pvt.h
- Mcbsp_SpcrCtrl_FSYNC_ENABLE : mcbsp_pvt.h
- Mcbsp_SpcrCtrl_RX_DISABLE : mcbsp_pvt.h
- Mcbsp_SpcrCtrl_RX_ENABLE : mcbsp_pvt.h
- Mcbsp_SpcrCtrl_SRG_DISABLE : mcbsp_pvt.h
- Mcbsp_SpcrCtrl_SRG_ENABLE : mcbsp_pvt.h
- Mcbsp_SpcrCtrl_TX_DISABLE : mcbsp_pvt.h
- Mcbsp_SpcrCtrl_TX_ENABLE : mcbsp_pvt.h
- Mcbsp_SrgClk_CLKCPU : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_SrgClk_CLKR : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_SrgClk_CLKS : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_SrgClk_CLKX : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_TxRxClkMode_EXTERNAL : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_TxRxClkMode_INTERNAL : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_WordLength_12 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_WordLength_16 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_WordLength_20 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_WordLength_24 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_WordLength_32 : mcbsp_drv.h
- Mcbsp_WordLength_8 : mcbsp_drv.h

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated