### - s -

- Srio_allocTransmitBuffer() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_dioCompletionIsr() : srio_drv.h , srio_drv.c
- Srio_dioTxCompletionIsr() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_flushSockData() : srio_drv.c
- Srio_freeRxDrvBuffer() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_freeTransmitBuffer() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_getDescSize() : srio_drv.c
- Srio_getSockOpt() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_getVersion() : srio_drv.h , srio_drv.c
- Srio_getVersionStr() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_init() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_initSockData() : srio_drv.c
- Srio_listAdd() : listlib.c , listlib.h
- Srio_listCat() : listlib.c , listlib.h
- Srio_listGetHead() : listlib.c , listlib.h
- Srio_listGetNext() : listlib.c , listlib.h
- Srio_listRemove() : listlib.c , listlib.h
- Srio_listRemoveNode() : listlib.c , listlib.h
- Srio_processAppConfig() : srio_drv.c
- Srio_processDrvConfig() : srio_drv.c
- Srio_processReceivedBD() : srio_drv.c
- Srio_rxCompletionIsr() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_setSockOpt() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_sockBind() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_sockBind_DIO() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_sockBind_TYPE11() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_sockBind_TYPE9() : srio_drv.h , srio_drv.c
- Srio_sockClose() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_sockClose_DIO() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_sockClose_TYPE11() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_sockClose_TYPE9() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_sockOpen() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_sockRecv() : srio_drv.h , srio_drv.c
- Srio_sockSend() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_sockSend_DIO() : srio_drv.h , srio_drv.c
- Srio_sockSend_TYPE11() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_sockSend_TYPE9() : srio_drv.h , srio_drv.c
- Srio_start() : srio_drv.c , srio_drv.h
- Srio_validateBindingId() : srio_drv.c
- Srio_validateDIOBindingId() : srio_drv.c
- SrioDevice_init() : device_srio_loopback.c

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated