-ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/cppi/test/cppi_test.c" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/cppi/test/test_host_mode.c" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/cppi/test/test_mono_mode.c" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/cppi/src/cppi_drv.c" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/cppi/src/cppi_desc.c" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/cppi/device/cppi_device.c" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/qmss/src/qmss_drv.c" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/qmss/src/qmss_acc.c" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/qmss/device/qmss_device.c" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/cppi/test/test_osal.c" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/cppi/src/cppi_listlib.c" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/cppi/src/cppi_heap.c" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/cppi/test/cppi_linker.cmd" -ccs.linkFile "PDK_INSTALL_PATH/ti/drv/cppi/test/cppi_test.cfg" -ccs.setCompilerOptions "-mv64+ -g -DINTERNAL_LINKING_RAM -DCONFIG_ACC -UTX_CH_ALLOCATION -URX_CH_ALLOCATION -URX_FLOW_ALLOCATION --diag_warning=225 -I${PDK_INSTALL_PATH}/ti/drv/cppi/test"  -rtsc.enableRtsc

