### - c -

- CACHE_L1D_LINESIZE : csl_cache.h
- CACHE_L1P_LINESIZE : csl_cache.h
- CACHE_L2_LINESIZE : csl_cache.h
- CACHE_ROUND_TO_LINESIZE : csl_cache.h
- CPPI_MAX_CPDMA : csl_cppi.h
- CSL_BWMNGMT_MAXWAIT_MAXWAIT0 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_MAXWAIT_MAXWAIT1 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_MAXWAIT_MAXWAIT16 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_MAXWAIT_MAXWAIT2 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_MAXWAIT_MAXWAIT32 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_MAXWAIT_MAXWAIT4 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_MAXWAIT_MAXWAIT8 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_PRI_PRI0 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_PRI_PRI1 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_PRI_PRI2 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_PRI_PRI3 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_PRI_PRI4 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_PRI_PRI5 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_PRI_PRI6 : csl_bwmngmt.h
- CSL_BWMNGMT_PRI_PRI7 : csl_bwmngmt.h
- CSL_EDMA3_ADDRMODE_CONST : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_ADDRMODE_INCR : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_BIDX_MAKE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CIDX_MAKE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_CNT_MAKE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_FIFOWIDTH_128BIT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_FIFOWIDTH_16BIT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_FIFOWIDTH_256BIT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_FIFOWIDTH_32BIT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_FIFOWIDTH_64BIT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_FIFOWIDTH_8BIT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_FIFOWIDTH_NONE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_ITCCH_DIS : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_ITCCH_EN : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_ITCINT_DIS : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_ITCINT_EN : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_LINK_DEFAULT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_LINK_NULL : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_LINKBCNTRLD_MAKE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_AID0 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_AID1 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_AID2 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_AID3 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_AID4 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_AID5 : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_EXT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_SR : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_SW : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_SX : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_UR : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_UW : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_MEMACCESS_UX : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_OPT_MAKE : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_REGION_GLOBAL : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_STATIC_DIS : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_STATIC_EN : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_SYNC_A : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_SYNC_AB : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TCC_EARLY : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TCC_NORMAL : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TCCH_DIS : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TCCH_EN : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TCINT_DIS : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TCINT_EN : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TRIGWORD_A_B_CNT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TRIGWORD_CCNT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TRIGWORD_DEFAULT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TRIGWORD_DST : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TRIGWORD_LINK_BCNTRLD : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TRIGWORD_OPT : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TRIGWORD_SRC : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TRIGWORD_SRC_DST_BIDX : csl_edma3.h
- CSL_EDMA3_TRIGWORD_SRC_DST_CIDX : csl_edma3.h
- CSL_EMAC_NUMCHANNELS : csl_emac.h
- CSL_EMAC_NUMCORES : csl_emac.h
- CSL_EMAC_NUMMACADDRS : csl_emac.h
- CSL_INTC_BADHANDLE : csl_intc.h
- CSL_INTC_EVENTID_CNT : csl_intc.h
- CSL_INTC_EVTHANDLER_NONE : csl_intc.h
- CSL_INTC_MAPPED_NONE : csl_intc.h
- CSL_PLLC_RSTCTRL_VALID_KEY : csl_pllc.h
- CSL_TMR_CONFIG_DEFAULTS : csl_tmr.h
- CSL_TMR_HWSETUP_DEFAULTS : csl_tmr.h

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated