### - c -

- CACHE_L1Size : csl_cache.h
- CACHE_L2Size : csl_cache.h
- CACHE_Wait : csl_cache.h
- Cppi_CpDma : csl_cppi.h
- CSL_ChipReg : csl_chip.h
- CSL_CPINTCNestingMode : csl_cpIntc.h
- CSL_Edma3HwChannelControlCmd : csl_edma3.h
- CSL_Edma3HwChannelStatusQuery : csl_edma3.h
- CSL_Edma3HwControlCmd : csl_edma3.h
- CSL_Edma3HwStatusQuery : csl_edma3.h
- CSL_Edma3Que : csl_edma3.h
- CSL_Edma3QuePri : csl_edma3.h
- CSL_Edma3QueThr : csl_edma3.h
- CSL_IntcExcep : csl_intc.h
- CSL_IntcExcepEn : csl_intc.h
- CSL_IntcHwControlCmd : csl_intc.h
- CSL_IntcHwStatusQuery : csl_intc.h
- CSL_IntcVectId : csl_intc.h
- CSL_PSC_MDLRST : csl_psc.h
- CSL_PSC_MDRST : csl_psc.h
- CSL_PSC_MODSTATE : csl_psc.h
- CSL_PSC_PDSTATE : csl_psc.h
- CSL_TmrClksrc : csl_tmr.h
- CSL_TmrClockPulse : csl_tmr.h
- CSL_TmrEnamode : csl_tmr.h
- CSL_TmrHwControlCmd : csl_tmr.h
- CSL_TmrHwStatusQuery : csl_tmr.h
- CSL_TmrInvInp : csl_tmr.h
- CSL_TmrInvOutp : csl_tmr.h
- CSL_TmrIpGate : csl_tmr.h
- CSL_TmrMode : csl_tmr.h
- CSL_TmrPulseWidth : csl_tmr.h
- CSL_TmrState : csl_tmr.h
- CSL_TmrTstat : csl_tmr.h
- CSL_TmrWdflagBitStatus : csl_tmr.h
- CSL_XMC_ACEN_MODE : csl_xmc.h

### - i -

- IDMA_priSet : csl_idma.h
- Interface : csl_mdio.h

### - q -

- Qmss_QueueType : csl_qm_queue.h

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated