# pcieBarCfg_s Struct Reference
[PCIE LLD API Data Structures]

Specification of pcieBarCfg. More...

`#include <pcie.h>`

## Data Fields

pcieLocation_e | location
| Local or remote peripheral.
pcieMode_e | mode
| PCIe mode.
uint32_t | base
| Base Address (32bits).
pcieBarPref_e | prefetch
| Prefetch.
pcieBarType_e | type
| Type.
pcieBarMem_e | memSpace
| Memory Space.
uint8_t | idx
| BAR index.

## Detailed Description

Specification of pcieBarCfg.

The pcieBarCfg is used to configure a 32bits BAR Register or the lower 32bits of a 64bits BAR register.
This should NOT be used to configure BAR masks.
This should NOT be used to configure the Upper 32bits of a 64bits BAR register.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- pcie.h

Copyright 2012, Texas Instruments Incorporated