====================================================================
REPORT FOR LIBRARY: ./lib/ti.drv.pcie.ae66
====================================================================


************************************************************
REPORT FOR FILE: package_ti.drv.pcie.oe66
************************************************************
                          Name : Size (dec)  Size (hex)  Type
------------------------------ : ----------  ----------  ----
                          .far :          1  0x00000001  UDATA

************************************************************
REPORT FOR FILE: pcie.oe66
************************************************************
                          Name : Size (dec)  Size (hex)  Type
------------------------------ : ----------  ----------  ----
.const:.string:PCIELLDVersionStr :         52  0x00000034  DATA 
          .text:Pcie_writeRegs :       5056  0x000013c0  CODE 
            .text:Pcie_setMode :         96  0x00000060  CODE 
           .text:Pcie_readRegs :       5696  0x00001640  CODE 
      .text:Pcie_getVersionStr :         32  0x00000020  CODE 
         .text:Pcie_getVersion :         32  0x00000020  CODE 
   .text:Pcie_getMemSpaceRange :         64  0x00000040  CODE 
        .text:Pcie_cfgObOffset :        224  0x000000e0  CODE 
         .text:Pcie_cfgIbTrans :        320  0x00000140  CODE 
             .text:Pcie_cfgBar :        256  0x00000100  CODE 

************************************************************
REPORT FOR FILE: pcieinit.oe66
************************************************************
                          Name : Size (dec)  Size (hex)  Type
------------------------------ : ----------  ----------  ----
               .text:Pcie_open :         64  0x00000040  CODE 
              .text:Pcie_close :         64  0x00000040  CODE 

************************************************************
REPORT FOR FILE: pcieapp.oe66
************************************************************
                          Name : Size (dec)  Size (hex)  Type
------------------------------ : ----------  ----------  ----
   .text:pcie_write_tlpCfg_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_serdesCfg1_reg :        192  0x000000c0  CODE 
.text:pcie_write_serdesCfg0_reg :        192  0x000000c0  CODE 
   .text:pcie_write_rstCmd_reg :         64  0x00000040  CODE 
 .text:pcie_write_priority_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_pmRstIrqStatus_reg :         96  0x00000060  CODE 
.text:pcie_write_pmRstIrqStatusRaw_reg :         96  0x00000060  CODE 
.text:pcie_write_pmRstIrqEnableSet_reg :         96  0x00000060  CODE 
.text:pcie_write_pmRstIrqEnableClr_reg :         96  0x00000060  CODE 
    .text:pcie_write_pmCmd_reg :         64  0x00000040  CODE 
    .text:pcie_write_pmCfg_reg :         32  0x00000020  CODE 
  .text:pcie_write_pcsCfg1_reg :         96  0x00000060  CODE 
  .text:pcie_write_pcsCfg0_reg :        192  0x000000c0  CODE 
   .text:pcie_write_obSize_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_write_obOffsetLo_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_obOffsetHi_reg :         32  0x00000020  CODE 
   .text:pcie_write_msiIrq_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_write_msiIrqStatus_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_msiIrqStatusRaw_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_msiIrqEnableSet_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_msiIrqEnableClr_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_legacyIrqStatus_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_legacyIrqStatusRaw_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_legacyIrqEnableSet_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_legacyIrqEnableClr_reg :         64  0x00000040  CODE 
   .text:pcie_write_irqEOI_reg :         32  0x00000020  CODE 
   .text:pcie_write_ioBase_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_write_ibStartLo_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_ibStartHi_reg :         32  0x00000020  CODE 
 .text:pcie_write_ibOffset_reg :         64  0x00000040  CODE 
    .text:pcie_write_ibBar_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_genPurpose_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_write_errIrqStatus_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_write_errIrqStatusRaw_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_write_errIrqEnableSet_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_write_errIrqEnableClr_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_write_epIrqStatus_reg :         32  0x00000020  CODE 
 .text:pcie_write_epIrqSet_reg :         32  0x00000020  CODE 
 .text:pcie_write_epIrqClr_reg :         32  0x00000020  CODE 
   .text:pcie_write_endian_reg :         32  0x00000020  CODE 
 .text:pcie_write_diagCtrl_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_cmdStatus_reg :        128  0x00000080  CODE 
 .text:pcie_write_cfgTrans_reg :         96  0x00000060  CODE 
    .text:pcie_read_tlpCfg_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_serdesCfg1_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_read_serdesCfg0_reg :        128  0x00000080  CODE 
    .text:pcie_read_rstCmd_reg :         32  0x00000020  CODE 
  .text:pcie_read_priority_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_pmRstIrqStatus_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_pmRstIrqStatusRaw_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_pmRstIrqEnableSet_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_pmRstIrqEnableClr_reg :         64  0x00000040  CODE 
     .text:pcie_read_pmCmd_reg :         32  0x00000020  CODE 
     .text:pcie_read_pmCfg_reg :         32  0x00000020  CODE 
       .text:pcie_read_pid_reg :         64  0x00000040  CODE 
 .text:pcie_read_pcsStatus_reg :         64  0x00000040  CODE 
   .text:pcie_read_pcsCfg1_reg :         64  0x00000040  CODE 
   .text:pcie_read_pcsCfg0_reg :        128  0x00000080  CODE 
    .text:pcie_read_obSize_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_obOffsetLo_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_obOffsetHi_reg :         32  0x00000020  CODE 
    .text:pcie_read_msiIrq_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_msiIrqStatus_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_msiIrqStatusRaw_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_msiIrqEnableSet_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_msiIrqEnableClr_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_legacyIrqStatus_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_legacyIrqStatusRaw_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_legacyIrqEnableSet_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_legacyIrqEnableClr_reg :         32  0x00000020  CODE 
    .text:pcie_read_irqEOI_reg :         32  0x00000020  CODE 
    .text:pcie_read_ioBase_reg :         32  0x00000020  CODE 
 .text:pcie_read_ibStartLo_reg :         32  0x00000020  CODE 
 .text:pcie_read_ibStartHi_reg :         32  0x00000020  CODE 
  .text:pcie_read_ibOffset_reg :         32  0x00000020  CODE 
     .text:pcie_read_ibBar_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_genPurpose_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_errIrqStatus_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_errIrqStatusRaw_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_errIrqEnableSet_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_errIrqEnableClr_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_epIrqStatus_reg :         32  0x00000020  CODE 
  .text:pcie_read_epIrqSet_reg :         32  0x00000020  CODE 
  .text:pcie_read_epIrqClr_reg :         32  0x00000020  CODE 
    .text:pcie_read_endian_reg :         32  0x00000020  CODE 
  .text:pcie_read_diagCtrl_reg :         32  0x00000020  CODE 
 .text:pcie_read_cmdStatus_reg :         64  0x00000040  CODE 
  .text:pcie_read_cfgTrans_reg :         64  0x00000040  CODE 
 .text:pcie_read_actStatus_reg :         32  0x00000020  CODE 

************************************************************
REPORT FOR FILE: pciecfg.oe66
************************************************************
                          Name : Size (dec)  Size (hex)  Type
------------------------------ : ----------  ----------  ----
 .text:pcie_write_vndDevId_reg :         32  0x00000020  CODE 
   .text:pcie_write_uncErr_reg :        192  0x000000c0  CODE 
.text:pcie_write_uncErrSvrty_reg :        192  0x000000c0  CODE 
.text:pcie_write_uncErrMask_reg :        192  0x000000c0  CODE 
.text:pcie_write_type1SecStat_reg :        192  0x000000c0  CODE 
.text:pcie_write_type1Memspace_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_type1IOSpace_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_write_type1ExpnsnRom_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_type1CapPtr_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_write_type1BusNum_reg :         96  0x00000060  CODE 
.text:pcie_write_type1BridgeInt_reg :        192  0x000000c0  CODE 
.text:pcie_write_type1BistHeader_reg :        128  0x00000080  CODE 
 .text:pcie_write_type1Bar_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_type1Bar32bit_reg :         32  0x00000020  CODE 
 .text:pcie_write_type0Bar_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_type0Bar32bit_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_write_symTimerFltMask_reg :        320  0x00000140  CODE 
   .text:pcie_write_symNum_reg :        128  0x00000080  CODE 
    .text:pcie_write_subId_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_write_statusCmd_reg :        256  0x00000100  CODE 
.text:pcie_write_slotStatCtrl_reg :        320  0x00000140  CODE 
  .text:pcie_write_slotCap_reg :        192  0x000000c0  CODE 
.text:pcie_write_rootStatus_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_rootErrSt_reg :        160  0x000000a0  CODE 
.text:pcie_write_rootErrCmd_reg :         96  0x00000060  CODE 
.text:pcie_write_rootCtrlCap_reg :        128  0x00000080  CODE 
    .text:pcie_write_revId_reg :         64  0x00000040  CODE 
  .text:pcie_write_prefMem_reg :         96  0x00000060  CODE 
.text:pcie_write_prefLimitUpper_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_write_prefBaseUpper_reg :         32  0x00000020  CODE 
    .text:pcie_write_pmCap_reg :        160  0x000000a0  CODE 
.text:pcie_write_pmCapCtlStat_reg :        160  0x000000a0  CODE 
   .text:pcie_write_plOMsg_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_write_plForceLink_reg :         96  0x00000060  CODE 
.text:pcie_write_plAckTimer_reg :         32  0x00000020  CODE 
 .text:pcie_write_pciesCap_reg :         96  0x00000060  CODE 
  .text:pcie_write_msiUp32_reg :         32  0x00000020  CODE 
  .text:pcie_write_msiLo32_reg :         32  0x00000020  CODE 
  .text:pcie_write_msiData_reg :         32  0x00000020  CODE 
   .text:pcie_write_msiCap_reg :         96  0x00000060  CODE 
  .text:pcie_write_lnkCtrl_reg :        160  0x000000a0  CODE 
.text:pcie_write_linkStatCtrl_reg :        320  0x00000140  CODE 
.text:pcie_write_linkCtrl2_reg :        160  0x000000a0  CODE 
  .text:pcie_write_linkCap_reg :        160  0x000000a0  CODE 
 .text:pcie_write_laneSkew_reg :         96  0x00000060  CODE 
   .text:pcie_write_intPin_reg :         64  0x00000040  CODE 
     .text:pcie_write_gen2_reg :        128  0x00000080  CODE 
 .text:pcie_write_fltMask2_reg :         96  0x00000060  CODE 
   .text:pcie_write_expRom_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_write_deviceCap_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_write_devStatCtrl_reg :        256  0x00000100  CODE 
.text:pcie_write_devStatCtrl2_reg :         64  0x00000040  CODE 
  .text:pcie_write_devCap2_reg :         64  0x00000040  CODE 
   .text:pcie_write_corErr_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_write_corErrMask_reg :        128  0x00000080  CODE 
   .text:pcie_write_capPtr_reg :         32  0x00000020  CODE 
     .text:pcie_write_bist_reg :        128  0x00000080  CODE 
  .text:pcie_write_ackFreq_reg :         96  0x00000060  CODE 
     .text:pcie_write_accr_reg :         96  0x00000060  CODE 
  .text:pcie_read_vndDevId_reg :         32  0x00000020  CODE 
    .text:pcie_read_uncErr_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_read_uncErrSvrty_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_read_uncErrMask_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_read_type1SecStat_reg :         96  0x00000060  CODE 
.text:pcie_read_type1Memspace_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_type1IOSpace_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_type1ExpnsnRom_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_type1CapPtr_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_type1BusNum_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_type1BridgeInt_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_read_type1BistHeader_reg :         64  0x00000040  CODE 
  .text:pcie_read_type1Bar_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_type1Bar32bit_reg :         32  0x00000020  CODE 
  .text:pcie_read_type0Bar_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_type0Bar32bit_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_symTimerFltMask_reg :        160  0x000000a0  CODE 
    .text:pcie_read_symNum_reg :         96  0x00000060  CODE 
     .text:pcie_read_subId_reg :         32  0x00000020  CODE 
 .text:pcie_read_statusCmd_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_read_slotStatCtrl_reg :        192  0x000000c0  CODE 
   .text:pcie_read_slotCap_reg :        128  0x00000080  CODE 
.text:pcie_read_rootStatus_reg :         64  0x00000040  CODE 
 .text:pcie_read_rootErrSt_reg :         96  0x00000060  CODE 
.text:pcie_read_rootErrCmd_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_rootCtrlCap_reg :         64  0x00000040  CODE 
     .text:pcie_read_revId_reg :         32  0x00000020  CODE 
   .text:pcie_read_prefMem_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_prefLimitUpper_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_prefBaseUpper_reg :         32  0x00000020  CODE 
     .text:pcie_read_pmCap_reg :         96  0x00000060  CODE 
.text:pcie_read_pmCapCtlStat_reg :         96  0x00000060  CODE 
    .text:pcie_read_plOMsg_reg :         32  0x00000020  CODE 
.text:pcie_read_plForceLink_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_plAckTimer_reg :         32  0x00000020  CODE 
  .text:pcie_read_pciesCap_reg :         64  0x00000040  CODE 
   .text:pcie_read_msiUp32_reg :         32  0x00000020  CODE 
   .text:pcie_read_msiLo32_reg :         32  0x00000020  CODE 
   .text:pcie_read_msiData_reg :         32  0x00000020  CODE 
    .text:pcie_read_msiCap_reg :         64  0x00000040  CODE 
   .text:pcie_read_lnkCtrl_reg :         96  0x00000060  CODE 
.text:pcie_read_linkStatCtrl_reg :        160  0x000000a0  CODE 
 .text:pcie_read_linkCtrl2_reg :         96  0x00000060  CODE 
   .text:pcie_read_linkCap_reg :         96  0x00000060  CODE 
  .text:pcie_read_laneSkew_reg :         64  0x00000040  CODE 
    .text:pcie_read_intPin_reg :         32  0x00000020  CODE 
    .text:pcie_read_hdrLog_reg :         32  0x00000020  CODE 
      .text:pcie_read_gen2_reg :         64  0x00000040  CODE 
  .text:pcie_read_fltMask2_reg :         64  0x00000040  CODE 
    .text:pcie_read_extCap_reg :         64  0x00000040  CODE 
    .text:pcie_read_expRom_reg :         32  0x00000020  CODE 
  .text:pcie_read_errSrcID_reg :         32  0x00000020  CODE 
 .text:pcie_read_deviceCap_reg :         96  0x00000060  CODE 
.text:pcie_read_devStatCtrl_reg :        160  0x000000a0  CODE 
.text:pcie_read_devStatCtrl2_reg :         32  0x00000020  CODE 
   .text:pcie_read_devCap2_reg :         32  0x00000020  CODE 
    .text:pcie_read_debug1_reg :        160  0x000000a0  CODE 
    .text:pcie_read_debug0_reg :         96  0x00000060  CODE 
    .text:pcie_read_corErr_reg :         64  0x00000040  CODE 
.text:pcie_read_corErrMask_reg :         64  0x00000040  CODE 
    .text:pcie_read_capPtr_reg :         32  0x00000020  CODE 
      .text:pcie_read_bist_reg :         64  0x00000040  CODE 
   .text:pcie_read_ackFreq_reg :         64  0x00000040  CODE 
      .text:pcie_read_accr_reg :         64  0x00000040  CODE 

------------------------------------------------------------
Totals by section type
------------------------------------------------------------
  Uninitialized Data :          1  0x00000001
    Initialized Data :         52  0x00000034
                Code :      28576  0x00006fa0
