|  |
| --- |
| Tabella 3.3 Idrive, U = <1.2 V, O = >1.8 V. |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Idrive | 10p | 22p | 47p | 101p | 221p | 471p | 1 nf | | 24 | 1.06V | U | U | U | U | U | U | | 25 | 1.24V | 1.20V | 1.18V | 1.16V | U | U | 0.65V | | 26 | 1.48V | 1.44V | 1.42V | 1.38V | 1.14V | U | U | | 27 | 1.66V | 1.64V | 1.62V | 1.60V | 1.30V | U | U | | 28 | 1.86V | 1.84V | 1.82V | 1.82V | 1.52V | 1.36V | U | | 29 | 2.14V | 2.12v | 2.10V | 2.06V | 1.72V | 1.58V | U | | 30 | O | O | O | O | 1.96V | 1.78V | 1.26V | | 31 | O | O | O | O | 2.24V | 1.98V | 1.42V | |

RC series with 27 idrive

C = 100 pF, R = 7.5 V = 1.40 V

C = 100 pF, R = 10 V = 1.40 V

C = 100 pF, R = 47 V = 1.30 V

C = 100 pF, R = 100 V = 1.18 V

C = 100 pF, R = 150 V = 1.08 V

C = 100 pF, R = 350 V = 0.85 V

C = 100 pF, R = 470 V = 0.80 V

C = 100 pF, R = 1 the frequency of the signal varies too much