mmwDemo:/>% \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Skipped

mmwDemo:/>% Created for SDK ver:04.01

Skipped

mmwDemo:/>% Created using Visualizer ver:4.1.0.0

Skipped

mmwDemo:/>% Frequency:77

Skipped

mmwDemo:/>% Platform:AWR294X

Skipped

mmwDemo:/>% Scene Classifier:best\_range\_res

Skipped

mmwDemo:/>% CFG TYPE: 2 Azim, 1 Elev

Skipped

mmwDemo:/>% \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Skipped

mmwDemo:/>sensorStop

Ignored: Sensor is already stopped

Done

mmwDemo:/>flushCfg

Done

mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1

Done

mmwDemo:/>channelCfg 15 7 0

Done

mmwDemo:/>adcCfg 2 0

Done

mmwDemo:/>adcbufCfg -1 1 1 1 1

Done

mmwDemo:/>lowPower 0 0

Done

mmwDemo:/>profileCfg 0 77 267 7 57.14 0 0 70 1 656 13349 0 0 158

Done

mmwDemo:/>chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1

Done

mmwDemo:/>chirpCfg 1 1 0 0 0 0 0 4

Done

mmwDemo:/>chirpCfg 2 2 0 0 0 0 0 2

Done

mmwDemo:/>frameCfg 0 2 16 0 656 100 1 0

Done

mmwDemo:/>lowPower 0 0

Done

mmwDemo:/>guiMonitor -1 1 1 0 0 0 1

Done

mmwDemo:/>cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15 1

Error: Invalid usage of the CLI command

Error -1