
1.线路。



2.tool生成EEPROM文件步骤：

1.选择EEPROM SIZE

2.根据SUMBUS ADDRES设置slot

3.在low level page 配置好寄存器。

4.点击update slot from Device，更新配置。

5.点击Write to EEPROM hex生成.hex文件，然后烧录到EEPROM里面。

