Register Display - ALP Nano 1 - DS90UB928, Connector 1

Register        Data        Name
0x0000        0x76        I2C Device ID
0x0001        0x04        Reset
0x0002        0x00        General Configuration 0
0x0003        0xF0        General Configuration 1
0x0004        0xFE        BCC Watchdog Control
0x0005        0x1E        I2C Control 1
0x0006        0x00        I2C Control 2
0x0007        0x1C        Remote ID
0x0008        0x00        SlaveID[0]
0x0009        0x00        SlaveID[1]
0x000A        0x00        SlaveID[2]
0x000B        0x00        SlaveID[3]
0x000C        0x00        SlaveID[4]
0x000D        0x00        SlaveID[5]
0x000E        0x00        SlaveID[6]
0x000F        0x00        SlaveID[7]
0x0010        0x00        SlaveAlias[0]
0x0011        0x00        SlaveAlias[1]
0x0012        0x00        SlaveAlias[2]
0x0013        0x00        SlaveAlias[3]
0x0014        0x00        SlaveAlias[4]
0x0015        0x00        SlaveAlias[5]
0x0016        0x00        SlaveAlias[6]
0x0017        0x00        SlaveAlias[7]
0x0018        0x00        Mailbox[0]
0x0019        0x01        Mailbox[1]
0x001B        0xF6        Frequency Counter
0x001C        0x03        General Status
0x001D        0x20        GPIO0 Config
0x001E        0x00        GPIO1 and GPIO2 Configuration
0x001F        0x00        GPIO3 Configuration
0x0020        0x00        GPIO_REG5 and GPIO_REG6 Configuration
0x0021        0x00        GPIO_REG7 and GPIO_REG8 Configuration
0x0022        0x40        Data Path Control
0x0023        0x10        Rx Mode Status
0x0024        0x08        BIST Control
0x0025        0x00        BIST Error
0x0026        0x14        SCL High Time
0x0027        0x26        SCL Low Time
0x0028        0x21        Data Path Control 2
0x0029        0x00        FRC Control
0x002A        0x00        White Balance Control
0x002B        0x00        I2S Control
0x0035        0x00        AEQ Control
0x0039        0x00        PG Internal Clock Enable
0x003A        0x00        I2S DIVSEL
0x003B        0x01        Adaptive EQ status
0x0041        0x03        Link Error Count
0x0044        0x60        Adaptive Equalizer Bypass
0x0045        0x88        Adaptive EQ MIN/MAX
0x0049        0x00        Map Select
0x004B        0x08        LVDS Setting
0x0056        0x08        Loop-Through Driver
0x0064        0x10        Pattern Generator Control
0x0065        0x00        Pattern Generator Configuration
0x0066        0x00        PGIA
0x0067        0x00        PGID
0x006E        0x00        GPI Pin Status 1
0x006F        0x00        GPI Pin Status 2
0x00F0        0x5F        RX ID
0x00F1        0x55        RX ID
0x00F2        0x42        RX ID
0x00F3        0x39        RX ID
0x00F4        0x32        RX ID
0x00F5        0x38        RX ID
