$VIF_Producer                                   : "Ellisys USB Explorer 350 Examiner 3.1.6729.33506"
$VIF_Specification                              : "Revision 1.36 Version 1.0"
$Vendor_Name                                    : "pascal"        
$Product_Revision                               : "comecer"       
$Model_Part_Number                              : "dry run"       
$TID                                            : "1"             
$Port_Label                                     : "ti"            

; --------------------------------------------------------------------------------
; General
; --------------------------------------------------------------------------------

VIF_Product_Type                                : 0               ; Port
Connector_Type                                  : 2               ; Type-C
USB_PD_Support                                  : Yes             
BC_1_2_Support                                  : 0               ; None
Port_Battery_Powered                            : No              

; --------------------------------------------------------------------------------
; USB Type-C Ports
; --------------------------------------------------------------------------------

Type_C_State_Machine                            : 1               ; Sink
Captive_Cable                                   : No              
USB_Comms_Capable                               : No              
Type_C_Supports_DP_Alt_Mode_as_DFP_D            : No              
Type_C_Supports_DP_Alt_Mode_as_UFP_D            : No              
Type_C_Supports_Audio_Accessory                 : No              
Type_C_Supports_Vconn_Powered_Accessory         : No              
Type_C_Is_Vconn_Powered_Accessory               : No              
Type_C_Is_Alt_Mode_Controller                   : No              
Type_C_Is_Debug_Target_SNK                      : No              
Type_C_Sources_Vconn                            : No              
Type_C_Power_Source                             : 1               ; Bus-Powered
Type_C_Port_On_Hub                              : No              

; --------------------------------------------------------------------------------
; Product Power
; --------------------------------------------------------------------------------

Product_Total_Source_Power                      : 0               ; 0 W
Port_Source_Power_Type                          : 0               ; Guaranteed

; --------------------------------------------------------------------------------
; PD General
; --------------------------------------------------------------------------------

PD_Port_Type                                    : 0               ; Consumer Only
PD_Specification_Revision                       : 1               ; v2.0

; --------------------------------------------------------------------------------
; PD SOP* Handling
; --------------------------------------------------------------------------------

SOP_Capable                                     : Yes             
SOP_P_Capable                                   : No              
SOP_PP_Capable                                  : No              
SOP_P_Debug_Capable                             : No              
SOP_PP_Debug_Capable                            : No              

; --------------------------------------------------------------------------------
; PD Source or Sink Devices
; --------------------------------------------------------------------------------

DR_Swap_To_DFP_Supported                        : No              
DR_Swap_To_UFP_Supported                        : No              
VCONN_Swap_To_On_Supported                      : No              
VCONN_Swap_To_Off_Supported                     : No              
Responds_To_Discov_SOP_DFP                      : No              
Responds_To_Discov_SOP_UFP                      : No              
Attempts_Discov_SOP                             : No              
Unconstrained_Power                             : No              

; --------------------------------------------------------------------------------
; PD Sink
; --------------------------------------------------------------------------------

PD_Power_as_Sink                                : 16000           ; 16 W
No_USB_Suspend_May_Be_Set                       : No              
GiveBack_May_Be_Set                             : No              
Higher_Capability_Set                           : Yes             
Num_Snk_PDOs                                    : 2               

; PDO 1
Snk_PDO_Supply_Type1                            : 0               ; Fixed
Snk_PDO_Voltage1                                : 100             ; 5 V
Snk_PDO_Op_Current1                             : 50              ; 500 mA

; PDO 2
Snk_PDO_Supply_Type2                            : 2               ; Variable
Snk_PDO_Min_Voltage2                            : 100             ; 5 V
Snk_PDO_Max_Voltage2                            : 300             ; 15 V
Snk_PDO_Op_Current2                             : 100             ; 1 A

; --------------------------------------------------------------------------------
; Remaining fields (not relevant for selected configuration)
; --------------------------------------------------------------------------------

;~ Rp_Value                                     : 0               ; Default USB Power
;~ Type_C_Can_Act_as_Host                       : No              
;~ Type_C_Can_Act_as_Device                     : No              
;~ Type_C_Implements_Try_SRC                    : Yes             
;~ Type_C_Implements_Try_SNK                    : Yes             
;~ Type_C_Is_Alt_Mode_Adapter                   : No              
;~ Type_C_Is_Debug_Target_SRC                   : No              
;~ Retimer_Type                                 : 1               ; Bit-Level
;~ Repeater_Two_Type                            : 0               ; SRIS Retimer
;~ Host_Speed                                   : 1               ; USB 3.1 Gen1 x1 (1 x 5 Gbps)
;~ Host_Contains_Captive_Retimer                : No              
;~ Host_Truncates_DP_For_tDHPResponse           : No              
;~ Host_Is_Embedded                             : No              
;~ Host_Suspend_Supported                       : No              
;~ Host_Gen1x1_tLinkTurnaround                  : 400             ; 400 ns
;~ Host_Gen2x1_tLinkTurnaround                  : 700             ; 700 ns
;~ Is_Dfp_On_Hub                                : No              
;~ Hub_Port_Number                              : 1               
;~ Device_Speed                                 : 1               ; USB 3.1 Gen1 x1 (1 x 5 Gbps)
;~ Device_Contains_Captive_Retimer              : No              
;~ Device_Truncates_DP_For_tDHPResponse         : No              
;~ Device_Gen1x1_tLinkTurnaround                : 400             ; 400 ns
;~ Device_Gen2x1_tLinkTurnaround                : 700             ; 700 ns
;~ Chunking_Implemented_SOP                     : No              
;~ Unchunked_Extended_Messages_Supported        : No              
;~ Security_Msgs_Supported_SOP                  : No              
;~ Manufacturer_Info_Supported_Port             : No              
;~ Manufacturer_Info_VID_Port                   : 0x0000          
;~ Manufacturer_Info_PID_Port                   : 0x0000          
;~ Num_Fixed_Batteries                          : 0               
;~ Num_Swappable_Battery_Slots                  : 0               
;~ Accepts_PR_Swap_As_Src                       : Yes             
;~ Accepts_PR_Swap_As_Snk                       : Yes             
;~ Requests_PR_Swap_As_Src                      : Yes             
;~ Requests_PR_Swap_As_Snk                      : Yes             
;~ PD_Power_as_Source                           : 2500            ; 2.5 W
;~ USB_Suspend_May_Be_Cleared                   : Yes             
;~ Sends_Pings                                  : No              
;~ FR_Swap_Supported_As_Source                  : No              
;~ PD_OC_Protection                             : No              
;~ PD_OCP_Method                                : 0               ; Over-Current Response
;~ Num_Src_PDOs                                 : 1               
;~ Src_PDO_Supply_Type1                         : 0               ; Fixed
;~ Src_PDO_Voltage1                             : 100             ; 5 V, WARNING: The first Source PDO shall be set to 5 V
;~ Src_PDO_Min_Voltage1                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Max_Voltage1                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Peak_Current1                        : 0               ; 100% IOC
;~ Src_PDO_Max_Current1                         : 100             ; 1 A
;~ Src_PDO_Max_Power1                           : 100             ; 25 W
;~ Src_PD_OCP_OC_Debounce1                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_OC_Threshold1                     : 0               ; 0 A
;~ Src_PD_OCP_UV_Debounce1                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold_Type1                : 0               ; Value
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold1                     : 0               ; 0 V
;~ Src_PDO_Supply_Type2                         : 0               ; Fixed
;~ Src_PDO_Voltage2                             : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Min_Voltage2                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Max_Voltage2                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Peak_Current2                        : 0               ; 100% IOC
;~ Src_PDO_Max_Current2                         : 100             ; 1 A
;~ Src_PDO_Max_Power2                           : 100             ; 25 W
;~ Src_PD_OCP_OC_Debounce2                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_OC_Threshold2                     : 0               ; 0 A
;~ Src_PD_OCP_UV_Debounce2                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold_Type2                : 0               ; Value
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold2                     : 0               ; 0 V
;~ Src_PDO_Supply_Type3                         : 0               ; Fixed
;~ Src_PDO_Voltage3                             : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Min_Voltage3                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Max_Voltage3                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Peak_Current3                        : 0               ; 100% IOC
;~ Src_PDO_Max_Current3                         : 100             ; 1 A
;~ Src_PDO_Max_Power3                           : 100             ; 25 W
;~ Src_PD_OCP_OC_Debounce3                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_OC_Threshold3                     : 0               ; 0 A
;~ Src_PD_OCP_UV_Debounce3                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold_Type3                : 0               ; Value
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold3                     : 0               ; 0 V
;~ Src_PDO_Supply_Type4                         : 0               ; Fixed
;~ Src_PDO_Voltage4                             : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Min_Voltage4                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Max_Voltage4                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Peak_Current4                        : 0               ; 100% IOC
;~ Src_PDO_Max_Current4                         : 100             ; 1 A
;~ Src_PDO_Max_Power4                           : 100             ; 25 W
;~ Src_PD_OCP_OC_Debounce4                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_OC_Threshold4                     : 0               ; 0 A
;~ Src_PD_OCP_UV_Debounce4                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold_Type4                : 0               ; Value
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold4                     : 0               ; 0 V
;~ Src_PDO_Supply_Type5                         : 0               ; Fixed
;~ Src_PDO_Voltage5                             : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Min_Voltage5                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Max_Voltage5                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Peak_Current5                        : 0               ; 100% IOC
;~ Src_PDO_Max_Current5                         : 100             ; 1 A
;~ Src_PDO_Max_Power5                           : 100             ; 25 W
;~ Src_PD_OCP_OC_Debounce5                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_OC_Threshold5                     : 0               ; 0 A
;~ Src_PD_OCP_UV_Debounce5                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold_Type5                : 0               ; Value
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold5                     : 0               ; 0 V
;~ Src_PDO_Supply_Type6                         : 0               ; Fixed
;~ Src_PDO_Voltage6                             : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Min_Voltage6                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Max_Voltage6                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Peak_Current6                        : 0               ; 100% IOC
;~ Src_PDO_Max_Current6                         : 100             ; 1 A
;~ Src_PDO_Max_Power6                           : 100             ; 25 W
;~ Src_PD_OCP_OC_Debounce6                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_OC_Threshold6                     : 0               ; 0 A
;~ Src_PD_OCP_UV_Debounce6                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold_Type6                : 0               ; Value
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold6                     : 0               ; 0 V
;~ Src_PDO_Supply_Type7                         : 0               ; Fixed
;~ Src_PDO_Voltage7                             : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Min_Voltage7                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Max_Voltage7                         : 100             ; 5 V
;~ Src_PDO_Peak_Current7                        : 0               ; 100% IOC
;~ Src_PDO_Max_Current7                         : 100             ; 1 A
;~ Src_PDO_Max_Power7                           : 100             ; 25 W
;~ Src_PD_OCP_OC_Debounce7                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_OC_Threshold7                     : 0               ; 0 A
;~ Src_PD_OCP_UV_Debounce7                      : 0               ; 0 s
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold_Type7                : 0               ; Value
;~ Src_PD_OCP_UV_Threshold7                     : 0               ; 0 V
;~ FR_Swap_Reqd_Type_C_Current                  : 0               ; FR_Swap not supported
;~ Snk_PDO_Min_Voltage1                         : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Max_Voltage1                         : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Op_Power1                            : 100             ; 25 W
;~ Snk_PDO_Voltage2                             : 296             ; 14.8 V
;~ Snk_PDO_Op_Power2                            : 100             ; 25 W
;~ Snk_PDO_Supply_Type3                         : 0               ; Fixed
;~ Snk_PDO_Voltage3                             : 240             ; 12 V
;~ Snk_PDO_Min_Voltage3                         : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Max_Voltage3                         : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Op_Current3                          : 100             ; 1 A
;~ Snk_PDO_Op_Power3                            : 100             ; 25 W
;~ Snk_PDO_Supply_Type4                         : 0               ; Fixed
;~ Snk_PDO_Voltage4                             : 300             ; 15 V
;~ Snk_PDO_Min_Voltage4                         : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Max_Voltage4                         : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Op_Current4                          : 100             ; 1 A
;~ Snk_PDO_Op_Power4                            : 100             ; 25 W
;~ Snk_PDO_Supply_Type5                         : 0               ; Fixed
;~ Snk_PDO_Voltage5                             : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Min_Voltage5                         : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Max_Voltage5                         : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Op_Current5                          : 100             ; 1 A
;~ Snk_PDO_Op_Power5                            : 100             ; 25 W
;~ Snk_PDO_Supply_Type6                         : 0               ; Fixed
;~ Snk_PDO_Voltage6                             : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Min_Voltage6                         : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Max_Voltage6                         : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Op_Current6                          : 100             ; 1 A
;~ Snk_PDO_Op_Power6                            : 100             ; 25 W
;~ Snk_PDO_Supply_Type7                         : 0               ; Fixed
;~ Snk_PDO_Voltage7                             : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Min_Voltage7                         : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Max_Voltage7                         : 100             ; 5 V
;~ Snk_PDO_Op_Current7                          : 100             ; 1 A
;~ Snk_PDO_Op_Power7                            : 100             ; 25 W
;~ Data_Capable_as_USB_Host_SOP                 : No              
;~ Data_Capable_as_USB_Device_SOP               : No              
;~ Product_Type_UFP_SOP                         : 0               ; Undefined
;~ Product_Type_DFP_SOP                         : 5               
;~ Modal_Operation_Supported_SOP                : No              
;~ USB_VID_SOP                                  : 0x0451          
;~ PID_SOP                                      : 0x1234          
;~ bcdDevice_SOP                                : 0x0010          
;~ XID_SOP                                      : 1105            
;~ AMA_HW_Vers                                  : 0x0             
;~ AMA_FW_Vers                                  : 0x0             
;~ AMA_VCONN_power                              : 0               ; 1 W
;~ AMA_VCONN_reqd                               : No              
;~ AMA_VBUS_reqd                                : No              
;~ AMA_Superspeed_Support                       : 1               ; USB 3.1 Gen 1
;~ Num_SVIDs_min_SOP                            : 1               
;~ Num_SVIDs_max_SOP                            : 1               
;~ SVID_fixed_SOP                               : Yes             
;~ SVID1_SOP                                    : 0x0000          
;~ SVID1_num_modes_min_SOP                      : 1               
;~ SVID1_num_modes_max_SOP                      : 1               
;~ SVID1_modes_fixed_SOP                        : Yes             
;~ SVID1_mode1_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID1_mode1_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID1_mode1_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID1_mode2_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID1_mode2_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID1_mode2_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID1_mode3_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID1_mode3_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID1_mode3_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID1_mode4_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID1_mode4_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID1_mode4_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID1_mode5_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID1_mode5_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID1_mode5_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID1_mode6_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID1_mode6_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID1_mode6_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID2_SOP                                    : 0x0000          
;~ SVID2_num_modes_min_SOP                      : 1               
;~ SVID2_num_modes_max_SOP                      : 1               
;~ SVID2_modes_fixed_SOP                        : Yes             
;~ SVID2_mode1_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID2_mode1_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID2_mode1_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID2_mode2_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID2_mode2_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID2_mode2_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID2_mode3_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID2_mode3_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID2_mode3_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID2_mode4_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID2_mode4_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID2_mode4_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID2_mode5_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID2_mode5_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID2_mode5_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID2_mode6_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID2_mode6_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID2_mode6_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID3_SOP                                    : 0x0000          
;~ SVID3_num_modes_min_SOP                      : 1               
;~ SVID3_num_modes_max_SOP                      : 1               
;~ SVID3_modes_fixed_SOP                        : Yes             
;~ SVID3_mode1_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID3_mode1_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID3_mode1_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID3_mode2_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID3_mode2_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID3_mode2_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID3_mode3_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID3_mode3_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID3_mode3_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID3_mode4_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID3_mode4_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID3_mode4_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID3_mode5_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID3_mode5_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID3_mode5_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID3_mode6_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID3_mode6_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID3_mode6_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID4_SOP                                    : 0x0000          
;~ SVID4_num_modes_min_SOP                      : 1               
;~ SVID4_num_modes_max_SOP                      : 1               
;~ SVID4_modes_fixed_SOP                        : Yes             
;~ SVID4_mode1_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID4_mode1_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID4_mode1_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID4_mode2_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID4_mode2_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID4_mode2_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID4_mode3_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID4_mode3_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID4_mode3_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID4_mode4_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID4_mode4_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID4_mode4_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID4_mode5_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID4_mode5_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID4_mode5_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID4_mode6_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID4_mode6_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID4_mode6_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID5_SOP                                    : 0x0000          
;~ SVID5_num_modes_min_SOP                      : 1               
;~ SVID5_num_modes_max_SOP                      : 1               
;~ SVID5_modes_fixed_SOP                        : Yes             
;~ SVID5_mode1_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID5_mode1_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID5_mode1_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID5_mode2_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID5_mode2_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID5_mode2_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID5_mode3_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID5_mode3_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID5_mode3_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID5_mode4_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID5_mode4_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID5_mode4_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID5_mode5_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID5_mode5_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID5_mode5_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID5_mode6_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID5_mode6_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID5_mode6_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID6_SOP                                    : 0x0000          
;~ SVID6_num_modes_min_SOP                      : 1               
;~ SVID6_num_modes_max_SOP                      : 1               
;~ SVID6_modes_fixed_SOP                        : Yes             
;~ SVID6_mode1_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID6_mode1_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID6_mode1_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID6_mode2_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID6_mode2_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID6_mode2_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID6_mode3_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID6_mode3_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID6_mode3_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID6_mode4_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID6_mode4_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID6_mode4_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID6_mode5_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID6_mode5_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID6_mode5_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID6_mode6_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID6_mode6_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID6_mode6_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID7_SOP                                    : 0x0000          
;~ SVID7_num_modes_min_SOP                      : 1               
;~ SVID7_num_modes_max_SOP                      : 1               
;~ SVID7_modes_fixed_SOP                        : Yes             
;~ SVID7_mode1_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID7_mode1_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID7_mode1_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID7_mode2_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID7_mode2_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID7_mode2_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID7_mode3_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID7_mode3_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID7_mode3_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID7_mode4_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID7_mode4_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID7_mode4_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID7_mode5_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID7_mode5_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID7_mode5_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID7_mode6_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID7_mode6_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID7_mode6_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID8_SOP                                    : 0x0000          
;~ SVID8_num_modes_min_SOP                      : 1               
;~ SVID8_num_modes_max_SOP                      : 1               
;~ SVID8_modes_fixed_SOP                        : Yes             
;~ SVID8_mode1_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID8_mode1_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID8_mode1_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID8_mode2_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID8_mode2_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID8_mode2_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID8_mode3_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID8_mode3_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID8_mode3_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID8_mode4_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID8_mode4_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID8_mode4_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID8_mode5_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID8_mode5_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID8_mode5_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID8_mode6_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID8_mode6_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID8_mode6_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID9_SOP                                    : 0x0000          
;~ SVID9_num_modes_min_SOP                      : 1               
;~ SVID9_num_modes_max_SOP                      : 1               
;~ SVID9_modes_fixed_SOP                        : Yes             
;~ SVID9_mode1_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID9_mode1_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID9_mode1_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID9_mode2_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID9_mode2_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID9_mode2_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID9_mode3_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID9_mode3_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID9_mode3_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID9_mode4_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID9_mode4_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID9_mode4_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID9_mode5_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID9_mode5_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID9_mode5_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID9_mode6_enter_SOP                        : Yes             
;~ SVID9_mode6_recog_mask_SOP                   : 0x00000000      
;~ SVID9_mode6_recog_value_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID10_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID10_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID10_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID10_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID10_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID10_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID10_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID10_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID10_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID10_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID10_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID10_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID10_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID10_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID10_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID10_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID10_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID10_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID10_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID10_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID10_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID10_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID11_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID11_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID11_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID11_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID11_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID11_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID11_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID11_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID11_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID11_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID11_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID11_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID11_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID11_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID11_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID11_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID11_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID11_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID11_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID11_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID11_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID11_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID12_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID12_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID12_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID12_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID12_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID12_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID12_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID12_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID12_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID12_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID12_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID12_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID12_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID12_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID12_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID12_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID12_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID12_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID12_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID12_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID12_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID12_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID13_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID13_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID13_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID13_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID13_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID13_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID13_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID13_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID13_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID13_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID13_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID13_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID13_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID13_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID13_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID13_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID13_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID13_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID13_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID13_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID13_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID13_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID14_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID14_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID14_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID14_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID14_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID14_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID14_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID14_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID14_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID14_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID14_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID14_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID14_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID14_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID14_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID14_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID14_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID14_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID14_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID14_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID14_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID14_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID15_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID15_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID15_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID15_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID15_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID15_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID15_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID15_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID15_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID15_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID15_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID15_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID15_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID15_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID15_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID15_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID15_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID15_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID15_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID15_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID15_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID15_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID16_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID16_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID16_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID16_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID16_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID16_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID16_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID16_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID16_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID16_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID16_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID16_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID16_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID16_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID16_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID16_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID16_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID16_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID16_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID16_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID16_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID16_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID17_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID17_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID17_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID17_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID17_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID17_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID17_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID17_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID17_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID17_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID17_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID17_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID17_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID17_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID17_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID17_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID17_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID17_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID17_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID17_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID17_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID17_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID18_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID18_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID18_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID18_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID18_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID18_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID18_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID18_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID18_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID18_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID18_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID18_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID18_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID18_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID18_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID18_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID18_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID18_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID18_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID18_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID18_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID18_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID19_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID19_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID19_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID19_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID19_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID19_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID19_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID19_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID19_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID19_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID19_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID19_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID19_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID19_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID19_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID19_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID19_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID19_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID19_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID19_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID19_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID19_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID20_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID20_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID20_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID20_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID20_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID20_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID20_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID20_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID20_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID20_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID20_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID20_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID20_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID20_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID20_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID20_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID20_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID20_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID20_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID20_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID20_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID20_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID21_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID21_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID21_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID21_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID21_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID21_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID21_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID21_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID21_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID21_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID21_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID21_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID21_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID21_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID21_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID21_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID21_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID21_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID21_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID21_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID21_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID21_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID22_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID22_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID22_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID22_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID22_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID22_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID22_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID22_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID22_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID22_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID22_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID22_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID22_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID22_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID22_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID22_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID22_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID22_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID22_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID22_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID22_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID22_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID23_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID23_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID23_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID23_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID23_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID23_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID23_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID23_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID23_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID23_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID23_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID23_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID23_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID23_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID23_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID23_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID23_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID23_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID23_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID23_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID23_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID23_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID24_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID24_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID24_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID24_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID24_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID24_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID24_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID24_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID24_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID24_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID24_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID24_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID24_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID24_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID24_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID24_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID24_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID24_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID24_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID24_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID24_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID24_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID25_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID25_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID25_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID25_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID25_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID25_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID25_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID25_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID25_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID25_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID25_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID25_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID25_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID25_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID25_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID25_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID25_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID25_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID25_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID25_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID25_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID25_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID26_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID26_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID26_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID26_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID26_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID26_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID26_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID26_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID26_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID26_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID26_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID26_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID26_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID26_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID26_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID26_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID26_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID26_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID26_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID26_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID26_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID26_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID27_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID27_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID27_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID27_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID27_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID27_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID27_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID27_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID27_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID27_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID27_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID27_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID27_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID27_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID27_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID27_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID27_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID27_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID27_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID27_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID27_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID27_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID28_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID28_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID28_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID28_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID28_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID28_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID28_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID28_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID28_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID28_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID28_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID28_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID28_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID28_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID28_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID28_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID28_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID28_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID28_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID28_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID28_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID28_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID29_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID29_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID29_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID29_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID29_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID29_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID29_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID29_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID29_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID29_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID29_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID29_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID29_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID29_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID29_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID29_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID29_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID29_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID29_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID29_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID29_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID29_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID30_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID30_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID30_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID30_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID30_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID30_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID30_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID30_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID30_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID30_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID30_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID30_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID30_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID30_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID30_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID30_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID30_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID30_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID30_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID30_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID30_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID30_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID31_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID31_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID31_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID31_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID31_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID31_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID31_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID31_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID31_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID31_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID31_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID31_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID31_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID31_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID31_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID31_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID31_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID31_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID31_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID31_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID31_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID31_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID32_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID32_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID32_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID32_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID32_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID32_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID32_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID32_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID32_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID32_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID32_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID32_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID32_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID32_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID32_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID32_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID32_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID32_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID32_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID32_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID32_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID32_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID33_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID33_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID33_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID33_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID33_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID33_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID33_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID33_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID33_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID33_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID33_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID33_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID33_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID33_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID33_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID33_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID33_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID33_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID33_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID33_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID33_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID33_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID34_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID34_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID34_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID34_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID34_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID34_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID34_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID34_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID34_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID34_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID34_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID34_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID34_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID34_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID34_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID34_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID34_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID34_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID34_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID34_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID34_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID34_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID35_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID35_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID35_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID35_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID35_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID35_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID35_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID35_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID35_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID35_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID35_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID35_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID35_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID35_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID35_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID35_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID35_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID35_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID35_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID35_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID35_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID35_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID36_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID36_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID36_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID36_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID36_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID36_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID36_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID36_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID36_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID36_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID36_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID36_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID36_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID36_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID36_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID36_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID36_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID36_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID36_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID36_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID36_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID36_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID37_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID37_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID37_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID37_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID37_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID37_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID37_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID37_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID37_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID37_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID37_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID37_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID37_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID37_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID37_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID37_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID37_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID37_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID37_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID37_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID37_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID37_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID38_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID38_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID38_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID38_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID38_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID38_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID38_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID38_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID38_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID38_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID38_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID38_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID38_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID38_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID38_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID38_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID38_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID38_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID38_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID38_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID38_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID38_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID39_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID39_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID39_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID39_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID39_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID39_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID39_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID39_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID39_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID39_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID39_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID39_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID39_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID39_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID39_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID39_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID39_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID39_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID39_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID39_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID39_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID39_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID40_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID40_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID40_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID40_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID40_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID40_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID40_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID40_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID40_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID40_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID40_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID40_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID40_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID40_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID40_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID40_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID40_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID40_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID40_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID40_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID40_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID40_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID41_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID41_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID41_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID41_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID41_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID41_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID41_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID41_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID41_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID41_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID41_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID41_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID41_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID41_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID41_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID41_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID41_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID41_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID41_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID41_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID41_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID41_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID42_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID42_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID42_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID42_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID42_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID42_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID42_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID42_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID42_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID42_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID42_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID42_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID42_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID42_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID42_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID42_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID42_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID42_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID42_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID42_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID42_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID42_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID43_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID43_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID43_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID43_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID43_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID43_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID43_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID43_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID43_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID43_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID43_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID43_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID43_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID43_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID43_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID43_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID43_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID43_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID43_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID43_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID43_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID43_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID44_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID44_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID44_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID44_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID44_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID44_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID44_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID44_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID44_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID44_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID44_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID44_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID44_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID44_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID44_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID44_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID44_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID44_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID44_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID44_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID44_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID44_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID45_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID45_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID45_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID45_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID45_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID45_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID45_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID45_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID45_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID45_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID45_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID45_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID45_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID45_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID45_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID45_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID45_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID45_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID45_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID45_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID45_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID45_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID46_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID46_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID46_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID46_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID46_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID46_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID46_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID46_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID46_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID46_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID46_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID46_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID46_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID46_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID46_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID46_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID46_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID46_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID46_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID46_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID46_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID46_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID47_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID47_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID47_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID47_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID47_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID47_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID47_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID47_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID47_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID47_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID47_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID47_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID47_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID47_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID47_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID47_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID47_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID47_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID47_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID47_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID47_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID47_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID48_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID48_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID48_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID48_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID48_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID48_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID48_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID48_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID48_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID48_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID48_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID48_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID48_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID48_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID48_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID48_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID48_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID48_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID48_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID48_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID48_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID48_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID49_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID49_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID49_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID49_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID49_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID49_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID49_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID49_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID49_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID49_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID49_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID49_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID49_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID49_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID49_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID49_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID49_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID49_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID49_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID49_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID49_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID49_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID50_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID50_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID50_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID50_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID50_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID50_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID50_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID50_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID50_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID50_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID50_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID50_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID50_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID50_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID50_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID50_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID50_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID50_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID50_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID50_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID50_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID50_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID51_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID51_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID51_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID51_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID51_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID51_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID51_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID51_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID51_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID51_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID51_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID51_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID51_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID51_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID51_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID51_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID51_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID51_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID51_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID51_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID51_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID51_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID52_SOP                                   : 0x0000          
;~ SVID52_num_modes_min_SOP                     : 1               
;~ SVID52_num_modes_max_SOP                     : 1               
;~ SVID52_modes_fixed_SOP                       : Yes             
;~ SVID52_mode1_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID52_mode1_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID52_mode1_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID52_mode2_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID52_mode2_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID52_mode2_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID52_mode3_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID52_mode3_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID52_mode3_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID52_mode4_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID52_mode4_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID52_mode4_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID52_mode5_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID52_mode5_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID52_mode5_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ SVID52_mode6_enter_SOP                       : Yes             
;~ SVID52_mode6_recog_mask_SOP                  : 0x00000000      
;~ SVID52_mode6_recog_value_SOP                 : 0x00000000      
;~ Data_Capable_as_USB_Host                     : Yes             
;~ Data_Capable_as_USB_Device                   : Yes             
;~ Product_Type                                 : 3               ; Passive Cable
;~ Modal_Operation_Supported                    : No              
;~ USB_VID                                      : 0x0000          
;~ PID                                          : 0x0000          
;~ bcdDevice                                    : 0x0100          
;~ XID                                          : 0               
;~ Cable_HW_Vers                                : 0x0             
;~ Cable_FW_Vers                                : 0x0             
;~ Type_C_to_Type_A_B_C                         : 0x2             ; Type-C
;~ Type_C_to_Type_C_Capt_Vdm_V2                 :                 ; 2
;~ Type_C_to_Plug_Receptacle                    : 0               ; Plug
;~ Cable_Latency                                : 1               ; < 10 ns (~1 m)
;~ Cable_Termination_Type                       : 1               ; Both ends Passive VCONN required
;~ Cable_VBUS_Current                           : 0               ; 1.5 A (Deprecated)
;~ VBUS_through_cable                           : Yes             
;~ Max_VBUS_Voltage_Vdm_V2                      : 0               ; 20 V
;~ Cable_SOP''_controller                       : No              
;~ Cable_Superspeed_Support                     : 1               ; USB 3.1 Gen 1
;~ Manufacturer_Info_Supported                  : No              
;~ Manufacturer_Info_VID                        : 0x0000          
;~ Manufacturer_Info_PID                        : 0               
;~ Chunking_Implemented                         : No              
;~ Security_Msgs_Supported                      : No              
;~ Num_SVIDs_min                                : 1               
;~ Num_SVIDs_max                                : 1               
;~ SVID_fixed                                   : Yes             
;~ SVID1                                        : 0x0000          
;~ SVID1_num_modes_min                          : 1               
;~ SVID1_num_modes_max                          : 1               
;~ SVID1_modes_fixed                            : Yes             
;~ SVID1_mode1_enter                            : Yes             
;~ SVID1_mode1_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID1_mode1_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID1_mode2_enter                            : Yes             
;~ SVID1_mode2_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID1_mode2_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID1_mode3_enter                            : Yes             
;~ SVID1_mode3_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID1_mode3_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID1_mode4_enter                            : Yes             
;~ SVID1_mode4_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID1_mode4_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID1_mode5_enter                            : Yes             
;~ SVID1_mode5_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID1_mode5_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID1_mode6_enter                            : Yes             
;~ SVID1_mode6_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID1_mode6_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID2                                        : 0x0000          
;~ SVID2_num_modes_min                          : 1               
;~ SVID2_num_modes_max                          : 1               
;~ SVID2_modes_fixed                            : Yes             
;~ SVID2_mode1_enter                            : Yes             
;~ SVID2_mode1_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID2_mode1_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID2_mode2_enter                            : Yes             
;~ SVID2_mode2_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID2_mode2_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID2_mode3_enter                            : Yes             
;~ SVID2_mode3_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID2_mode3_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID2_mode4_enter                            : Yes             
;~ SVID2_mode4_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID2_mode4_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID2_mode5_enter                            : Yes             
;~ SVID2_mode5_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID2_mode5_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID2_mode6_enter                            : Yes             
;~ SVID2_mode6_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID2_mode6_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID3                                        : 0x0000          
;~ SVID3_num_modes_min                          : 1               
;~ SVID3_num_modes_max                          : 1               
;~ SVID3_modes_fixed                            : Yes             
;~ SVID3_mode1_enter                            : Yes             
;~ SVID3_mode1_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID3_mode1_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID3_mode2_enter                            : Yes             
;~ SVID3_mode2_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID3_mode2_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID3_mode3_enter                            : Yes             
;~ SVID3_mode3_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID3_mode3_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID3_mode4_enter                            : Yes             
;~ SVID3_mode4_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID3_mode4_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID3_mode5_enter                            : Yes             
;~ SVID3_mode5_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID3_mode5_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID3_mode6_enter                            : Yes             
;~ SVID3_mode6_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID3_mode6_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID4                                        : 0x0000          
;~ SVID4_num_modes_min                          : 1               
;~ SVID4_num_modes_max                          : 1               
;~ SVID4_modes_fixed                            : Yes             
;~ SVID4_mode1_enter                            : Yes             
;~ SVID4_mode1_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID4_mode1_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID4_mode2_enter                            : Yes             
;~ SVID4_mode2_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID4_mode2_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID4_mode3_enter                            : Yes             
;~ SVID4_mode3_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID4_mode3_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID4_mode4_enter                            : Yes             
;~ SVID4_mode4_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID4_mode4_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID4_mode5_enter                            : Yes             
;~ SVID4_mode5_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID4_mode5_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID4_mode6_enter                            : Yes             
;~ SVID4_mode6_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID4_mode6_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID5                                        : 0x0000          
;~ SVID5_num_modes_min                          : 1               
;~ SVID5_num_modes_max                          : 1               
;~ SVID5_modes_fixed                            : Yes             
;~ SVID5_mode1_enter                            : Yes             
;~ SVID5_mode1_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID5_mode1_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID5_mode2_enter                            : Yes             
;~ SVID5_mode2_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID5_mode2_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID5_mode3_enter                            : Yes             
;~ SVID5_mode3_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID5_mode3_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID5_mode4_enter                            : Yes             
;~ SVID5_mode4_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID5_mode4_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID5_mode5_enter                            : Yes             
;~ SVID5_mode5_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID5_mode5_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID5_mode6_enter                            : Yes             
;~ SVID5_mode6_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID5_mode6_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID6                                        : 0x0000          
;~ SVID6_num_modes_min                          : 1               
;~ SVID6_num_modes_max                          : 1               
;~ SVID6_modes_fixed                            : Yes             
;~ SVID6_mode1_enter                            : Yes             
;~ SVID6_mode1_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID6_mode1_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID6_mode2_enter                            : Yes             
;~ SVID6_mode2_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID6_mode2_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID6_mode3_enter                            : Yes             
;~ SVID6_mode3_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID6_mode3_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID6_mode4_enter                            : Yes             
;~ SVID6_mode4_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID6_mode4_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID6_mode5_enter                            : Yes             
;~ SVID6_mode5_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID6_mode5_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID6_mode6_enter                            : Yes             
;~ SVID6_mode6_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID6_mode6_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID7                                        : 0x0000          
;~ SVID7_num_modes_min                          : 1               
;~ SVID7_num_modes_max                          : 1               
;~ SVID7_modes_fixed                            : Yes             
;~ SVID7_mode1_enter                            : Yes             
;~ SVID7_mode1_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID7_mode1_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID7_mode2_enter                            : Yes             
;~ SVID7_mode2_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID7_mode2_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID7_mode3_enter                            : Yes             
;~ SVID7_mode3_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID7_mode3_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID7_mode4_enter                            : Yes             
;~ SVID7_mode4_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID7_mode4_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID7_mode5_enter                            : Yes             
;~ SVID7_mode5_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID7_mode5_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID7_mode6_enter                            : Yes             
;~ SVID7_mode6_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID7_mode6_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID8                                        : 0x0000          
;~ SVID8_num_modes_min                          : 1               
;~ SVID8_num_modes_max                          : 1               
;~ SVID8_modes_fixed                            : Yes             
;~ SVID8_mode1_enter                            : Yes             
;~ SVID8_mode1_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID8_mode1_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID8_mode2_enter                            : Yes             
;~ SVID8_mode2_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID8_mode2_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID8_mode3_enter                            : Yes             
;~ SVID8_mode3_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID8_mode3_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID8_mode4_enter                            : Yes             
;~ SVID8_mode4_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID8_mode4_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID8_mode5_enter                            : Yes             
;~ SVID8_mode5_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID8_mode5_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID8_mode6_enter                            : Yes             
;~ SVID8_mode6_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID8_mode6_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID9                                        : 0x0000          
;~ SVID9_num_modes_min                          : 1               
;~ SVID9_num_modes_max                          : 1               
;~ SVID9_modes_fixed                            : Yes             
;~ SVID9_mode1_enter                            : Yes             
;~ SVID9_mode1_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID9_mode1_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID9_mode2_enter                            : Yes             
;~ SVID9_mode2_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID9_mode2_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID9_mode3_enter                            : Yes             
;~ SVID9_mode3_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID9_mode3_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID9_mode4_enter                            : Yes             
;~ SVID9_mode4_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID9_mode4_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID9_mode5_enter                            : Yes             
;~ SVID9_mode5_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID9_mode5_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID9_mode6_enter                            : Yes             
;~ SVID9_mode6_recog_mask                       : 0x00000000      
;~ SVID9_mode6_recog_value                      : 0x00000000      
;~ SVID10                                       : 0x0000          
;~ SVID10_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID10_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID10_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID10_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID10_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID10_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID10_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID10_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID10_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID10_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID10_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID10_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID10_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID10_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID10_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID10_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID10_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID10_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID10_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID10_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID10_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID11                                       : 0x0000          
;~ SVID11_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID11_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID11_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID11_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID11_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID11_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID11_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID11_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID11_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID11_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID11_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID11_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID11_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID11_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID11_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID11_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID11_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID11_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID11_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID11_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID11_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID12                                       : 0x0000          
;~ SVID12_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID12_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID12_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID12_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID12_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID12_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID12_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID12_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID12_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID12_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID12_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID12_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID12_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID12_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID12_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID12_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID12_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID12_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID12_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID12_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID12_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID13                                       : 0x0000          
;~ SVID13_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID13_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID13_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID13_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID13_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID13_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID13_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID13_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID13_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID13_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID13_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID13_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID13_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID13_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID13_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID13_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID13_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID13_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID13_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID13_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID13_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID14                                       : 0x0000          
;~ SVID14_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID14_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID14_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID14_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID14_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID14_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID14_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID14_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID14_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID14_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID14_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID14_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID14_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID14_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID14_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID14_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID14_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID14_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID14_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID14_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID14_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID15                                       : 0x0000          
;~ SVID15_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID15_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID15_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID15_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID15_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID15_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID15_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID15_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID15_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID15_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID15_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID15_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID15_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID15_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID15_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID15_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID15_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID15_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID15_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID15_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID15_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID16                                       : 0x0000          
;~ SVID16_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID16_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID16_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID16_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID16_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID16_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID16_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID16_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID16_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID16_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID16_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID16_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID16_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID16_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID16_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID16_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID16_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID16_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID16_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID16_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID16_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID17                                       : 0x0000          
;~ SVID17_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID17_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID17_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID17_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID17_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID17_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID17_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID17_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID17_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID17_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID17_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID17_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID17_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID17_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID17_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID17_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID17_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID17_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID17_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID17_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID17_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID18                                       : 0x0000          
;~ SVID18_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID18_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID18_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID18_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID18_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID18_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID18_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID18_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID18_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID18_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID18_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID18_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID18_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID18_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID18_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID18_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID18_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID18_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID18_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID18_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID18_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID19                                       : 0x0000          
;~ SVID19_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID19_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID19_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID19_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID19_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID19_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID19_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID19_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID19_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID19_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID19_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID19_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID19_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID19_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID19_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID19_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID19_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID19_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID19_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID19_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID19_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID20                                       : 0x0000          
;~ SVID20_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID20_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID20_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID20_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID20_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID20_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID20_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID20_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID20_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID20_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID20_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID20_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID20_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID20_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID20_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID20_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID20_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID20_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID20_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID20_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID20_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID21                                       : 0x0000          
;~ SVID21_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID21_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID21_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID21_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID21_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID21_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID21_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID21_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID21_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID21_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID21_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID21_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID21_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID21_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID21_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID21_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID21_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID21_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID21_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID21_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID21_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID22                                       : 0x0000          
;~ SVID22_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID22_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID22_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID22_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID22_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID22_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID22_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID22_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID22_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID22_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID22_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID22_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID22_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID22_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID22_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID22_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID22_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID22_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID22_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID22_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID22_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID23                                       : 0x0000          
;~ SVID23_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID23_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID23_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID23_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID23_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID23_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID23_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID23_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID23_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID23_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID23_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID23_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID23_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID23_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID23_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID23_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID23_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID23_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID23_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID23_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID23_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID24                                       : 0x0000          
;~ SVID24_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID24_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID24_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID24_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID24_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID24_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID24_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID24_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID24_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID24_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID24_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID24_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID24_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID24_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID24_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID24_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID24_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID24_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID24_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID24_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID24_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID25                                       : 0x0000          
;~ SVID25_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID25_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID25_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID25_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID25_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID25_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID25_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID25_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID25_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID25_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID25_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID25_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID25_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID25_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID25_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID25_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID25_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID25_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID25_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID25_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID25_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID26                                       : 0x0000          
;~ SVID26_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID26_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID26_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID26_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID26_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID26_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID26_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID26_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID26_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID26_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID26_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID26_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID26_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID26_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID26_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID26_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID26_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID26_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID26_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID26_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID26_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID27                                       : 0x0000          
;~ SVID27_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID27_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID27_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID27_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID27_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID27_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID27_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID27_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID27_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID27_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID27_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID27_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID27_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID27_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID27_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID27_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID27_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID27_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID27_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID27_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID27_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID28                                       : 0x0000          
;~ SVID28_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID28_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID28_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID28_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID28_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID28_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID28_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID28_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID28_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID28_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID28_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID28_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID28_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID28_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID28_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID28_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID28_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID28_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID28_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID28_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID28_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID29                                       : 0x0000          
;~ SVID29_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID29_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID29_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID29_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID29_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID29_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID29_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID29_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID29_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID29_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID29_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID29_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID29_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID29_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID29_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID29_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID29_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID29_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID29_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID29_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID29_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID30                                       : 0x0000          
;~ SVID30_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID30_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID30_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID30_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID30_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID30_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID30_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID30_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID30_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID30_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID30_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID30_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID30_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID30_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID30_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID30_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID30_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID30_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID30_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID30_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID30_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID31                                       : 0x0000          
;~ SVID31_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID31_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID31_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID31_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID31_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID31_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID31_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID31_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID31_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID31_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID31_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID31_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID31_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID31_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID31_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID31_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID31_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID31_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID31_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID31_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID31_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID32                                       : 0x0000          
;~ SVID32_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID32_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID32_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID32_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID32_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID32_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID32_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID32_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID32_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID32_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID32_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID32_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID32_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID32_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID32_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID32_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID32_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID32_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID32_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID32_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID32_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID33                                       : 0x0000          
;~ SVID33_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID33_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID33_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID33_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID33_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID33_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID33_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID33_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID33_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID33_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID33_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID33_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID33_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID33_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID33_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID33_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID33_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID33_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID33_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID33_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID33_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID34                                       : 0x0000          
;~ SVID34_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID34_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID34_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID34_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID34_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID34_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID34_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID34_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID34_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID34_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID34_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID34_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID34_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID34_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID34_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID34_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID34_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID34_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID34_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID34_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID34_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID35                                       : 0x0000          
;~ SVID35_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID35_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID35_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID35_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID35_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID35_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID35_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID35_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID35_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID35_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID35_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID35_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID35_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID35_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID35_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID35_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID35_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID35_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID35_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID35_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID35_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID36                                       : 0x0000          
;~ SVID36_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID36_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID36_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID36_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID36_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID36_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID36_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID36_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID36_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID36_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID36_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID36_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID36_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID36_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID36_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID36_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID36_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID36_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID36_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID36_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID36_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID37                                       : 0x0000          
;~ SVID37_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID37_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID37_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID37_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID37_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID37_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID37_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID37_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID37_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID37_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID37_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID37_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID37_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID37_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID37_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID37_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID37_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID37_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID37_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID37_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID37_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID38                                       : 0x0000          
;~ SVID38_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID38_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID38_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID38_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID38_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID38_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID38_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID38_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID38_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID38_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID38_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID38_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID38_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID38_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID38_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID38_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID38_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID38_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID38_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID38_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID38_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID39                                       : 0x0000          
;~ SVID39_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID39_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID39_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID39_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID39_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID39_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID39_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID39_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID39_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID39_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID39_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID39_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID39_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID39_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID39_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID39_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID39_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID39_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID39_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID39_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID39_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID40                                       : 0x0000          
;~ SVID40_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID40_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID40_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID40_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID40_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID40_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID40_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID40_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID40_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID40_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID40_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID40_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID40_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID40_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID40_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID40_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID40_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID40_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID40_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID40_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID40_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID41                                       : 0x0000          
;~ SVID41_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID41_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID41_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID41_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID41_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID41_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID41_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID41_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID41_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID41_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID41_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID41_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID41_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID41_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID41_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID41_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID41_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID41_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID41_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID41_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID41_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID42                                       : 0x0000          
;~ SVID42_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID42_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID42_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID42_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID42_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID42_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID42_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID42_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID42_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID42_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID42_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID42_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID42_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID42_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID42_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID42_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID42_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID42_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID42_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID42_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID42_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID43                                       : 0x0000          
;~ SVID43_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID43_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID43_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID43_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID43_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID43_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID43_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID43_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID43_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID43_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID43_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID43_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID43_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID43_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID43_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID43_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID43_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID43_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID43_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID43_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID43_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID44                                       : 0x0000          
;~ SVID44_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID44_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID44_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID44_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID44_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID44_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID44_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID44_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID44_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID44_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID44_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID44_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID44_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID44_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID44_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID44_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID44_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID44_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID44_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID44_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID44_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID45                                       : 0x0000          
;~ SVID45_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID45_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID45_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID45_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID45_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID45_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID45_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID45_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID45_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID45_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID45_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID45_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID45_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID45_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID45_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID45_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID45_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID45_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID45_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID45_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID45_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID46                                       : 0x0000          
;~ SVID46_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID46_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID46_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID46_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID46_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID46_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID46_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID46_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID46_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID46_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID46_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID46_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID46_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID46_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID46_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID46_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID46_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID46_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID46_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID46_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID46_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID47                                       : 0x0000          
;~ SVID47_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID47_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID47_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID47_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID47_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID47_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID47_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID47_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID47_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID47_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID47_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID47_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID47_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID47_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID47_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID47_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID47_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID47_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID47_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID47_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID47_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID48                                       : 0x0000          
;~ SVID48_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID48_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID48_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID48_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID48_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID48_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID48_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID48_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID48_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID48_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID48_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID48_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID48_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID48_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID48_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID48_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID48_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID48_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID48_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID48_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID48_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID49                                       : 0x0000          
;~ SVID49_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID49_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID49_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID49_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID49_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID49_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID49_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID49_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID49_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID49_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID49_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID49_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID49_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID49_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID49_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID49_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID49_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID49_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID49_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID49_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID49_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID50                                       : 0x0000          
;~ SVID50_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID50_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID50_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID50_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID50_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID50_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID50_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID50_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID50_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID50_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID50_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID50_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID50_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID50_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID50_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID50_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID50_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID50_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID50_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID50_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID50_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID51                                       : 0x0000          
;~ SVID51_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID51_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID51_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID51_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID51_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID51_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID51_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID51_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID51_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID51_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID51_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID51_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID51_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID51_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID51_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID51_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID51_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID51_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID51_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID51_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID51_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID52                                       : 0x0000          
;~ SVID52_num_modes_min                         : 1               
;~ SVID52_num_modes_max                         : 1               
;~ SVID52_modes_fixed                           : Yes             
;~ SVID52_mode1_enter                           : Yes             
;~ SVID52_mode1_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID52_mode1_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID52_mode2_enter                           : Yes             
;~ SVID52_mode2_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID52_mode2_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID52_mode3_enter                           : Yes             
;~ SVID52_mode3_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID52_mode3_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID52_mode4_enter                           : Yes             
;~ SVID52_mode4_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID52_mode4_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID52_mode5_enter                           : Yes             
;~ SVID52_mode5_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID52_mode5_recog_value                     : 0x00000000      
;~ SVID52_mode6_enter                           : Yes             
;~ SVID52_mode6_recog_mask                      : 0x00000000      
;~ SVID52_mode6_recog_value                     : 0x00000000      
;~ BC_1_2_Charging_Port_Type                    : 0               ; DCP
;~ DP_is_CtoDP_cable                            : No              
;~ DP_Modes_Count                               : 1               
;~ DP_mode1_Port_Cap                            : 1               ; UFP_D Capable
;~ DP_mode1_Support_DPv13                       : Yes             
;~ DP_mode1_Support_UsbGen2                     : Yes             
;~ DP_mode1_Receptacle                          : Yes             ; DP on Type-C Receptacle
;~ DP_mode1_Usb20_Not_Used                      : Yes             
;~ DP_mode1_Dfp_D_A_Supported                   : No              
;~ DP_mode1_Dfp_D_B_Supported                   : No              
;~ DP_mode1_Dfp_D_C_Supported                   : No              
;~ DP_mode1_Dfp_D_D_Supported                   : No              
;~ DP_mode1_Dfp_D_E_Supported                   : No              
;~ DP_mode1_Dfp_D_F_Supported                   : No              
;~ DP_mode1_Ufp_D_A_Supported                   : No              
;~ DP_mode1_Ufp_D_B_Supported                   : No              
;~ DP_mode1_Ufp_D_C_Supported                   : No              
;~ DP_mode1_Ufp_D_D_Supported                   : No              
;~ DP_mode1_Ufp_D_E_Supported                   : No              
;~ DP_mode2_Port_Cap                            : 1               ; UFP_D Capable
;~ DP_mode2_Support_DPv13                       : Yes             
;~ DP_mode2_Support_UsbGen2                     : Yes             
;~ DP_mode2_Receptacle                          : Yes             ; DP on Type-C Receptacle
;~ DP_mode2_Usb20_Not_Used                      : Yes             
;~ DP_mode2_Dfp_D_A_Supported                   : No              
;~ DP_mode2_Dfp_D_B_Supported                   : No              
;~ DP_mode2_Dfp_D_C_Supported                   : No              
;~ DP_mode2_Dfp_D_D_Supported                   : No              
;~ DP_mode2_Dfp_D_E_Supported                   : No              
;~ DP_mode2_Dfp_D_F_Supported                   : No              
;~ DP_mode2_Ufp_D_A_Supported                   : No              
;~ DP_mode2_Ufp_D_B_Supported                   : No              
;~ DP_mode2_Ufp_D_C_Supported                   : No              
;~ DP_mode2_Ufp_D_D_Supported                   : No              
;~ DP_mode2_Ufp_D_E_Supported                   : No              
;~ DP_mode3_Port_Cap                            : 1               ; UFP_D Capable
;~ DP_mode3_Support_DPv13                       : Yes             
;~ DP_mode3_Support_UsbGen2                     : Yes             
;~ DP_mode3_Receptacle                          : Yes             ; DP on Type-C Receptacle
;~ DP_mode3_Usb20_Not_Used                      : Yes             
;~ DP_mode3_Dfp_D_A_Supported                   : No              
;~ DP_mode3_Dfp_D_B_Supported                   : No              
;~ DP_mode3_Dfp_D_C_Supported                   : No              
;~ DP_mode3_Dfp_D_D_Supported                   : No              
;~ DP_mode3_Dfp_D_E_Supported                   : No              
;~ DP_mode3_Dfp_D_F_Supported                   : No              
;~ DP_mode3_Ufp_D_A_Supported                   : No              
;~ DP_mode3_Ufp_D_B_Supported                   : No              
;~ DP_mode3_Ufp_D_C_Supported                   : No              
;~ DP_mode3_Ufp_D_D_Supported                   : No              
;~ DP_mode3_Ufp_D_E_Supported                   : No              
;~ DP_mode4_Port_Cap                            : 1               ; UFP_D Capable
;~ DP_mode4_Support_DPv13                       : Yes             
;~ DP_mode4_Support_UsbGen2                     : Yes             
;~ DP_mode4_Receptacle                          : Yes             ; DP on Type-C Receptacle
;~ DP_mode4_Usb20_Not_Used                      : Yes             
;~ DP_mode4_Dfp_D_A_Supported                   : No              
;~ DP_mode4_Dfp_D_B_Supported                   : No              
;~ DP_mode4_Dfp_D_C_Supported                   : No              
;~ DP_mode4_Dfp_D_D_Supported                   : No              
;~ DP_mode4_Dfp_D_E_Supported                   : No              
;~ DP_mode4_Dfp_D_F_Supported                   : No              
;~ DP_mode4_Ufp_D_A_Supported                   : No              
;~ DP_mode4_Ufp_D_B_Supported                   : No              
;~ DP_mode4_Ufp_D_C_Supported                   : No              
;~ DP_mode4_Ufp_D_D_Supported                   : No              
;~ DP_mode4_Ufp_D_E_Supported                   : No              
;~ DP_mode5_Port_Cap                            : 1               ; UFP_D Capable
;~ DP_mode5_Support_DPv13                       : Yes             
;~ DP_mode5_Support_UsbGen2                     : Yes             
;~ DP_mode5_Receptacle                          : Yes             ; DP on Type-C Receptacle
;~ DP_mode5_Usb20_Not_Used                      : Yes             
;~ DP_mode5_Dfp_D_A_Supported                   : No              
;~ DP_mode5_Dfp_D_B_Supported                   : No              
;~ DP_mode5_Dfp_D_C_Supported                   : No              
;~ DP_mode5_Dfp_D_D_Supported                   : No              
;~ DP_mode5_Dfp_D_E_Supported                   : No              
;~ DP_mode5_Dfp_D_F_Supported                   : No              
;~ DP_mode5_Ufp_D_A_Supported                   : No              
;~ DP_mode5_Ufp_D_B_Supported                   : No              
;~ DP_mode5_Ufp_D_C_Supported                   : No              
;~ DP_mode5_Ufp_D_D_Supported                   : No              
;~ DP_mode5_Ufp_D_E_Supported                   : No              
;~ DP_mode6_Port_Cap                            : 1               ; UFP_D Capable
;~ DP_mode6_Support_DPv13                       : Yes             
;~ DP_mode6_Support_UsbGen2                     : Yes             
;~ DP_mode6_Receptacle                          : Yes             ; DP on Type-C Receptacle
;~ DP_mode6_Usb20_Not_Used                      : Yes             
;~ DP_mode6_Dfp_D_A_Supported                   : No              
;~ DP_mode6_Dfp_D_B_Supported                   : No              
;~ DP_mode6_Dfp_D_C_Supported                   : No              
;~ DP_mode6_Dfp_D_D_Supported                   : No              
;~ DP_mode6_Dfp_D_E_Supported                   : No              
;~ DP_mode6_Dfp_D_F_Supported                   : No              
;~ DP_mode6_Ufp_D_A_Supported                   : No              
;~ DP_mode6_Ufp_D_B_Supported                   : No              
;~ DP_mode6_Ufp_D_C_Supported                   : No              
;~ DP_mode6_Ufp_D_D_Supported                   : No              
;~ DP_mode6_Ufp_D_E_Supported                   : No              
