Jan 01 01:34:22    5    14     0 Error-free Frames transmitted counter for ETH1 : ff1e
Jan 01 01:34:22    5    10     0 Error free frame received counter ETH1:  e81

Jan 01 01:34:22    5    10     0 BMCR: 1000 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 BMSR: 794d Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 PHYIDR1: 2000 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 PHYIDR2: a231 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 ANAR: 1e1, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 ANLPAR: 0 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 ANER: 64 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 ANNPTR: 2001 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 ANNPRR: 0 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 CFG1(Note: This is valid only when 1000BASE-T used): 1300 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 STS1: 0 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 1KSCR((Note: This is valid only when 1000BASE-T used): 3000 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 PHYCR: 5448 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 PHYSTS: 402 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 MICR: 0 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 ISR: 0 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 CFG2: 29c7 Phy_addr: 15

Jan 01 01:34:22    5    10     0 RECR: 0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 BISCR: 0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 STS2: 40, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 LEDCR1: 6150, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 LEDCR2: 4444, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 LEDCR3: 2, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 CFG3: 2, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 CTRL: 0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 TMCH_CTRL: 400, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 FLD_CFG: 0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 CFG4: 10b0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 RGMIICTL: d3, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 RGMIICTL2: 0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 100CR: 7a0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 SKEW_FIFO: 0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 STRAP_STS1: 8f, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 STRAP_STS2: 100, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 BICSR1: 0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 BICSR2: 0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 RGMIIDCTL: 77, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 SYNC_FIFO_CTRL: 9f22, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 LOOPCR: e721, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 RXFCFG: 1000, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 RXFSTS: 0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 IO_MUX_CFG: c0f, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 GPIO_MUX_CTRL1: 0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 GPIO_MUX_CTRL2: 0, Phy_addr: f

Jan 01 01:34:22    5    10     0 GPIO_MUX_CTRL: 0, Phy_addr: f

[bookmark: _GoBack]The PHY reg values where the PING command fails:
Jan 01 01:02:18    5    10     0 Error free frame received counter ETH1:  e81

Jan 01 01:02:18    5    10     0 BMCR: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 BMSR: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 PHYIDR1: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 PHYIDR2: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 ANAR: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 ANLPAR: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 ANER: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 ANNPTR: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 ANNPRR: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 CFG1(Note: This is valid only when 1000BASE-T used): 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 STS1: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 1KSCR((Note: This is valid only when 1000BASE-T used): 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 PHYCR: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 PHYSTS: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 MICR: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 ISR: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 CFG2: 5048 Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 RECR: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 BISCR: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 STS2: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 LEDCR1: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 LEDCR2: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 LEDCR3: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 CFG3: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 CTRL: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 TMCH_CTRL: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 FLD_CFG: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 CFG4: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 RGMIICTL: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 RGMIICTL2: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 100CR: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 SKEW_FIFO: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 STRAP_STS1: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 STRAP_STS2: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 BICSR1: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 BICSR2: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 RGMIIDCTL: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 SYNC_FIFO_CTRL: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 LOOPCR: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 RXFCFG: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 RXFSTS: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 IO_MUX_CFG: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 GPIO_MUX_CTRL1: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 GPIO_MUX_CTRL2: 5048, Phy_addr: 0

Jan 01 01:02:18    5    10     0 GPIO_MUX_CTRL: 5048, Phy_addr: 0
