<aardvark> 
<configure i2c=1 spi=1 gpio=0 tpower=1 pullups=0/> 
<i2c_bitrate khz=100/> 

======REFCLK Frequency  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 0A 6 </i2c_write>/> 

======DSI Mode  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 10 80 </i2c_write>/> 

======DSIA Clock  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 12 2C </i2c_write>/> 

======DSIB Clock  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 13 2C </i2c_write>/> 

======DP Datarate  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 94 80 </i2c_write>/> 

======Enable PLL  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 0D 1 </i2c_write> <sleep ms=10/> 

======Enable ASSR in Panel  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 64 1 </i2c_write>/> 
<i2c_write addr=0x2D count=5 radix=16> 74 0 1 0A 1 81 </i2c_write> <sleep ms=10/>

======Enable enhanced frame and ASSR in DSI86  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 5A 5 </i2c_write>/> 

======Number of DP lanes  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 93 20 </i2c_write>/> 

======Start Semi-Auto Link Training  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 96 0A </i2c_write> <sleep ms=20/> 

======CHA Active Line Length  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=2 radix=16> 20 00 05 </i2c_write>/> 

======CHB Active Line Length  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=2 radix=16> 22 00 05 </i2c_write>/> 

======Vertical Active Size   ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=2 radix=16> 24 D0 02 </i2c_write>/> 

======Horizontal Pulse Width   ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=2 radix=16> 2C 50 00 </i2c_write>/> 

======Vertical Pulse Width   ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=2 radix=16> 30 05 00 </i2c_write>/> 

======HBP   ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 34 8C </i2c_write>/> 

======VBP   ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 36 0A </i2c_write>/> 

===== HFP  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 38 DC </i2c_write>/> 

===== VFP  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 3A 05 </i2c_write>/> 

===== DP-18BPP Disable  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 5B 0 </i2c_write>/> 

===== Color Bar Enable  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 3C 12 </i2c_write>/> 

===== Enhanced Frame, ASSR, and Vstream Enable  ====== 
<i2c_write addr=0x2D count=1 radix=16> 5A 0D </i2c_write>/> 

</aardvark> 





