显示正常和异常数据的SPI和CAN消息数据日志如下：

1.1正常的SPI和CAN消息数据日志：

设备节点1回复数据：SPI发送
[image: image1.png]| kel B

oo e beorocoa oo bcococc bocroce oo bocn o |
o0 .DS g 20 f o0 fo0 Too Lo Too Lo Loo Loo Loo Loo Foo Foo Lo Loo Loo Lo Loo Lo Loo Loo Foo Foo Lo Foo Lo Lo Too L0 Lo Too Loo d
- e 63 & €0 O €0 €3 O € T € € 4O €3 £ €0 4 &3 € & 6 €6 & € O O O O O & O
0:SPT: IS0 data
Ho-ser 230 o 51 wost aata

CAN-FD:_Bits
CANFD: Fields
CANFD: Warnings

L Lt I flo i UL JU1 o





设备节点1回复数据：CAN发送

看起来最后几个字节也不正常(但设备节点0接收的数据是正常的，会不会是逻辑分析仪抓包的问题)
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设备节点0接收数据：SPI接收
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1.2异常的SPI和CAN消息数据日志：

看起来是CAN阶段发送数据问题？(或者是逻辑分析仪抓包的问题)
设备节点1回复数据：SPI发送
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设备节点1 回复数据：CAN发送

[image: image5.png]USB 2.0 IR ©) #AE  FAE) 2D MEO B0 MEm EER ETRE) IFE

I 1N =ssw +3210256. 80 s +3210250. 20 W +3210261. 60 K= +3210264. 00 W= +3210266. 40 K= +3210268. 80 W +3210271. 20 K +3210273. 60 W
oo brrrcceco oo e bercrrcrcc bocccccccc becccccccr beccrccco e b

0:SPT; NISO. data.

o1 _ D 0:5pr: oSt aata

0:SPT; NISO. data.

lo-se1 S 0:5p1: w05t aata

B Dat tyte 1 Dats byt

Data byte 4.





设备节点0接收数据：SPI接收
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