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Above given is Schematics snapshot of the RS485 transceiver.
RS485_RE_EN_GPIO1_IO15, RS485_DE_EN_GPIO1_IO11 are of 3.3V voltage level.
	Processor
	THVD1500

	NVCC_UART
	3.3V
	VCC
	5V

	VIO
	Min (V)
	Max (V)
	VIO
	Min (V)
	Typ (V)
	Max (V)

	VOH
	3.15
	-
	VIH
	2
	-
	5

	VOL
	-
	0.15
	VIL
	0
	-
	0.8

	VIH
	2.31
	3.3
	VOH
	4
	4.7
	-

	VIL
	0
	0.99
	VOL
	-
	0.2
	0.4



VOH, VOL, VIH,VIL comparison table 
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