|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Attenuator（dB） | Table display（dBm） | VIAVI Optical power dBm |
| Without Retimer | 5.8 | -31.5 | -31.4 |
| With Retimer | 7.4 | -33 | -32.87 |
|  |  |  |  |

10 GE limit value（0x40=0x92=0）

10 GPON limit value（0x40=0x92=0）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Attenuator（dB） | Table display（dBm） | VIAVI Optical power dBm |
| Without Retimer | 10.4 | -34 | -34 |
| With Retimer | 9 | -32.2 | -32.5 |
| With Retimer | 9.5 | -33 | -33.3 |