|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TABLE 1 |  |  |  |  |
| F, kHz | SF(calculated) | A(X), V | A(Y), V | OUT, V | OUT. (calc) |
| 15 | 13,921875 | 8,25 | 6,75 | 2 | 2,784375 |
| 150 | 13,37962963 | 8,5 | 6,8 | 2,16 | 2,89 |
| 1500 | 3,515625 | 9 | 6,25 | 8 | 2,8125 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TABLE 2 |  |  |  |
| F, kHz | SF(calculated) | A, V | OFFSET, V | OUT, V |
| 20 | 8,964552239 | 1,55 | 0,05 | 0,134 |
| 100 | 8,704710145 | 1,55 | 0,04 | 0,138 |
| 300 | 6,76 | 1,56 | -0,04 | 0,18 |
| 600 | 3,954222973 | 1,53 | 0,08 | 0,296 |
| 1000 | 2,098880597 | 1,5 | 0,04 | 0,536 |
| 1500 | 1,216901408 | 1,44 | 0,04 | 0,852 |
| 2000 | 0,813616071 | 1,35 | 0,04 | 1,12 |

