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Ch1 Red : Current Amp INA199A1 Output (OUT)
Ch2 Yellow : Current Amp INA199A1 Input (IN-) (~ Common Mode Voltage) 
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Motor Driver Input Signal Configuration : IN1 = PWM, IN2 = LOW
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Ch1 Red : Current Amp INA199A1 Output (OUT)
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Ch2 Yellow : Current Amp INA199A1 Input (IN-) (~ Common Mode Voltage)

100 Ohm Load

Motor Driver Input Signal Configuration : IN1 = PWM , IN2 = LOW
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Motor Driver Input Signal Configuration : IN1 = LOW , IN2 = PWM
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