SN74HC138 measure waveform

Normal behavior:

Vcc=5V, C=1; measured B(0 to 1) / A(1 to 0) and Y6  
一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 繪圖, 軟體 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。

Vcc=5V, C=1; measured B(0 to 1) / A(1 to 0) and Y5

一張含有 螢幕擷取畫面, 文字, 繪圖 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。

Vcc=5V, C=1; measured B(0 to 1) / A(1 to 0) and Y6/Y5   
一張含有 螢幕擷取畫面, 文字, 繪圖, 行 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。

**Suspect behavior:**

**Vcc=5V, C=1; measured B(0 to 1) / A(1 to 0) and Y7**

一張含有 螢幕擷取畫面, 文字, 繪圖, 行 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。

**Vcc=5V, C=1; measured B(0 to 1) / A(1 to 0) and Y7/Y6**   
一張含有 螢幕擷取畫面, 文字, 繪圖, 行 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。

**Vcc=5V, C=1; measured B(0 to 1) / A(1 to 0) and Y7/Y5**

一張含有 螢幕擷取畫面, 文字, 繪圖, 行 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。