<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ussMspGui>
	<configParams>
		<f1Freq>260</f1Freq>
		<f2Freq>280.00</f2Freq>
		<patternSeq>2</patternSeq>
		<gapBetweenPulseAndCaputre>130.0</gapBetweenPulseAndCaputre>
		<numberOfPulses>20</numberOfPulses>
		<gapBetweenUpsAndDns>8000.0</gapBetweenUpsAndDns>
		<gapBetweenDnsAndUps>949.951</gapBetweenDnsAndUps>
		<gainControl>0</gainControl>
		<areaConstant>1</areaConstant>
	</configParams>
	<devModeParams>
		<xt2Freq>8000</xt2Freq>
		<adcSampling>200</adcSampling>
		<sigSamplingFreq>2000</sigSamplingFreq>
		<adcSamplePulse>8</adcSamplePulse>
		<deltaTOFOffset>0</deltaTOFOffset>
		<absTOFAdditionDelay>0</absTOFAdditionDelay>
		<captureDuration>200</captureDuration>
		<userSelection>0</userSelection>
		<param1>0</param1>
		<param2>0</param2>
		<param3>2</param3>
		<param4>50</param4>
		<param5>0</param5>
		<param6>0</param6>
		<param7>10</param7>
		<param8>10</param8>
		<param9>30</param9>
		<param10>8</param10>
	</devModeParams>
</ussMspGui>