MSP430™CapTIvateSoftwareLibraryAPIGuide 1_70_00_03

Functions | Variables
UART.c File Reference
`#include "UART.h"`
Include dependency graph for UART.c:

## Functions
void | UART_openPort (const tUARTPort *pPort)
void | UART_closePort (void)
| This API closes the UART port on the specified HW eUSCI_A peripheral. More...
uint8_t | UART_getPortStatus (void)
void | UART_transmitBuffer (const uint8_t *pBuffer, uint16_t ui16Length)
void | UART_transmitByteImmediately (uint8_t ui8Data)
__interrupt void | UART_ISR (void)
| UART Interrupt Service Routine. More...

## Variables
const tUARTPort * | g_pUARTPort
volatile const uint8_t * | g_pUARTTransmitPtr
| var g_pUARTTransmitPtr stores a pointer to the current byte to transmit. More...
volatile uint16_t | g_ui16UARTTransmitBytesLeft
volatile uint8_t | g_UARTStatus
| var g_UARTStatus stores the current status of the UART port driver. More...

© Copyright 1995-2018, Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Trademarks | Privacy policy | Terms of use | Terms of sale