<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ExportImportMemento.1>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="systemVars.flagEnableSystem"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].ISRCount"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].ISRCount"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.ISRCount"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.flagEnablePFC"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flagEnableRunAndIdentify"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flagRunIdentAndOnLine"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flagEnableRunAndIdentify"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flagRunIdentAndOnLine"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.dutyOut"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcSet_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcBus_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VacRms_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.FreqAc_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].speed_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].speedRef_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="Idq_set_A[0].value[1]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].speed_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].speedRef_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="Idq_set_A[1].value[1]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].estState"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].RoverL_rps"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flagClearFaults"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].faultMtrUse.all"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].faultMtrNow.all"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].overCurrent_A"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flagClearFaults"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].faultMtrUse.all"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].faultMtrNow.all"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].overCurrent_A"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.flagClearFaults"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.faultPFCUse.all"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.faultPFCNow.all"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.overCurrent_A"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.dutyOut"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcBusLPF"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcTrajTraget"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VinvSqr"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.IdcRef"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.IacRef"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="cpuTime"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="VsFreq[0]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="VsFreq[1]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcData[0]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcData[1]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].faultMtrPrev.bit"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="dac128s"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcDataPFC.IacBus "/>
<VarMeta IMemento.internal.id="AdcaResultRegs"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="AdccResultRegs"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="dac128s"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="Cmpss1Regs.COMPSTS"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="Cmpss2Regs.COMPSTS"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="Cmpss3Regs.COMPSTS"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="Cmpss4Regs.COMPSTS"/>
</ExportImportMemento.1>