<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ExportImportMemento.1>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="systemVars.flagEnableSystem"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].ISRCount"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].ISRCount"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.ISRCount"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcSet_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcBus_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VacRms_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.FreqAc_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.flagEnablePFC"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.dutyOut"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].torque_Nm"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].speed_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].speedRef_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flagEnableRunAndIdentify"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flagRunIdentAndOnLine"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].torque_Nm"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].speed_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].speedRef_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flagEnableRunAndIdentify"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flagRunIdentAndOnLine"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flagMotorIdentified"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flagEnableRsRecalc"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flagEnableUserParams"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flagEnableOffsetCalc"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flagEnableForceAngle"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flagEnableSpeedCtrl"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].motorState"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].estState"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].RoverL_rps"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].Rs_Ohm"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].Ls_d_H"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].Ls_q_H"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flux_VpHz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].RsOnLine_Ohm"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].speedTraj_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].accelerationMax_Hzps"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].Vs_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="VsRef_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].Is_A"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].flagClearFaults"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].faultMtrUse.all"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].faultMtrNow.all"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].faultMtrPrev.bit"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].dacCMPValH"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].dacCMPValL"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].currentInv_sf"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].overCurrent_A"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].startCurrent_A"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].accelerationStart_Hzps"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcBus_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcData[0]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="Cmpss3Regs.COMPSTS"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="Cmpss1Regs.COMPSTS"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="Cmpss2Regs.COMPSTS"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].Kp_Id"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].Ki_Id"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].Kp_Iq"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].Ki_Iq"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].Kp_spd"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].Ki_spd"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pi_spd[0]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pi_Id[0]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pi_Iq[0]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flagMotorIdentified"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flagEnableRsRecalc"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flagEnableUserParams"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flagEnableOffsetCalc"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flagEnableForceAngle"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flagEnableSpeedCtrl"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].motorState"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].estState"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].RoverL_rps"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].Rs_Ohm"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].Ls_d_H"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].Ls_q_H"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flux_VpHz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].RsOnLine_Ohm"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].speedTraj_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].accelerationMax_Hzps"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].Vs_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].Is_A"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].flagClearFaults"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].faultMtrUse.all"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].faultMtrNow.all"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].faultMtrPrev.bit"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].dacCMPValH"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].dacCMPValL"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].currentInv_sf"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].overCurrent_A"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].startCurrent_A"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].accelerationStart_Hzps"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcData[1]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].Kp_Id"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].Ki_Id"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].Kp_Iq"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].Ki_Iq"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].Kp_spd"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].Ki_spd"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pi_spd[1]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pi_Id[1]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pi_Iq[1]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.flagEnablePFC"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.flagEnableCurrentLoop"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.flagEnableVoltageLoop"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.flagEnableILMode"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcSet_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcBus_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcBusLPF_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VacRms_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.FreqAc_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.dutyOut"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcBusLPF"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcTrajTraget"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcTrajInt"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VdcTrajRate"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcDataPFC.IacBus"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcDataPFC.VdcBus"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcDataPFC.VacBus"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VinvSqr"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.IdcRef"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.IacRef"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.overCurrent_A"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.flagClearFaults"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.faultPFCPrev.bit"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.faultPFCUse.all"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.faultPFCNow.bit"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.dacCMPValH"/>
<VarMeta IMemento.internal.id=" pfcVars.dacCMPValL"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="gv"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="gi"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcDataPFC"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="measPower"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.flagFirstVoltageLoop"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcDataPFC"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.invRmsSqrCoef"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.flagEnableChangeGain"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.indexCurrentGain"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.IacPeak_pu"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.invRmsSqrCoef"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VinvSqr"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VacRms_pu"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.VacRmsGainThs_V"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="pfcVars.IdcRef"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcData"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="IacBuf1"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="IacBuf1"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="cpuTime"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="frswPosM1_sf"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].startCurrent_A"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].startCurrent_A"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[1].speedForce_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="esmoM1"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="motorVars[0].speedForce_Hz"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="dac128s"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcData[0]"/>
<VarMeta IMemento.internal.id="adcData[1]"/>
</ExportImportMemento.1>