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ADC优先级采样分析 (2802X):

INA

INB

***前提:当前采样时基于INA都是低阻抗输入、优先

等级高200K的定时采样;INB都是高阻抗输入、80K的

优先等级低的采样，下面所有情况来源于当前自己认

知？？请帮忙分析是否正确

右边暂且认为是正确转换,左边又有这种可能吗？？
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情况一:INBSOC事件与INA同时
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执行顺序:  INA0、INB0采样S/H(开关合上)->采样S/H开

关同时断开 ->INA0优先转换->INA1采样保持(开关合

上)->INA1断开S/H开关 ->INA1转换->INB0转换->INB1

采样保持(开关合上)->INB1采样S/H开关断开->INB1转换
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情况二：INBSOC事件先于INA触发
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执行顺序:INB0先采样保持(开关合上)->INA0采样保持

(开关合上)->INB0采样S/H开关断开->INB0转换->INA0

采样S/H开关断开->INB1采样保持(开关合上)->INB1采

样S/H开关断开->INA0转换->INA1采样保持(开关合上)-

>INA1采样S/H开关断开->NA1转换->INB1转换
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情况三：INBSOC事件后于INA触发
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执行顺序:INA0先采样保持(开关合上)->INB0采样保持

(开关合上)->INA0采样S/H开关断开->INA0转换->INB0

采样S/H开关断开->INA1采样S/H(开关合上)->INA1转

换->INB0转换->INB1采样保持(开关合上)->INB1转换
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执行顺序:INA0采样S/H(开关合上)->采样S/H开关断开

->INA0优先转换->INA1采样保持(开关合上)->INA1断开

S/H开关 ->INA1转换->INB0采样S/H(开关合上)->INB0

采样S/H开关断开 ->INB0转换->INB1采样保持(开关合

上)->INB1采样S/H开关断开->INB1转换
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情况二：INBSOC事件先于INA触发
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SOC信号：

执行顺序:INB0采样S/H(开关合上)->INB0采样S/H开

关断开 ->INB0转换->INA0采样S/H(开关合上)->INA0

断开S/H开关->INA0转换->INA1采样S/H(开关合上)-

>INA1断开S/H开关 ->INA1转换->INB1采样S/H(开关

合上)->INB1采样S/H开关断开 ->INB1转换
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情况三：INBSOC事件后于INA触发
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执行顺序: INA0采样S/H(开关合上)->采样S/H开关断

开 ->INA0优先转换->INA1采样保持(开关合上)->INA1

断开S/H开关 ->INA1转换->INB0采样S/H(开关合上)-

>INB0采样S/H开关断开 ->INB0转换->INB1采样保持

(开关合上)->INB1采样S/H开关断开->INB1转换

SOC信号：

问:这里INB0采样转换完后他的S/H开关是否会断开？？

INB引脚采样实际有问题波形 :

INB引脚采样实际正常波形 :

ACQPS

INB

CONV 当前有一种可能会导致上面波形,如果说参考右边情况二，当INB0采样转换完成后,当前开关没有断开,那么Ch电容

会充电，这样导致INB1放电时不会被拉的很低,从而产生上面波形？？？
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