MotorWare f2806x Driver API Documentation

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- z

### - t -

- TA0 : CANTA_BITS
- TA1 : CANTA_BITS
- TA10 : CANTA_BITS
- TA11 : CANTA_BITS
- TA12 : CANTA_BITS
- TA13 : CANTA_BITS
- TA14 : CANTA_BITS
- TA15 : CANTA_BITS
- TA16 : CANTA_BITS
- TA17 : CANTA_BITS
- TA18 : CANTA_BITS
- TA19 : CANTA_BITS
- TA2 : CANTA_BITS
- TA20 : CANTA_BITS
- TA21 : CANTA_BITS
- TA22 : CANTA_BITS
- TA23 : CANTA_BITS
- TA24 : CANTA_BITS
- TA25 : CANTA_BITS
- TA26 : CANTA_BITS
- TA27 : CANTA_BITS
- TA28 : CANTA_BITS
- TA29 : CANTA_BITS
- TA3 : CANTA_BITS
- TA30 : CANTA_BITS
- TA31 : CANTA_BITS
- TA4 : CANTA_BITS
- TA5 : CANTA_BITS
- TA6 : CANTA_BITS
- TA7 : CANTA_BITS
- TA8 : CANTA_BITS
- TA9 : CANTA_BITS
- TBCTL : _PWM_Obj_
- TBCTR : _PWM_Obj_
- TBPHS : _PWM_Obj_
- TBPHSHR : _PWM_Obj_
- TBPRD : _PWM_Obj_
- TBPRDHR : _PWM_Obj_
- TBPRDHRM : _PWM_Obj_
- TBPRDM : _PWM_Obj_
- TBSTS : _PWM_Obj_
- TCC : CANMC_BITS
- TCOF0 : CANGIF0_BITS
- TCOF1 : CANGIF1_BITS
- TCOM : CANGIM_BITS
- TCR : _TIMER_Obj_
- TD0 : LINTD0_BITS
- TD1 : LINTD0_BITS
- TD2 : LINTD0_BITS
- TD3 : LINTD0_BITS
- TD4 : LINTD1_BITS
- TD5 : LINTD1_BITS
- TD6 : LINTD1_BITS
- TD7 : LINTD1_BITS
- TEC : CANTEC_BITS
- TF : MSTF_BITS
- TIM : _TIMER_Obj_
- TIMEOUT : SCIFLR_BITS
- TIMINGMODE : SCIGCR1_BITS
- TINT0 : _PIE_Obj_
- TINT1 : _PIE_Obj_
- TINT2 : _PIE_Obj_
- TM : CANES_BITS
- tmp : _CPU_Obj_
- TOA3WUS : SCIFLR_BITS
- TOAWUS : SCIFLR_BITS
- TOC0 : CANTOC_BITS
- TOC1 : CANTOC_BITS
- TOC10 : CANTOC_BITS
- TOC11 : CANTOC_BITS
- TOC12 : CANTOC_BITS
- TOC13 : CANTOC_BITS
- TOC14 : CANTOC_BITS
- TOC15 : CANTOC_BITS
- TOC16 : CANTOC_BITS
- TOC17 : CANTOC_BITS
- TOC18 : CANTOC_BITS
- TOC19 : CANTOC_BITS
- TOC2 : CANTOC_BITS
- TOC20 : CANTOC_BITS
- TOC21 : CANTOC_BITS
- TOC22 : CANTOC_BITS
- TOC23 : CANTOC_BITS
- TOC24 : CANTOC_BITS
- TOC25 : CANTOC_BITS
- TOC26 : CANTOC_BITS
- TOC27 : CANTOC_BITS
- TOC28 : CANTOC_BITS
- TOC29 : CANTOC_BITS
- TOC3 : CANTOC_BITS
- TOC30 : CANTOC_BITS
- TOC31 : CANTOC_BITS
- TOC4 : CANTOC_BITS
- TOC5 : CANTOC_BITS
- TOC6 : CANTOC_BITS
- TOC7 : CANTOC_BITS
- TOC8 : CANTOC_BITS
- TOC9 : CANTOC_BITS
- TOS0 : CANTOS_BITS
- TOS1 : CANTOS_BITS
- TOS10 : CANTOS_BITS
- TOS11 : CANTOS_BITS
- TOS12 : CANTOS_BITS
- TOS13 : CANTOS_BITS
- TOS14 : CANTOS_BITS
- TOS15 : CANTOS_BITS
- TOS16 : CANTOS_BITS
- TOS17 : CANTOS_BITS
- TOS18 : CANTOS_BITS
- TOS19 : CANTOS_BITS
- TOS2 : CANTOS_BITS
- TOS20 : CANTOS_BITS
- TOS21 : CANTOS_BITS
- TOS22 : CANTOS_BITS
- TOS23 : CANTOS_BITS
- TOS24 : CANTOS_BITS
- TOS25 : CANTOS_BITS
- TOS26 : CANTOS_BITS
- TOS27 : CANTOS_BITS
- TOS28 : CANTOS_BITS
- TOS29 : CANTOS_BITS
- TOS3 : CANTOS_BITS
- TOS30 : CANTOS_BITS
- TOS31 : CANTOS_BITS
- TOS4 : CANTOS_BITS
- TOS5 : CANTOS_BITS
- TOS6 : CANTOS_BITS
- TOS7 : CANTOS_BITS
- TOS8 : CANTOS_BITS
- TOS9 : CANTOS_BITS
- TPL : CANMSGCTRL_BITS
- TPR : _TIMER_Obj_
- TRR0 : CANTRR_BITS
- TRR1 : CANTRR_BITS
- TRR10 : CANTRR_BITS
- TRR11 : CANTRR_BITS
- TRR12 : CANTRR_BITS
- TRR13 : CANTRR_BITS
- TRR14 : CANTRR_BITS
- TRR15 : CANTRR_BITS
- TRR16 : CANTRR_BITS
- TRR17 : CANTRR_BITS
- TRR18 : CANTRR_BITS
- TRR19 : CANTRR_BITS
- TRR2 : CANTRR_BITS
- TRR20 : CANTRR_BITS
- TRR21 : CANTRR_BITS
- TRR22 : CANTRR_BITS
- TRR23 : CANTRR_BITS
- TRR24 : CANTRR_BITS
- TRR25 : CANTRR_BITS
- TRR26 : CANTRR_BITS
- TRR27 : CANTRR_BITS
- TRR28 : CANTRR_BITS
- TRR29 : CANTRR_BITS
- TRR3 : CANTRR_BITS
- TRR30 : CANTRR_BITS
- TRR31 : CANTRR_BITS
- TRR4 : CANTRR_BITS
- TRR5 : CANTRR_BITS
- TRR6 : CANTRR_BITS
- TRR7 : CANTRR_BITS
- TRR8 : CANTRR_BITS
- TRR9 : CANTRR_BITS
- TRS0 : CANTRS_BITS
- TRS1 : CANTRS_BITS
- TRS10 : CANTRS_BITS
- TRS11 : CANTRS_BITS
- TRS12 : CANTRS_BITS
- TRS13 : CANTRS_BITS
- TRS14 : CANTRS_BITS
- TRS15 : CANTRS_BITS
- TRS16 : CANTRS_BITS
- TRS17 : CANTRS_BITS
- TRS18 : CANTRS_BITS
- TRS19 : CANTRS_BITS
- TRS2 : CANTRS_BITS
- TRS20 : CANTRS_BITS
- TRS21 : CANTRS_BITS
- TRS22 : CANTRS_BITS
- TRS23 : CANTRS_BITS
- TRS24 : CANTRS_BITS
- TRS25 : CANTRS_BITS
- TRS26 : CANTRS_BITS
- TRS27 : CANTRS_BITS
- TRS28 : CANTRS_BITS
- TRS29 : CANTRS_BITS
- TRS3 : CANTRS_BITS
- TRS30 : CANTRS_BITS
- TRS31 : CANTRS_BITS
- TRS4 : CANTRS_BITS
- TRS5 : CANTRS_BITS
- TRS6 : CANTRS_BITS
- TRS7 : CANTRS_BITS
- TRS8 : CANTRS_BITS
- TRS9 : CANTRS_BITS
- TRSTn : DEVICECNF_BITS
- TRX : I2CMDR_BITS
- TSCTR : _CAP_Obj_
- TSEG1REG : CANBTC_BITS
- TSEG2REG : CANBTC_BITS
- TXEMPTY : SCIFLR_BITS
- TXENA : SCIGCR1_BITS
- TXFFIENA : I2CFFTX_BITS
- TXFFIL : I2CFFTX_BITS
- TXFFINT : I2CFFTX_BITS
- TXFFINTCLR : I2CFFTX_BITS
- TXFFRST : I2CFFTX_BITS
- TXFFST : I2CFFTX_BITS
- TXFUNC : CANTIOC_BITS
- TXIDMASK : LINMASK_BITS
- TXIN : SCIPIO2_BITS
- TXRDY : SCIFLR_BITS
- TXSHIFT : IODFTCTRL_BITS
- TXWAKE : SCIFLR_BITS
- TZCLR : _PWM_Obj_
- TZCTL : _PWM_Obj_
- TZDCSEL : _PWM_Obj_
- TZEINT : _PWM_Obj_
- TZFLG : _PWM_Obj_
- TZFRC : _PWM_Obj_
- TZSEL : _PWM_Obj_