MotorWare f2806x Module API Documentation

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y
- z

### - o -

- offset_I : _CAL_Obj_ , _HAL_Obj_
- offset_V : _CAL_Obj_ , _HAL_Obj_
- offsetHandle_I : _CAL_Obj_ , _HAL_Obj_
- offsetHandle_V : _CAL_Obj_ , _HAL_Obj_
- offsetPole_rps : _USER_Params_
- oneOverDcBus_invV : _EST_OutputData_ , _SVGEN_Obj_
- oneOverDcBus_max_invV : _USER_Params_
- oneOverDcBus_min_invV : _USER_Params_
- OneOverFreqTimeConst : ST_PosConvCfg_t
- oscHandle : _HAL_Obj_
- Out : ST_PosCtl_t , ST_VelCtl_t , ST_VelId_t
- outMax : _FW_Obj_ , _PI_Obj_ , _PID_Obj_
- OutMax : ST_PosCtlCfg_t , ST_VelCtlCfg_t , ST_VelIdCfg_t
- outMin : _FW_Obj_ , _PI_Obj_ , _PID_Obj_
- OutMin : ST_PosCtlCfg_t , ST_VelCtlCfg_t
- output : _FW_Obj_