MotorWare f2806x Driver API Documentation

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- _
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- z

### - o -

- OC_ADJ_SET : _DRV_SPI_8301_CTRL1_t_
- OC_MODE : _DRV_SPI_8301_CTRL1_t_
- OC_TOFF : _DRV_SPI_8301_CTRL2_t_
- OCTW_SET : _DRV_SPI_8301_CTRL2_t_
- OE : SCIFLR_BITS
- OPC0 : CANOPC_BITS
- OPC1 : CANOPC_BITS
- OPC10 : CANOPC_BITS
- OPC11 : CANOPC_BITS
- OPC12 : CANOPC_BITS
- OPC13 : CANOPC_BITS
- OPC14 : CANOPC_BITS
- OPC15 : CANOPC_BITS
- OPC16 : CANOPC_BITS
- OPC17 : CANOPC_BITS
- OPC18 : CANOPC_BITS
- OPC19 : CANOPC_BITS
- OPC2 : CANOPC_BITS
- OPC20 : CANOPC_BITS
- OPC21 : CANOPC_BITS
- OPC22 : CANOPC_BITS
- OPC23 : CANOPC_BITS
- OPC24 : CANOPC_BITS
- OPC25 : CANOPC_BITS
- OPC26 : CANOPC_BITS
- OPC27 : CANOPC_BITS
- OPC28 : CANOPC_BITS
- OPC29 : CANOPC_BITS
- OPC3 : CANOPC_BITS
- OPC30 : CANOPC_BITS
- OPC31 : CANOPC_BITS
- OPC4 : CANOPC_BITS
- OPC5 : CANOPC_BITS
- OPC6 : CANOPC_BITS
- OPC7 : CANOPC_BITS
- OPC8 : CANOPC_BITS
- OPC9 : CANOPC_BITS
- OTSD : _DRV_SPI_8301_Stat1_t_
- OTW : _DRV_SPI_8301_Stat1_t_