MotorWare f2806x Driver API Documentation

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- c
- d
- f
- g
- o
- p
- q
- s
- t
- u
- w

### - s -

- SCI_clearAutoBaudDetect() : sci.c , sci.h
- SCI_clearRxFifoInt() : sci.h , sci.c
- SCI_clearRxFifoOvf() : sci.c , sci.h
- SCI_clearTxFifoInt() : sci.h , sci.c
- SCI_disable() : sci.c , sci.h
- SCI_disableAutoBaudAlign() : sci.c , sci.h
- SCI_disableLoopBack() : sci.c , sci.h
- SCI_disableParity() : sci.h , sci.c
- SCI_disableRx() : sci.c , sci.h
- SCI_disableRxErrorInt() : sci.c , sci.h
- SCI_disableRxFifoInt() : sci.c , sci.h
- SCI_disableRxInt() : sci.c , sci.h
- SCI_disableSleep() : sci.c , sci.h
- SCI_disableTx() : sci.c , sci.h
- SCI_disableTxFifoEnh() : sci.c , sci.h
- SCI_disableTxFifoInt() : sci.h , sci.c
- SCI_disableTxInt() : sci.c , sci.h
- SCI_disableTxWake() : sci.c , sci.h
- SCI_enable() : sci.c , sci.h
- SCI_enableAutoBaudAlign() : sci.c , sci.h
- SCI_enableChannels() : sci.c , sci.h
- SCI_enableLoopBack() : sci.c , sci.h
- SCI_enableParity() : sci.c , sci.h
- SCI_enableRx() : sci.c , sci.h
- SCI_enableRxErrorInt() : sci.c , sci.h
- SCI_enableRxFifo() : sci.c , sci.h
- SCI_enableRxFifoInt() : sci.c , sci.h
- SCI_enableRxInt() : sci.c , sci.h
- SCI_enableSleep() : sci.c , sci.h
- SCI_enableTx() : sci.c , sci.h
- SCI_enableTxFifo() : sci.c , sci.h
- SCI_enableTxFifoEnh() : sci.h , sci.c
- SCI_enableTxFifoInt() : sci.c , sci.h
- SCI_enableTxInt() : sci.c , sci.h
- SCI_enableTxWake() : sci.c , sci.h
- SCI_getDataBlocking() : sci.c , sci.h
- SCI_getDataNonBlocking() : sci.c , sci.h
- SCI_getRxFifoStatus() : sci.c , sci.h
- SCI_getTxFifoStatus() : sci.c , sci.h
- SCI_init() : sci.c , sci.h
- SCI_putDataBlocking() : sci.c , sci.h
- SCI_putDataNonBlocking() : sci.c , sci.h
- SCI_read() : sci.h
- SCI_reset() : sci.c , sci.h
- SCI_resetChannels() : sci.c , sci.h
- SCI_resetRxFifo() : sci.c , sci.h
- SCI_resetTxFifo() : sci.c , sci.h
- SCI_rxDataReady() : sci.h
- SCI_setBaudRate() : sci.c , sci.h
- SCI_setCharLength() : sci.c , sci.h
- SCI_setMode() : sci.c , sci.h
- SCI_setNumStopBits() : sci.c , sci.h
- SCI_setParity() : sci.c , sci.h
- SCI_setPriority() : sci.c , sci.h
- SCI_setRxFifoIntLevel() : sci.c , sci.h
- SCI_setTxDelay() : sci.c , sci.h
- SCI_setTxFifoIntLevel() : sci.c , sci.h
- SCI_txReady() : sci.h
- SCI_write() : sci.h
- SPI_clearRxFifoInt() : spi.c , spi.h
- SPI_clearRxFifoOvf() : spi.c , spi.h
- SPI_clearTxFifoInt() : spi.c , spi.h
- SPI_disableInt() : spi.c , spi.h
- SPI_disableLoopBack() : spi.c , spi.h
- SPI_disableOverRunInt() : spi.c , spi.h
- SPI_disableRxFifoInt() : spi.h , spi.c
- SPI_disableTx() : spi.c , spi.h
- SPI_disableTxFifoEnh() : spi.c , spi.h
- SPI_disableTxFifoInt() : spi.c , spi.h
- SPI_enable() : spi.h , spi.c
- SPI_enableChannels() : spi.c , spi.h
- SPI_enableInt() : spi.c , spi.h
- SPI_enableLoopBack() : spi.c , spi.h
- SPI_enableOverRunInt() : spi.h , spi.c
- SPI_enableRxFifo() : spi.h , spi.c
- SPI_enableRxFifoInt() : spi.h , spi.c
- SPI_enableTx() : spi.c , spi.h
- SPI_enableTxFifo() : spi.h , spi.c
- SPI_enableTxFifoEnh() : spi.h , spi.c
- SPI_enableTxFifoInt() : spi.h , spi.c
- SPI_getIntFlagStatus() : spi.c , spi.h
- SPI_getRxFifoStatus() : spi.h , spi.c
- SPI_getTxBufferStatus() : spi.h , spi.c
- SPI_getTxFifoStatus() : spi.h , spi.c
- SPI_init() : spi.h , spi.c
- SPI_read() : spi.h
- SPI_readEmu() : spi.h
- SPI_reset() : spi.h , spi.c
- SPI_resetChannels() : spi.h , spi.c
- SPI_resetRxFifo() : spi.c , spi.h
- SPI_resetTxFifo() : spi.h , spi.c
- SPI_setBaudRate() : spi.h , spi.c
- SPI_setCharLength() : spi.h , spi.c
- SPI_setClkPhase() : spi.c , spi.h
- SPI_setClkPolarity() : spi.h , spi.c
- SPI_setMode() : spi.c , spi.h
- SPI_setPriority() : spi.c , spi.h
- SPI_setRxFifoIntLevel() : spi.h , spi.c
- SPI_setSteInv() : spi.c , spi.h
- SPI_setSuspend() : spi.c , spi.h
- SPI_setTriWire() : spi.c , spi.h
- SPI_setTxDelay() : spi.c , spi.h
- SPI_setTxFifoIntLevel() : spi.c , spi.h
- SPI_write() : spi.h
- SPI_write8() : spi.h