MotorWare f2806x Driver API Documentation

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- c
- d
- e
- f
- g
- i
- o
- p
- q
- s
- t
- w

### - s -

- SCI_SCICCR_CHAR_LENGTH_BITS : sci.h
- SCI_SCICCR_LB_ENA_BITS : sci.h
- SCI_SCICCR_MODE_BITS : sci.h
- SCI_SCICCR_PARITY_BITS : sci.h
- SCI_SCICCR_PARITY_ENA_BITS : sci.h
- SCI_SCICCR_STOP_BITS : sci.h
- SCI_SCICTL1_RESET_BITS : sci.h
- SCI_SCICTL1_RX_ERR_INT_ENA_BITS : sci.h
- SCI_SCICTL1_RXENA_BITS : sci.h
- SCI_SCICTL1_SLEEP_BITS : sci.h
- SCI_SCICTL1_TXENA_BITS : sci.h
- SCI_SCICTL1_TXWAKE_BITS : sci.h
- SCI_SCICTL2_RX_INT_ENA_BITS : sci.h
- SCI_SCICTL2_TX_INT_ENA_BITS : sci.h
- SCI_SCICTL2_TXEMPTY_BITS : sci.h
- SCI_SCICTL2_TXRDY_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFCT_ABD_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFCT_ABDCLR_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFCT_CDC_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFCT_DELAY_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFRX_FIFO_OVF_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFRX_FIFO_OVFCLR_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFRX_FIFO_RESET_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFRX_FIFO_ST_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFRX_IENA_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFRX_IL_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFRX_INT_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFRX_INTCLR_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFTX_CHAN_RESET_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFTX_FIFO_ENA_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFTX_FIFO_RESET_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFTX_FIFO_ST_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFTX_IENA_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFTX_IL_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFTX_INT_BITS : sci.h
- SCI_SCIFFTX_INTCLR_BITS : sci.h
- SCI_SCIRXST_BRKDT_BITS : sci.h
- SCI_SCIRXST_FE_BITS : sci.h
- SCI_SCIRXST_OE_BITS : sci.h
- SCI_SCIRXST_PE_BITS : sci.h
- SCI_SCIRXST_RXERROR_BITS : sci.h
- SCI_SCIRXST_RXRDY_BITS : sci.h
- SCI_SCIRXST_RXWAKE_BITS : sci.h
- SCIA_BASE_ADDR : sci.h
- SCIB_BASE_ADDR : sci.h
- SPI_SPICCR_CHAR_LENGTH_BITS : spi.h
- SPI_SPICCR_CLKPOL_BITS : spi.h
- SPI_SPICCR_RESET_BITS : spi.h
- SPI_SPICCR_SPILBK_BITS : spi.h
- SPI_SPICTL_CLK_PHASE_BITS : spi.h
- SPI_SPICTL_INT_ENA_BITS : spi.h
- SPI_SPICTL_MODE_BITS : spi.h
- SPI_SPICTL_OVRRUN_INT_ENA_BITS : spi.h
- SPI_SPICTL_TALK_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFRX_FIFO_OVF_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFRX_FIFO_OVFCLR_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFRX_FIFO_RESET_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFRX_FIFO_ST_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFRX_IENA_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFRX_IL_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFRX_INT_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFRX_INTCLR_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFTX_CHAN_RESET_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFTX_FIFO_ENA_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFTX_FIFO_RESET_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFTX_FIFO_ST_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFTX_IENA_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFTX_IL_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFTX_INT_BITS : spi.h
- SPI_SPIFFTX_INTCLR_BITS : spi.h
- SPI_SPIPRI_STE_INV_BITS : spi.h
- SPI_SPIPRI_SUSP_BITS : spi.h
- SPI_SPIPRI_TRIWIRE : spi.h
- SPI_SPIST_INTFLAG_BITS : spi.h
- SPI_SPIST_TXBUF_BITS : spi.h
- SPIA_BASE_ADDR : spi.h
- SPIB_BASE_ADDR : spi.h