MotorWare f2806x Driver API Documentation

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- c
- d
- f
- g
- o
- p
- q
- s
- t
- u
- w

### - d -

- DRV8301_buildCtrlWord() : drv8301.h
- DRV8301_enable() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_getDcCalMode() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_getFaultType() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_getId() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_getOcLevel() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_getOcMode() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_getOcOffTimeMode() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_getOcTwMode() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_getPeakCurrent() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_getPwmMode() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_getShuntAmpGain() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_getStatusRegister1() : drv8301.h
- DRV8301_getStatusRegister2() : drv8301.h
- DRV8301_init() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_isFault() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_isReset() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_readData() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_readSpi() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_reset() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_resetEnableTimeout() : drv8301.h
- DRV8301_resetRxTimeout() : drv8301.h
- DRV8301_setDcCalMode() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_setGpioHandle() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_setGpioNumber() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_setOcLevel() : drv8301.h , drv8301.c
- DRV8301_setOcMode() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_setOcOffTimeMode() : drv8301.h , drv8301.c
- DRV8301_setOcTwMode() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_setPeakCurrent() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_setPwmMode() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_setShuntAmpGain() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_setSpiHandle() : drv8301.h , drv8301.c
- DRV8301_setupSpi() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_writeData() : drv8301.c , drv8301.h
- DRV8301_writeSpi() : drv8301.c , drv8301.h