MotorWare f2806x Driver API Documentation

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- c
- d
- f
- g
- o
- p
- q
- s
- t
- u
- w

### - p -

- PCEF : qep.h
- PIE_ExtIntPolarity_FallingEdge : pie.h
- PIE_ExtIntPolarity_RisingAndFallingEdge : pie.h
- PIE_ExtIntPolarity_RisingEdge : pie.h
- PIE_GroupNumber_1 : pie.h
- PIE_GroupNumber_10 : pie.h
- PIE_GroupNumber_11 : pie.h
- PIE_GroupNumber_12 : pie.h
- PIE_GroupNumber_2 : pie.h
- PIE_GroupNumber_3 : pie.h
- PIE_GroupNumber_4 : pie.h
- PIE_GroupNumber_5 : pie.h
- PIE_GroupNumber_6 : pie.h
- PIE_GroupNumber_7 : pie.h
- PIE_GroupNumber_8 : pie.h
- PIE_GroupNumber_9 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ADCINT_10_1 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ADCINT_10_2 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ADCINT_1_1 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ADCINT_1_2 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ADCINT_3 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ADCINT_4 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ADCINT_5 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ADCINT_6 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ADCINT_7 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ADCINT_8 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ADCINT_9 : pie.h
- PIE_InterruptSource_CLAINT_1 : pie.h
- PIE_InterruptSource_CLAINT_2 : pie.h
- PIE_InterruptSource_CLAINT_3 : pie.h
- PIE_InterruptSource_CLAINT_4 : pie.h
- PIE_InterruptSource_CLAINT_5 : pie.h
- PIE_InterruptSource_CLAINT_6 : pie.h
- PIE_InterruptSource_CLAINT_7 : pie.h
- PIE_InterruptSource_CLAINT_8 : pie.h
- PIE_InterruptSource_CLAINT_LUF : pie.h
- PIE_InterruptSource_CLAINT_LVF : pie.h
- PIE_InterruptSource_DMA_CH1 : pie.h
- PIE_InterruptSource_DMA_CH2 : pie.h
- PIE_InterruptSource_DMA_CH3 : pie.h
- PIE_InterruptSource_DMA_CH4 : pie.h
- PIE_InterruptSource_DMA_CH5 : pie.h
- PIE_InterruptSource_DMA_CH6 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ECANA0 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ECANA1 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ECAP1 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ECAP2 : pie.h
- PIE_InterruptSource_ECAP3 : pie.h
- PIE_InterruptSource_EPWM1 : pie.h
- PIE_InterruptSource_EPWM2 : pie.h
- PIE_InterruptSource_EPWM3 : pie.h
- PIE_InterruptSource_EPWM4 : pie.h
- PIE_InterruptSource_EPWM5 : pie.h
- PIE_InterruptSource_EPWM6 : pie.h
- PIE_InterruptSource_EPWM7 : pie.h
- PIE_InterruptSource_EPWM8 : pie.h
- PIE_InterruptSource_EQEP1 : pie.h
- PIE_InterruptSource_EQEP2 : pie.h
- PIE_InterruptSource_HRCAP1 : pie.h
- PIE_InterruptSource_HRCAP2 : pie.h
- PIE_InterruptSource_HRCAP3 : pie.h
- PIE_InterruptSource_HRCAP4 : pie.h
- PIE_InterruptSource_I2CA1 : pie.h
- PIE_InterruptSource_I2CA2 : pie.h
- PIE_InterruptSource_MCBSPARX : pie.h
- PIE_InterruptSource_MCBSPATX : pie.h
- PIE_InterruptSource_SCIARX : pie.h
- PIE_InterruptSource_SCIATX : pie.h
- PIE_InterruptSource_SCIBRX : pie.h
- PIE_InterruptSource_SCIBTX : pie.h
- PIE_InterruptSource_SPIARX : pie.h
- PIE_InterruptSource_SPIATX : pie.h
- PIE_InterruptSource_SPIBRX : pie.h
- PIE_InterruptSource_SPIBTX : pie.h
- PIE_InterruptSource_TIMER_0 : pie.h
- PIE_InterruptSource_TZ1 : pie.h
- PIE_InterruptSource_TZ2 : pie.h
- PIE_InterruptSource_TZ3 : pie.h
- PIE_InterruptSource_TZ4 : pie.h
- PIE_InterruptSource_TZ5 : pie.h
- PIE_InterruptSource_TZ6 : pie.h
- PIE_InterruptSource_TZ7 : pie.h
- PIE_InterruptSource_TZ8 : pie.h
- PIE_InterruptSource_USB0 : pie.h
- PIE_InterruptSource_WAKE : pie.h
- PIE_InterruptSource_XINT_1 : pie.h
- PIE_InterruptSource_XINT_2 : pie.h
- PIE_InterruptSource_XINT_3 : pie.h
- PIE_SubGroupNumber_1 : pie.h
- PIE_SubGroupNumber_2 : pie.h
- PIE_SubGroupNumber_3 : pie.h
- PIE_SubGroupNumber_4 : pie.h
- PIE_SubGroupNumber_5 : pie.h
- PIE_SubGroupNumber_6 : pie.h
- PIE_SubGroupNumber_7 : pie.h
- PIE_SubGroupNumber_8 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_DATALOG : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_EMUINT : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_ILLEGAL : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_INT1 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_INT10 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_INT11 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_INT12 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_INT2 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_INT3 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_INT4 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_INT5 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_INT6 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_INT7 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_INT8 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_INT9 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_NMI : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_Reset : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_RTOSINT : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_TINT1 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_TINT2 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_USER1 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_USER10 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_USER11 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_USER12 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_USER2 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_USER3 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_USER4 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_USER5 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_USER6 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_USER7 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_USER8 : pie.h
- PIE_SystemInterrupts_USER9 : pie.h
- PLL_ClkFreq_10_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_15_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_20_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_25_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_30_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_35_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_40_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_45_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_50_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_55_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_5_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_60_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_65_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_70_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_75_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_80_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_85_MHz : pll.h
- PLL_ClkFreq_90_MHz : pll.h
- PLL_ClkStatus_Missing : pll.h
- PLL_ClkStatus_Normal : pll.h
- PLL_DivideSelect_ClkIn_by_1 : pll.h
- PLL_DivideSelect_ClkIn_by_2 : pll.h
- PLL_DivideSelect_ClkIn_by_4 : pll.h
- PLL_LockStatus_Done : pll.h
- PLL_LockStatus_Locking : pll.h
- PWM_ActionQual_Clear : pwm.h
- PWM_ActionQual_Disabled : pwm.h
- PWM_ActionQual_Set : pwm.h
- PWM_ActionQual_Toggle : pwm.h
- PWM_ActionQualContSWForce_Clear : pwm.h
- PWM_ActionQualContSWForce_Disabled : pwm.h
- PWM_ActionQualContSWForce_Set : pwm.h
- PWM_ChoppingClkFreq_SysClkOut_by_1 : pwm.h
- PWM_ChoppingClkFreq_SysClkOut_by_2 : pwm.h
- PWM_ChoppingClkFreq_SysClkOut_by_3 : pwm.h
- PWM_ChoppingClkFreq_SysClkOut_by_4 : pwm.h
- PWM_ChoppingClkFreq_SysClkOut_by_5 : pwm.h
- PWM_ChoppingClkFreq_SysClkOut_by_6 : pwm.h
- PWM_ChoppingClkFreq_SysClkOut_by_7 : pwm.h
- PWM_ChoppingClkFreq_SysClkOut_by_8 : pwm.h
- PWM_ChoppingDutyCycle_Five_Eighths : pwm.h
- PWM_ChoppingDutyCycle_Four_Eighths : pwm.h
- PWM_ChoppingDutyCycle_One_Eighth : pwm.h
- PWM_ChoppingDutyCycle_Seven_Eighths : pwm.h
- PWM_ChoppingDutyCycle_Six_Eighths : pwm.h
- PWM_ChoppingDutyCycle_Three_Eighths : pwm.h
- PWM_ChoppingDutyCycle_Two_Eighths : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Eight_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Eleven_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Fifteen_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Five_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Four_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Fourteen_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Nine_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_One_Eighth_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Seven_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Six_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Sixteen_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Ten_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Thirteen_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Three_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Twelve_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ChoppingPulseWidth_Two_Eighths_SysClkOut : pwm.h
- PWM_ClkDiv_by_1 : pwm.h
- PWM_ClkDiv_by_128 : pwm.h
- PWM_ClkDiv_by_16 : pwm.h
- PWM_ClkDiv_by_2 : pwm.h
- PWM_ClkDiv_by_32 : pwm.h
- PWM_ClkDiv_by_4 : pwm.h
- PWM_ClkDiv_by_64 : pwm.h
- PWM_ClkDiv_by_8 : pwm.h
- PWM_Countermode_Down : pwm.h
- PWM_CounterMode_Stop : pwm.h
- PWM_CounterMode_Up : pwm.h
- PWM_CounterMode_UpDown : pwm.h
- PWM_DeadBandInputMode_EPWMxA_Falling_EPWMxB_Rising : pwm.h
- PWM_DeadBandInputMode_EPWMxA_Rising_and_Falling : pwm.h
- PWM_DeadBandInputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Falling : pwm.h
- PWM_DeadBandInputMode_EPWMxB_Rising_and_Falling : pwm.h
- PWM_DeadBandOutputMode_Bypass : pwm.h
- PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Disable_EPWMxB_Falling : pwm.h
- PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Disable : pwm.h
- PWM_DeadBandOutputMode_EPWMxA_Rising_EPWMxB_Falling : pwm.h
- PWM_DeadBandPolarity_EPWMxA_EPWMxB : pwm.h
- PWM_DeadBandPolarity_EPWMxA_Inverted : pwm.h
- PWM_DeadBandPolarity_EPWMxA_Inverted_EPWMxB_Inverted : pwm.h
- PWM_DeadBandPolarity_EPWMxB_Inverted : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_A_High : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_A_Low : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_B_High : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_B_Low : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_FilterSrc_DCAEVT1 : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_FilterSrc_DCAEVT2 : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_FilterSrc_DCBEVT1 : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_FilterSrc_DCBEVT2 : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_InputSel_COMP1OUT : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_InputSel_COMP2OUT : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_InputSel_COMP3OUT : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_InputSel_TZ1 : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_InputSel_TZ2 : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_InputSel_TZ3 : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_PulseSel_CTR0 : pwm.h
- PWM_DigitalCompare_PulseSel_CTRPRD : pwm.h
- PWM_HrControlMode_Duty : pwm.h
- PWM_HrControlMode_Phase : pwm.h
- PWM_HrEdgeMode_Both : pwm.h
- PWM_HrEdgeMode_Disabled : pwm.h
- PWM_HrEdgeMode_Falling : pwm.h
- PWM_HrEdgeMode_Rising : pwm.h
- PWM_HrShadowMode_CTR_EQ_0 : pwm.h
- PWM_HrShadowMode_CTR_EQ_0_OR_PRD : pwm.h
- PWM_HrShadowMode_CTR_EQ_PRD : pwm.h
- PWM_HspClkDiv_by_1 : pwm.h
- PWM_HspClkDiv_by_10 : pwm.h
- PWM_HspClkDiv_by_12 : pwm.h
- PWM_HspClkDiv_by_14 : pwm.h
- PWM_HspClkDiv_by_2 : pwm.h
- PWM_HspClkDiv_by_4 : pwm.h
- PWM_HspClkDiv_by_6 : pwm.h
- PWM_HspClkDiv_by_8 : pwm.h
- PWM_IntMode_CounterEqualCmpADecr : pwm.h
- PWM_IntMode_CounterEqualCmpAIncr : pwm.h
- PWM_IntMode_CounterEqualCmpBDecr : pwm.h
- PWM_IntMode_CounterEqualCmpBIncr : pwm.h
- PWM_IntMode_CounterEqualPeriod : pwm.h
- PWM_IntMode_CounterEqualZero : pwm.h
- PWM_IntMode_CounterEqualZeroOrPeriod : pwm.h
- PWM_IntPeriod_Disable : pwm.h
- PWM_IntPeriod_FirstEvent : pwm.h
- PWM_IntPeriod_SecondEvent : pwm.h
- PWM_IntPeriod_ThirdEvent : pwm.h
- PWM_LoadMode_Either : pwm.h
- PWM_LoadMode_Freeze : pwm.h
- PWM_LoadMode_Period : pwm.h
- PWM_LoadMode_Zero : pwm.h
- PWM_Number_1 : pwm.h
- PWM_Number_2 : pwm.h
- PWM_Number_3 : pwm.h
- PWM_Number_4 : pwm.h
- PWM_Number_5 : pwm.h
- PWM_Number_6 : pwm.h
- PWM_Number_7 : pwm.h
- PWM_Number_8 : pwm.h
- PWM_PeriodLoad_Immediate : pwm.h
- PWM_PeriodLoad_Shadow : pwm.h
- PWM_PhaseDir_CountDown : pwm.h
- PWM_PhaseDir_CountUp : pwm.h
- PWM_RunMode_FreeRun : pwm.h
- PWM_RunMode_SoftStopAfterCycle : pwm.h
- PWM_RunMode_SoftStopAfterDecr : pwm.h
- PWM_RunMode_SoftStopAfterIncr : pwm.h
- PWM_ShadowMode_Immediate : pwm.h
- PWM_ShadowMode_Shadow : pwm.h
- PWM_ShadowStatus_Full : pwm.h
- PWM_ShadowStatus_NotFull : pwm.h
- PWM_SocPeriod_Disable : pwm.h
- PWM_SocPeriod_FirstEvent : pwm.h
- PWM_SocPeriod_SecondEvent : pwm.h
- PWM_SocPeriod_ThirdEvent : pwm.h
- PWM_SocPulseSrc_CounterEqualCmpADecr : pwm.h
- PWM_SocPulseSrc_CounterEqualCmpAIncr : pwm.h
- PWM_SocPulseSrc_CounterEqualCmpBDecr : pwm.h
- PWM_SocPulseSrc_CounterEqualCmpBIncr : pwm.h
- PWM_SocPulseSrc_CounterEqualPeriod : pwm.h
- PWM_SocPulseSrc_CounterEqualZero : pwm.h
- PWM_SocPulseSrc_CounterEqualZeroOrPeriod : pwm.h
- PWM_SocPulseSrc_DcEvt : pwm.h
- PWM_SyncMode_CounterEqualCounterCompareZero : pwm.h
- PWM_SyncMode_CounterEqualZero : pwm.h
- PWM_SyncMode_Disable : pwm.h
- PWM_SyncMode_EPWMxSYNC : pwm.h
- PWM_TripZoneDCEventSel_DCxHH_DCxLX : pwm.h
- PWM_TripZoneDCEventSel_DCxHL_DCxLH : pwm.h
- PWM_TripZoneDCEventSel_DCxHL_DCxLX : pwm.h
- PWM_TripZoneDCEventSel_DCxHx_DCxLH : pwm.h
- PWM_TripZoneDCEventSel_DCxHx_DCxLL : pwm.h
- PWM_TripZoneDCEventSel_Disabled : pwm.h
- PWM_TripZoneFlag_CBC : pwm.h
- PWM_TripZoneFlag_DCAEVT1 : pwm.h
- PWM_TripZoneFlag_DCAEVT2 : pwm.h
- PWM_TripZoneFlag_DCBEVT1 : pwm.h
- PWM_TripZoneFlag_DCBEVT2 : pwm.h
- PWM_TripZoneFlag_Global : pwm.h
- PWM_TripZoneFlag_OST : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_CmpA : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_CmpB : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ1_NOT : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ2_NOT : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ3_NOT : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ4_NOT : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ5_NOT : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_CycleByCycle_TZ6_NOT : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_OneShot_CmpA : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_OneShot_CmpB : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_OneShot_TZ1_NOT : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_OneShot_TZ2_NOT : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_OneShot_TZ3_NOT : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_OneShot_TZ4_NOT : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_OneShot_TZ5_NOT : pwm.h
- PWM_TripZoneSrc_OneShot_TZ6_NOT : pwm.h
- PWM_TripZoneState_DoNothing : pwm.h
- PWM_TripZoneState_EPWM_High : pwm.h
- PWM_TripZoneState_EPWM_Low : pwm.h
- PWM_TripZoneState_HighImp : pwm.h
- PWMDAC_Number_1 : pwmdac.h
- PWMDAC_Number_2 : pwmdac.h
- PWMDAC_Number_3 : pwmdac.h
- PWMDAC_Number_4 : pwmdac.h
- PWMDAC_Number_5 : pwmdac.h
- PWMDAC_Number_6 : pwmdac.h
- PWMDAC_Number_7 : pwmdac.h
- PWR_LowPowerMode_Halt : pwr.h
- PWR_LowPowerMode_Idle : pwr.h
- PWR_LowPowerMode_Standby : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_10 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_11 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_12 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_13 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_14 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_15 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_16 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_17 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_18 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_19 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_2 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_20 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_21 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_22 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_23 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_24 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_25 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_26 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_27 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_28 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_29 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_3 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_30 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_31 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_32 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_33 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_34 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_35 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_36 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_37 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_38 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_39 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_4 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_40 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_41 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_42 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_43 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_44 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_45 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_46 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_47 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_48 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_49 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_5 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_50 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_51 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_52 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_53 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_54 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_55 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_56 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_57 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_58 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_59 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_6 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_60 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_61 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_62 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_63 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_64 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_65 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_7 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_8 : pwr.h
- PWR_NumStandByClocks_9 : pwr.h