MotorWare f2806x Module API Documentation

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

Enumerations
EST_LS_STATES

## Enumerations
enum | EST_Ls_ErrorCode_e { EST_Ls_ErrorCode_NoError =0, EST_Ls_ErrorCode_ShiftOverFlow, EST_Ls_numErrorCodes }
| Enumeration for the stator inductance estimator error codes. More...
enum | EST_Ls_State_e { EST_Ls_State_Error =0, EST_Ls_State_Idle, EST_Ls_State_RampUp, EST_Ls_State_Init, EST_Ls_State_Coarse, EST_Ls_State_Fine, EST_Ls_State_Done, EST_Ls_numStates }
| Enumeration for the stator inductance estimator states. More...

## Detailed Description

## Enumeration Type Documentation

enum EST_Ls_ErrorCode_e

Enumeration for the stator inductance estimator error codes.

Enumerator
EST_Ls_ErrorCode_NoError | no error error code
EST_Ls_ErrorCode_ShiftOverFlow | inductance shift overflow error code
EST_Ls_numErrorCodes | the number of estimator error codes

Definition at line 35 of file est_Ls_states.h.

enum EST_Ls_State_e

Enumeration for the stator inductance estimator states.

Enumerator
EST_Ls_State_Error | error
EST_Ls_State_Idle | idle
EST_Ls_State_RampUp | the ramp up state
EST_Ls_State_Init | the init state
EST_Ls_State_Coarse | the coarse estimation state
EST_Ls_State_Fine | the fine estimation state
EST_Ls_State_Done | the done state
EST_Ls_numStates | the number of stator inductance estimator states

Definition at line 45 of file est_Ls_states.h.