MotorWare f2806x Module API Documentation

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- Data Structures
- Data Structure Index
- Data Fields

- All
- Variables

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y
- z

Here is a list of all struct and union fields with links to the structures/unions they belong to:

### - f -

- fbackValue : _FW_Obj_ , _PI_Obj_ , _PID_Obj_
- fe_rps : _EST_OutputData_
- ffwdValue : _PI_Obj_ , _PID_Obj_
- FiltEN : ST_PosCtlCfg_t , ST_VelCtlCfg_t
- filter : _OFFSET_
- filterHandle : _OFFSET_
- firstEvent : _QUEUE_Obj_
- flag_bypassMotorId : _USER_Params_
- flag_enable : _CAL_Obj_ , _CTRL_Obj_
- flag_enableAdcOffset : _CAL_Obj_
- flag_enableCtrl : _CTRL_Obj_
- flag_enableCurrentCtrl : _CTRL_Obj_
- flag_enableDcBusComp : _CTRL_Obj_
- flag_enableFw : _FW_Obj_
- flag_enableOffset : _CTRL_Obj_
- flag_enablePowerWarp : _CTRL_Obj_
- flag_enableSpeedCtrl : _CTRL_Obj_
- flag_enableUserMotorParams : _CTRL_Obj_
- flag_freqError : _FEM_Obj_
- flag_resetInt_Id : _CTRL_Obj_
- flag_resetInt_Iq : _CTRL_Obj_
- flag_resetInt_spd : _CTRL_Obj_
- flag_resetStats : _CPU_USAGE_Obj_
- flag_useZeroIq_ref : _CTRL_Obj_
- flashHandle : _HAL_Obj_
- fluxEstFreq_Hz : _USER_Params_
- fluxExcFreq_Hz : _USER_Params_
- fluxFraction : _USER_Params_
- fluxPole_rps : _USER_Params_
- FluxWaitTime : _USER_Params_
- fm_lp_rps : _EST_OutputData_
- fm_rps : _EST_OutputData_
- fmDot_rps2 : _EST_OutputData_
- forceAngleFreq_Hz : _USER_Params_
- Friction : ST_PosCtl_t , ST_VelCtl_t
- FrictionEst : ST_VelId_t
- fslip_rps : _EST_OutputData_
- FsmState : ST_PosPlan_t , ST_VelPlan_t
- full_scale_freq : _ENC_Obj_