MotorWare f2806x Driver API Documentation

- Main Page
- Modules
- Data Structures
- Files

- File List
- Globals

- All
- Functions
- Variables
- Typedefs
- Enumerations
- Enumerator
- Macros

- a
- c
- d
- f
- g
- o
- p
- q
- s
- t
- u
- w

### - s -

- SCI_BaudRate_115_2_kBaud : sci.h
- SCI_BaudRate_19_2_kBaud : sci.h
- SCI_BaudRate_57_6_kBaud : sci.h
- SCI_BaudRate_9_6_kBaud : sci.h
- SCI_CharLength_1_Bit : sci.h
- SCI_CharLength_2_Bits : sci.h
- SCI_CharLength_3_Bits : sci.h
- SCI_CharLength_4_Bits : sci.h
- SCI_CharLength_5_Bits : sci.h
- SCI_CharLength_6_Bits : sci.h
- SCI_CharLength_7_Bits : sci.h
- SCI_CharLength_8_Bits : sci.h
- SCI_FifoLevel_1_Word : sci.h
- SCI_FifoLevel_2_Words : sci.h
- SCI_FifoLevel_3_Words : sci.h
- SCI_FifoLevel_4_Words : sci.h
- SCI_FifoLevel_Empty : sci.h
- SCI_FifoStatus_1_Word : sci.h
- SCI_FifoStatus_2_Words : sci.h
- SCI_FifoStatus_3_Words : sci.h
- SCI_FifoStatus_4_Words : sci.h
- SCI_FifoStatus_Empty : sci.h
- SCI_Mode_AddressBit : sci.h
- SCI_Mode_IdleLine : sci.h
- SCI_NumStopBits_One : sci.h
- SCI_NumStopBits_Two : sci.h
- SCI_Parity_Even : sci.h
- SCI_Parity_Odd : sci.h
- SCI_Priority_AfterRxRxSeq : sci.h
- SCI_Priority_FreeRun : sci.h
- SCI_Priority_Immediate : sci.h
- SPI_BaudRate_1_MBaud : spi.h
- SPI_BaudRate_LSPCLK_Over_Four : spi.h
- SPI_CharLength_10_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_11_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_12_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_13_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_14_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_15_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_16_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_1_Bit : spi.h
- SPI_CharLength_2_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_3_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_4_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_5_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_6_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_7_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_8_Bits : spi.h
- SPI_CharLength_9_Bits : spi.h
- SPI_ClkPhase_Delayed : spi.h
- SPI_ClkPhase_Normal : spi.h
- SPI_ClkPolarity_OutputFallingEdge_InputRisingEdge : spi.h
- SPI_ClkPolarity_OutputRisingEdge_InputFallingEdge : spi.h
- SPI_FifoLevel_1_Word : spi.h
- SPI_FifoLevel_2_Words : spi.h
- SPI_FifoLevel_3_Words : spi.h
- SPI_FifoLevel_4_Words : spi.h
- SPI_FifoLevel_Empty : spi.h
- SPI_FifoStatus_1_Word : spi.h
- SPI_FifoStatus_2_Words : spi.h
- SPI_FifoStatus_3_Words : spi.h
- SPI_FifoStatus_4_Words : spi.h
- SPI_FifoStatus_Empty : spi.h
- SPI_IntFlagStatus_Completed : spi.h
- SPI_IntFlagStatus_InProgress : spi.h
- SPI_Mode_Master : spi.h
- SPI_Mode_Slave : spi.h
- SPI_Priority_AfterRxRxSeq : spi.h
- SPI_Priority_FreeRun : spi.h
- SPI_Priority_Immediate : spi.h
- SPI_SteInv_ActiveHigh : spi.h
- SPI_SteInv_ActiveLow : spi.h
- SPI_TriWire_NormalFourWire : spi.h
- SPI_TriWire_ThreeWire : spi.h
- SPI_TxBufferStatus_Empty : spi.h
- SPI_TxBufferStatus_Full : spi.h
- SPI_TxSuspend_00 : spi.h
- SPI_TxSuspend_10 : spi.h
- SPI_TxSuspend_free : spi.h