******************************************************************************
             TMS320C2000 Linker PC v20.2.1                     
******************************************************************************
>> Linked Wed May 19 18:08:55 2021

OUTPUT FILE NAME:   <hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "code_start"  address: 00000000


MEMORY CONFIGURATION

         name            origin    length      used     unused   attr    fill
----------------------  --------  ---------  --------  --------  ----  --------
  BEGIN                 00000000   00000002  00000002  00000000  RWIX
  BOOT_RSVD             00000002   00000126  00000000  00000126  RWIX
  RAMM0                 00000128   000002d8  0000002c  000002ac  RWIX
  RAMM1                 00000400   000003f8  00000200  000001f8  RWIX
  RAMLS4567             0000a000   00002000  000011d3  00000e2d  RWIX
  RAMGS0                0000c000   000007f8  000002ce  0000052a  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC0      00080002   00000ffe  00000000  00000ffe  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC1      00081000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC2      00082000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC3      00083000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC4      00084000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC5      00085000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC6      00086000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC7      00087000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC8      00088000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC9      00089000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC10     0008a000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC11     0008b000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC12     0008c000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC13     0008d000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC14     0008e000   00001000  00000000  00001000  RWIX
  FLASH_BANK0_SEC15     0008f000   00000ff8  00000000  00000ff8  RWIX
  BOOTROM               003f0000   00008000  00000000  00008000  RWIX
  BOOTROM_EXT           003f8000   00007fc0  00000000  00007fc0  RWIX
  RESET                 003fffc0   00000002  00000000  00000002  RWIX


SECTION ALLOCATION MAP

 output                                  attributes/
section   page    origin      length       input sections
--------  ----  ----------  ----------   ----------------
.TI.ramfunc 
*          0    00000128    00000004     
                  00000128    00000004     driverlib.lib : sysctl.obj (.TI.ramfunc)

.cinit     0    0000012c    00000028     
                  0000012c    00000016     (.cinit..data.load) [load image, compression = lzss]
                  00000142    00000006     (__TI_handler_table)
                  00000148    00000004     (.cinit..bss.load) [load image, compression = zero_init]
                  0000014c    00000008     (__TI_cinit_table)

.text      0    0000a000    000011ae     
                  0000a000    000001f8     SFO_v8_fpu_lib_build_c28_driverlib_eabi.lib : SFO_v8_fpu_lib_build_c28_driverlib.obj (.text)
                  0000a1f8    00000151     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:initHRPWM)
                  0000a349    00000133     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_setClock)
                  0000a47c    000000fe                   : sysctl.obj (.text:SysCtl_isPLLValid)
                  0000a57a    000000b7     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:main)
                  0000a631    0000009c     rts2800_fpu32_eabi.lib : fd_add28.asm.obj (.text)
                  0000a6cd    0000009a     device.obj (.text:Device_enableAllPeripherals)
                  0000a767    0000008b     rts2800_fpu32_eabi.lib : fd_div28.asm.obj (.text)
                  0000a7f2    00000088                            : fs_div28.asm.obj (.text)
                  0000a87a    00000083                            : fd_mpy28.asm.obj (.text)
                  0000a8fd    0000007a     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:DCC_setCounterSeeds)
                  0000a977    00000060                   : sysctl.obj (.text:SysCtl_getClock)
                  0000a9d7    00000054                   : sysctl.obj (.text:SysCtl_selectOscSource)
                  0000aa2b    00000043     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:EPWM_setActionQualifierAction)
                  0000aa6e    0000003f     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode)
                  0000aaad    0000003d     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_initModule)
                  0000aaea    00000037                   : gpio.obj (.text:GPIO_setPinConfig)
                  0000ab21    00000035     device.obj (.text:Device_init)
                  0000ab56    00000031     rts2800_fpu32_eabi.lib : copy_decompress_lzss.c.obj (.text:decompress:lzss)
                  0000ab87    0000002e     driverlib.lib : epwm.obj (.text:EPWM_isBaseValid)
                  0000abb5    0000002e     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:EPWM_isBaseValid)
                  0000abe3    0000002c     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:HRPWM_setCounterCompareValue)
                  0000ac0f    0000002b     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_selectXTAL)
                  0000ac3a    0000002b     rts2800_fpu32_eabi.lib : autoinit.c.obj (.text:__TI_auto_init_nobinit_nopinit)
                  0000ac65    00000029     board.obj (.text:PinMux_init)
                  0000ac8e    00000029     rts2800_fpu32_eabi.lib : exit.c.obj (.text)
                  0000acb7    00000028     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:HRPWM_setCounterCompareShadowLoadEvent)
                  0000acdf    00000028     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:HRPWM_setMEPControlMode)
                  0000ad07    00000028     board.obj (.text:XBAR_setInputPin)
                  0000ad2f    00000026     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_pollX1Counter)
                  0000ad55    00000025                   : sysctl.obj (.text:DCC_enableSingleShotMode)
                  0000ad7a    00000023     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:HRPWM_setMEPEdgeSelect)
                  0000ad9d    00000023     rts2800_fpu32_eabi.lib : fd_tofsfpu32.asm.obj (.text)
                  0000adc0    00000020     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_initVectorTable)
                  0000ade0    0000001f                   : sysctl.obj (.text:DCC_setCounter0ClkSource)
                  0000adff    0000001f                   : sysctl.obj (.text:DCC_setCounter1ClkSource)
                  0000ae1e    0000001f     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:EPWM_setPhaseShift)
                  0000ae3d    0000001f     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:HRPWM_isBaseValid)
                  0000ae5c    0000001f     board.obj (.text:XBAR_isBaseValid)
                  0000ae7b    0000001d     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:EPWM_setClockPrescaler)
                  0000ae98    0000001d     rts2800_fpu32_eabi.lib : memcpy.c.obj (.text)
                  0000aeb5    0000001c                            : fs_tofdfpu32.asm.obj (.text)
                  0000aed1    0000001a     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_getLowSpeedClock)
                  0000aeeb    0000001a                   : sysctl.obj (.text:SysCtl_selectXTALSingleEnded)
                  0000af05    00000018     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:SysCtl_disablePeripheral)
                  0000af1d    00000017     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:DCC_disableDoneSignal)
                  0000af34    00000017     device.obj (.text:SysCtl_enablePeripheral)
                  0000af4b    00000017     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_enablePeripheral)
                  0000af62    00000017     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:SysCtl_enablePeripheral)
                  0000af79    00000017     rts2800_fpu32_eabi.lib : boot28.asm.obj (.text)
                  0000af90    00000016     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:DCC_clearDoneFlag)
                  0000afa6    00000016                   : sysctl.obj (.text:DCC_clearErrorFlag)
                  0000afbc    00000016                   : sysctl.obj (.text:DCC_disableErrorSignal)
                  0000afd2    00000016                   : epwm.obj (.text:EPWM_setEmulationMode)
                  0000afe8    00000016     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:HRPWM_disablePhaseShiftLoad)
                  0000affe    00000016     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:HRPWM_enableAutoConversion)
                  0000b014    00000016     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:HRPWM_enablePeriodControl)
                  0000b02a    00000015     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:DCC_isBaseValid)
                  0000b03f    00000015     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:EPWM_setTimeBaseCounterMode)
                  0000b054    00000015     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:EPWM_setTimeBasePeriod)
                  0000b069    00000015     device.obj (.text:GPIO_unlockPortConfig)
                  0000b07e    00000014     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:DCC_disableModule)
                  0000b092    00000014                   : sysctl.obj (.text:DCC_enableModule)
                  0000b0a6    00000014     device.obj (.text:SysCtl_deviceCal)
                  0000b0ba    00000013     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:EPWM_setTimeBaseCounter)
                  0000b0cd    00000012     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:EPWM_disablePhaseShiftLoad)
                  0000b0df    00000010     device.obj (.text:Device_initGPIO)
                  0000b0ef    0000000f     board.obj (.text:INPUTXBAR_init)
                  0000b0fe    0000000e     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_defaultHandler)
                  0000b10c    0000000e     rts2800_fpu32_eabi.lib : fd_sub28.asm.obj (.text)
                  0000b11a    0000000d     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_disableMaster)
                  0000b127    0000000d     device.obj (.text:SysCtl_setLowSpeedClock)
                  0000b134    0000000d     rts2800_fpu32_eabi.lib : copy_zero_init.c.obj (.text:decompress:ZI:__TI_zero_init_nomemset)
                  0000b141    0000000c     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_setPLLSysClk)
                  0000b14d    0000000c     rts2800_fpu32_eabi.lib : args_main.c.obj (.text)
                  0000b159    0000000b     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_isMCDClockFailureDetected)
                  0000b164    00000009     board.obj (.text:Board_init)
                  0000b16d    00000009     rts2800_fpu32_eabi.lib : _lock.c.obj (.text)
                  0000b176    00000008     device.obj (.text:SysCtl_disableWatchdog)
                  0000b17e    00000008     rts2800_fpu32_eabi.lib : copy_decompress_none.c.obj (.text:decompress:none)
                  0000b186    00000008     f28002x_codestartbranch.obj (.text)
                  0000b18e    00000007     device.obj (.text:ASysCtl_lockVREG)
                  0000b195    00000007     driverlib.lib : sysctl.obj (.text:SysCtl_resetMCD)
                  0000b19c    00000007     device.obj (.text:__error__)
                  0000b1a3    00000003     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.text:error)
                  0000b1a6    00000002     driverlib.lib : interrupt.obj (.text:Interrupt_illegalOperationHandler)
                  0000b1a8    00000002                   : interrupt.obj (.text:Interrupt_nmiHandler)
                  0000b1aa    00000002     rts2800_fpu32_eabi.lib : pre_init.c.obj (.text)
                  0000b1ac    00000001     board.obj (.text:EPWM_init)
                  0000b1ad    00000001     rts2800_fpu32_eabi.lib : startup.c.obj (.text)

.reset     0    003fffc0    00000000     DSECT

codestart 
*          0    00000000    00000002     
                  00000000    00000002     f28002x_codestartbranch.obj (codestart)

.stack     0    00000400    00000200     UNINITIALIZED
                  00000400    00000200     --HOLE--

.bss       0    0000b1ae    0000000c     UNINITIALIZED
                  0000b1ae    00000005     SFO_v8_fpu_lib_build_c28_driverlib_eabi.lib : SFO_v8_fpu_lib_build_c28_driverlib.obj (.bss:MEP_SF)
                  0000b1b3    00000005                                                 : SFO_v8_fpu_lib_build_c28_driverlib.obj (.bss)
                  0000b1b8    00000002     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.bss)

.init_array 
*          0    00000128    00000000     UNINITIALIZED

.data      0    0000b1ba    00000019     UNINITIALIZED
                  0000b1ba    0000000a     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.data:ePWM)
                  0000b1c4    00000006     rts2800_fpu32_eabi.lib : exit.c.obj (.data)
                  0000b1ca    00000004     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.data)
                  0000b1ce    00000002     rts2800_fpu32_eabi.lib : _lock.c.obj (.data:_lock)
                  0000b1d0    00000002                            : _lock.c.obj (.data:_unlock)
                  0000b1d2    00000001     SFO_v8_fpu_lib_build_c28_driverlib_eabi.lib : SFO_v8_fpu_lib_build_c28_driverlib.obj (.data)

.const     0    0000c000    000002ce     
                  0000c000    000000ef     driverlib.lib : epwm.obj (.const:.string)
                  0000c0ef    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  0000c0f0    000000ef                   : sysctl.obj (.const:.string)
                  0000c1df    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  0000c1e0    00000089     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.const:.string)
                  0000c269    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  0000c26a    00000044     board.obj (.const:.string)
                  0000c2ae    00000013     device.obj (.const:.string)
                  0000c2c1    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                  0000c2c2    0000000c     hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj (.const)

MODULE SUMMARY

       Module                                   code   ro data   rw data
       ------                                   ----   -------   -------
    .\
       hrpwm_ex4_duty_updown_sfo.obj            1141   149       16     
    +--+----------------------------------------+------+---------+---------+
       Total:                                   1141   149       16     
                                                                        
    .\device\
       device.obj                               322    19        0      
       f28002x_codestartbranch.obj              10     0         0      
    +--+----------------------------------------+------+---------+---------+
       Total:                                   332    19        0      
                                                                        
    .\syscfg\
       board.obj                                137    68        0      
    +--+----------------------------------------+------+---------+---------+
       Total:                                   137    68        0      
                                                                        
    C:/ti/c2000/C2000Ware_3_04_00_00/driverlib/f28002x/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib
       sysctl.obj                               1302   239       0      
       epwm.obj                                 68     239       0      
       interrupt.obj                            124    0         0      
       gpio.obj                                 55     0         0      
    +--+----------------------------------------+------+---------+---------+
       Total:                                   1549   478       0      
                                                                        
    C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\libraries\calibration\hrpwm\f28002x\lib\SFO_v8_fpu_lib_build_c28_driverlib_eabi.lib
       SFO_v8_fpu_lib_build_c28_driverlib.obj   504    0         11     
    +--+----------------------------------------+------+---------+---------+
       Total:                                   504    0         11     
                                                                        
    C:\ti\ccs1010\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS\lib\rts2800_fpu32_eabi.lib
       fd_add28.asm.obj                         156    0         0      
       fd_div28.asm.obj                         139    0         0      
       fs_div28.asm.obj                         136    0         0      
       fd_mpy28.asm.obj                         131    0         0      
       copy_decompress_lzss.c.obj               49     0         0      
       exit.c.obj                               41     0         6      
       autoinit.c.obj                           43     0         0      
       fd_tofsfpu32.asm.obj                     35     0         0      
       memcpy.c.obj                             29     0         0      
       fs_tofdfpu32.asm.obj                     28     0         0      
       boot28.asm.obj                           23     0         0      
       fd_sub28.asm.obj                         14     0         0      
       _lock.c.obj                              9      0         4      
       copy_zero_init.c.obj                     13     0         0      
       args_main.c.obj                          12     0         0      
       copy_decompress_none.c.obj               8      0         0      
       pre_init.c.obj                           2      0         0      
       startup.c.obj                            1      0         0      
    +--+----------------------------------------+------+---------+---------+
       Total:                                   869    0         10     
                                                                        
       Stack:                                   0      0         512    
       Linker Generated:                        0      40        0      
    +--+----------------------------------------+------+---------+---------+
       Grand Total:                             4532   754       549    


LINKER GENERATED COPY TABLES

__TI_cinit_table @ 0000014c records: 2, size/record: 4, table size: 8
	.data: load addr=0000012c, load size=00000016 bytes, run addr=0000b1ba, run size=00000019 bytes, compression=lzss
	.bss: load addr=00000148, load size=00000004 bytes, run addr=0000b1ae, run size=0000000c bytes, compression=zero_init


LINKER GENERATED HANDLER TABLE

__TI_handler_table @ 00000142 records: 3, size/record: 2, table size: 6
	index: 0, handler: __TI_zero_init
	index: 1, handler: __TI_decompress_lzss
	index: 2, handler: __TI_decompress_none


GLOBAL DATA SYMBOLS: SORTED BY DATA PAGE

address     data page           name
--------    ----------------    ----
00000400      10 (00000400)     __stack

0000b1ae     2c6 (0000b180)     MEP_SF
0000b1b3     2c6 (0000b180)     SFO_CAL
0000b1b8     2c6 (0000b180)     status
0000b1b9     2c6 (0000b180)     MEP_ScaleFactor
0000b1ba     2c6 (0000b180)     ePWM

0000b1c4     2c7 (0000b1c0)     __TI_enable_exit_profile_output
0000b1c6     2c7 (0000b1c0)     __TI_cleanup_ptr
0000b1c8     2c7 (0000b1c0)     __TI_dtors_ptr
0000b1ca     2c7 (0000b1c0)     compCount_test
0000b1cc     2c7 (0000b1c0)     dutyFine
0000b1ce     2c7 (0000b1c0)     _lock
0000b1d0     2c7 (0000b1c0)     _unlock


GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name 

page  address   name                           
----  -------   ----                           
0     0000b164  Board_init                     
0     0000ac8e  C$$EXIT                        
0     0000a6cd  Device_enableAllPeripherals    
0     0000ab21  Device_init                    
0     0000b0df  Device_initGPIO                
0     0000b1ac  EPWM_init                      
0     0000afd2  EPWM_setEmulationMode          
0     0000aaea  GPIO_setPinConfig              
0     0000b0ef  INPUTXBAR_init                 
0     0000aaad  Interrupt_initModule           
0     0000adc0  Interrupt_initVectorTable      
0     0000b1ae  MEP_SF                         
0     0000b1b9  MEP_ScaleFactor                
0     0000ac65  PinMux_init                    
0     0000a000  SFO                            
0     0000b1b3  SFO_CAL                        
0     00000128  SysCtl_delay                   
0     0000a977  SysCtl_getClock                
0     0000aed1  SysCtl_getLowSpeedClock        
0     0000a47c  SysCtl_isPLLValid              
0     0000a9d7  SysCtl_selectOscSource         
0     0000ac0f  SysCtl_selectXTAL              
0     0000aeeb  SysCtl_selectXTALSingleEnded   
0     0000a349  SysCtl_setClock                
0     0000014c  __TI_CINIT_Base                
0     00000154  __TI_CINIT_Limit               
0     00000142  __TI_Handler_Table_Base        
0     00000148  __TI_Handler_Table_Limit       
0     00000600  __TI_STACK_END                 
abs   00000200  __TI_STACK_SIZE                
0     0000ac3a  __TI_auto_init_nobinit_nopinit 
0     0000b1c6  __TI_cleanup_ptr               
0     0000ab56  __TI_decompress_lzss           
0     0000b17e  __TI_decompress_none           
0     0000b1c8  __TI_dtors_ptr                 
0     0000b1c4  __TI_enable_exit_profile_output
abs   ffffffff  __TI_pprof_out_hndl            
abs   ffffffff  __TI_prof_data_size            
abs   ffffffff  __TI_prof_data_start           
0     0000b134  __TI_zero_init_nomemset        
0     0000a631  __c28xabi_addd                 
0     0000a767  __c28xabi_divd                 
0     0000a7f2  __c28xabi_divf                 
0     0000ad9d  __c28xabi_dtof                 
0     0000aeb5  __c28xabi_ftod                 
0     0000a87a  __c28xabi_mpyd                 
0     0000b10c  __c28xabi_subd                 
n/a   UNDEFED   __c_args__                     
0     0000b19c  __error__                      
0     00000400  __stack                        
0     0000b14d  _args_main                     
0     0000af79  _c_int00                       
0     0000b1ce  _lock                          
0     0000b175  _nop                           
0     0000b171  _register_lock                 
0     0000b16d  _register_unlock               
0     0000b1ad  _system_post_cinit             
0     0000b1aa  _system_pre_init               
0     0000b1d0  _unlock                        
0     0000ac8e  abort                          
0     00000000  code_start                     
0     0000b1ca  compCount_test                 
0     0000b1cc  dutyFine                       
0     0000b1ba  ePWM                           
0     0000b1a3  error                          
0     0000ac90  exit                           
0     0000a1f8  initHRPWM                      
0     0000a57a  main                           
0     0000ae98  memcpy                         
0     0000b1b8  status                         


GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address 

page  address   name                           
----  -------   ----                           
0     00000000  code_start                     
0     00000128  SysCtl_delay                   
0     00000142  __TI_Handler_Table_Base        
0     00000148  __TI_Handler_Table_Limit       
0     0000014c  __TI_CINIT_Base                
0     00000154  __TI_CINIT_Limit               
0     00000400  __stack                        
0     00000600  __TI_STACK_END                 
0     0000a000  SFO                            
0     0000a1f8  initHRPWM                      
0     0000a349  SysCtl_setClock                
0     0000a47c  SysCtl_isPLLValid              
0     0000a57a  main                           
0     0000a631  __c28xabi_addd                 
0     0000a6cd  Device_enableAllPeripherals    
0     0000a767  __c28xabi_divd                 
0     0000a7f2  __c28xabi_divf                 
0     0000a87a  __c28xabi_mpyd                 
0     0000a977  SysCtl_getClock                
0     0000a9d7  SysCtl_selectOscSource         
0     0000aaad  Interrupt_initModule           
0     0000aaea  GPIO_setPinConfig              
0     0000ab21  Device_init                    
0     0000ab56  __TI_decompress_lzss           
0     0000ac0f  SysCtl_selectXTAL              
0     0000ac3a  __TI_auto_init_nobinit_nopinit 
0     0000ac65  PinMux_init                    
0     0000ac8e  C$$EXIT                        
0     0000ac8e  abort                          
0     0000ac90  exit                           
0     0000ad9d  __c28xabi_dtof                 
0     0000adc0  Interrupt_initVectorTable      
0     0000ae98  memcpy                         
0     0000aeb5  __c28xabi_ftod                 
0     0000aed1  SysCtl_getLowSpeedClock        
0     0000aeeb  SysCtl_selectXTALSingleEnded   
0     0000af79  _c_int00                       
0     0000afd2  EPWM_setEmulationMode          
0     0000b0df  Device_initGPIO                
0     0000b0ef  INPUTXBAR_init                 
0     0000b10c  __c28xabi_subd                 
0     0000b134  __TI_zero_init_nomemset        
0     0000b14d  _args_main                     
0     0000b164  Board_init                     
0     0000b16d  _register_unlock               
0     0000b171  _register_lock                 
0     0000b175  _nop                           
0     0000b17e  __TI_decompress_none           
0     0000b19c  __error__                      
0     0000b1a3  error                          
0     0000b1aa  _system_pre_init               
0     0000b1ac  EPWM_init                      
0     0000b1ad  _system_post_cinit             
0     0000b1ae  MEP_SF                         
0     0000b1b3  SFO_CAL                        
0     0000b1b8  status                         
0     0000b1b9  MEP_ScaleFactor                
0     0000b1ba  ePWM                           
0     0000b1c4  __TI_enable_exit_profile_output
0     0000b1c6  __TI_cleanup_ptr               
0     0000b1c8  __TI_dtors_ptr                 
0     0000b1ca  compCount_test                 
0     0000b1cc  dutyFine                       
0     0000b1ce  _lock                          
0     0000b1d0  _unlock                        
abs   00000200  __TI_STACK_SIZE                
abs   ffffffff  __TI_pprof_out_hndl            
abs   ffffffff  __TI_prof_data_size            
abs   ffffffff  __TI_prof_data_start           
n/a   UNDEFED   __c_args__                     

[70 symbols]
