-v28 -ml -mt --cla_support=cla0 --float_support=fpu32 --vcu_support=vcu0 --define=DEBUG --define=ccs_c2k -g --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 -z -m"usb_dev_serial.map" --stack_size=0x400 --warn_sections -i"F:/TI_CCS_7P4/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/lib" -i"F:/TI_CCS_7P4/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_16.9.6.LTS/include" --reread_libs --xml_link_info="usb_dev_serial_linkInfo.xml" --rom_model -o "F:/c28x_ControlStickRTOS/Themis/new_wsControlStick/usb_dev_serial/Debug/usb_dev_serial.out"