Activated synchronous-rectifier

 5[ms/div] 5[us/div]



SW-node

 50[V/div]

Clamp-SW control

 10[V/div]

Vin

Disabled synchronous-rectifier

 5[ms/div] 5[us/div]



SW-node

 50[V/div]

Clamp-SW control

 10[V/div]

Vin