

Activated synchronous-rectifier

5[ms/div] 5[us/div]



SW-node

50[V/div]


Clamp-SW control

10[V/div]

Vin

Disabled synchronous-rectifier

5[ms/div] 5[us/div]



SW-node

50[V/div]

Clamp-SW control

10[V/div]

Vin