* source LM5157_TRANS
C_C3         BIAS 0  1000p  TC=0,0 
X_C12         VOUT 0 CESR PARAMS:  C=4.7u  ESR=2m X=1  IC={SS*12}
C_C10         BIAS 0  10u  TC=0,0 
C_C8         BIAS 0  10u  TC=0,0 
X_C2         BIAS 0 CESR PARAMS:  C=22u  ESR=5m X=1  IC={SS*10}
R_R17         FB 0  4.53k TC=0,0 
C_C22         BIAS 0  100n  TC=0,0 
X_C18         VOUT 0 CESR PARAMS:  C=100n  ESR=1m X=1  IC={SS*12}
R_R16         RT 0  9.53k TC=0,0 
R_R19         N16795152 0  2.61k TC=0,0 
C_C7         BIAS 0  10u  TC=0,0 
X_C13         VOUT 0 CESR PARAMS:  C=4.7u  ESR=2m X=1  IC={SS*12}
R_R14         N16794793 FB  49.9k TC=0,0 
C_C6         BIAS 0  10u  TC=0,0 
C_C9         BIAS 0  10u  TC=0,0 
R_RLOAD         VOUT 0  {12/1.6} TC=0,0 
X_C16         VOUT 0 CESR PARAMS:  C=4.7u  ESR=2m X=1  IC={SS*12}
X_C15         VOUT 0 CESR PARAMS:  C=4.7u  ESR=2m X=1  IC={SS*12}
R_R5         VCC PGOOD  100k TC=0,0 
R_R12         N16794793 VOUT  10 TC=0,0 
C_C25         COMP N16795152  10n  TC=0,0 
R_R9         UVLO BIAS  61.9k TC=0,0 
X_C11         VOUT 0 CESR PARAMS:  C=4.7u  ESR=2m X=1  IC={SS*12}
X_C14         VOUT 0 CESR PARAMS:  C=4.7u  ESR=2m X=1  IC={SS*12}
X_U1         0 BIAS COMP UVLO 0 FB 0 N24942 0 0 PGOOD RT SS SW SW SW N16780257
+  LM5157_TRANS PARAMS: FAST_HICCUP={FAST_HICCUP} SS={SS} LM51571={LM51571}
X_L2         BIAS SW LDCR PARAMS: L=1.5u DCR=0.01
C_C5         BIAS 0  0.01u  TC=0,0 
C_C4         BIAS 0  0.1u  TC=0,0 
C_C24         SS 0  22n IC={SS*1} TC=0,0 
C_C26         COMP 0  100p  TC=0,0 
X_C17         VOUT 0 CESR PARAMS:  C=100n  ESR=1m X=1  IC={SS*12}
R_R15         0 UVLO  71.5k TC=0,0 
V_VIN         BIAS 0 6
C_C21         VCC 0  1u IC={SS*5} TC=0,0 
R_R20         N16780257 VCC  5 TC=0,0 
D_D1         SW VOUT D_D1 
.PARAM  ss=1 lm51571=0 fast_hiccup=1
