
TPS61165 PWM Dimming issue\_20241213

**TPS61165 schematics: (series a 10K Ohm on CTRL pin)**



**CH1 : CTRL, CH2 : COMP, CH3 : LEDA(VOUT) (series a 10K Ohm on CTRL pin)**

Description: PWM dimming duty at 25%.

一張含有 文字, 繪圖, 螢幕擷取畫面, 行 的圖片

自動產生的描述

**CH1 : CTRL, CH2 : COMP, CH3 : LEDA(VOUT) (series a 10K Ohm on CTRL pin)**

Description: PWM dimming duty at 50%.

一張含有 文字, 行, 繪圖, 螢幕擷取畫面 的圖片

自動產生的描述

**CH1 : CTRL, CH2 : COMP, CH3 : LEDA(VOUT) (series a 10K Ohm on CTRL pin)**

Description: PWM dimming duty at 80%.

一張含有 文字, 繪圖, 行, 圖表 的圖片

自動產生的描述

**CH1 : CTRL, CH2 : COMP, CH3 : LEDA(VOUT) (series a 10K Ohm on CTRL pin)**

Description: PWM dimming duty at 100%

一張含有 文字, 繪圖, 行, 螢幕擷取畫面 的圖片

自動產生的描述