* source TPS61372_TRANS
C_C3         VIN 0  10u  TC=0,0 
X_C2         VIN 0 CESR PARAMS:  C=150u  ESR=0.05 X=1  IC=0
V_V1         VIN 0  
+PULSE 0 3.6 200u 10u 10u 3m 
X_L1         VIN SW LDCR PARAMS:  L=2.2u  DCR=0.066 IC=0
C_C1         SW BST  0.1u IC=0 TC=0,0 
X_C5         VOUT 0 CESR PARAMS:  C=1.572u  ESR=2m X=1  IC=0
X_C6         VOUT 0 CESR PARAMS:  C=1.572u  ESR=2m X=1  IC=0
X_C4         VOUT 0 CESR PARAMS:  C=1.572u  ESR=2m X=1  IC=0
R_R4         N03238 VOUT  49.9 TC=0,0 
R_R3         N03181 N03238  909k TC=0,0 
R_R2         FB N03181  1MEG TC=0,0 
R_R5         FB 0  100k TC=0,0 
R_R1         N04923 N04770  61.9k TC=0,0 
C_C7         N04923 0  680p  TC=0,0 
R_R6         VIN EN  100k TC=0,0 
R_RLOAD         VOUT 0  {12/0.6} TC=0,0 
X_U1         BST N04770 EN FB 0 0 0 0 VIN SW SW SW N16777598 VOUT VOUT VOUT
+  TPS61372_TRANS PARAMS: SS=0
V_V2         N16777598 0  
+PULSE 0 5 10u 10u 10u 3m 
