

Schematic circuit shown as below:


Screenshot (First schematic circuit)



CH1--+5V\_LCD(pin4) CH2--+11V\_AVDD\_LCD(pin6)




CH1--+9.6V\_VCC\_LCD(pin10) CH2--+3.3V\_VDD\_LCD(pin2)




CH1-- - 6V\_VGL\_LCD(pin18) CH2-- +20V\_VGH\_LCD(pin13)


汉川公安局波形如下：(Second schematic captured waveform)



CH1--+11V\_AVDD\_LCD(pin11) CH2-- +5V



CH1--+9.6V\_VCC\_LCD(pin10) CH2--+3.3V\_VDD\_LCD(pin2)



CH1-- +20V\_VGH\_LCD(pin13) CH2-- - 6V\_VGL\_LCD(pin18)