

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| U77 | Output1: 5V | 120mA |
| Output2: 1V8 | 2A |
| U23 | Output1: 3V3 | 2A |
| Output2: 5V | 120mA |

**3V3+5V0 top**




Connect BP5 capacitor on top level


**3V3+5V0 bottom**

****

**1V8+5V0 top**

****

**1V8+5V0 bottom**

****