.ALIASES
X_U1            U1(RDY=N27904 IN+=N28056 IN-=0 OUTH=N28174 OUTL=N28183 OC=N28147 RST_EN_N=N27827 AIN=N28147 APWM=N28587
+CLMPE=N28527 COM=N28147 VCC=N27827 VDD=N28236 VEE=N28145 FLT_N=N27908 GND=0 ) CN
+@UCC.Clampers(sch_1):INS2996@UCC21710-Q1DW_TRANS.UCC21710_TRANS.Normal(chips)
V_V1            V1(+=N27827 -=0 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS3127@SOURCE.VDC.Normal(chips)
R_R1            R1(1=N27827 2=N27908 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS27872@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R2            R2(1=N27827 2=N27904 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS27888@ANALOG.R.Normal(chips)
V_V2            V2(+=N28056 -=0 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS28014@SOURCE.VPULSE.Normal(chips)
R_R3            R3(1=N28174 2=N28277 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS28095@ANALOG.R.Normal(chips)
R_R4            R4(1=N28183 2=N28277 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS28121@ANALOG.R.Normal(chips)
V_V3            V3(+=N28236 -=N28147 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS28202@SOURCE.VDC.Normal(chips)
R_R5            R5(1=0 2=N28587 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS28571@ANALOG.R.Normal(chips)
M_M1            M1(d=N35791 g=N28277 s=N28147 s=N28147 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS35536@CDN_PSP_TIPSPICE.IRFBC40.Normal(chips)
R_R6            R6(1=GND_SIGNAL 2=N28147 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS35622@ANALOG.R.Normal(chips)
V_V4            V4(+=N35791 -=GND_SIGNAL ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS35771@SOURCE.VDC.Normal(chips)
V_V11           V11(+=N28147 -=N28145 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS45183@SOURCE.VDC.Normal(chips)
R_R15           R15(1=N28277 2=N28527 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS47064@ANALOG.R.Normal(chips)
C_C1            C1(1=GND_SIGNAL 2=N28147 ) CN @UCC.Clampers(sch_1):INS47678@ANALOG.C.Normal(chips)
_    _(GND_SIGNAL=GND_SIGNAL)
.ENDALIASES
