* source LM61460AFS-Q1_TRANS
* PSpice Text Block on Bode_Plot PAGE1
.PARAM FREQ=50K
.TRAN 0 {2/FREQ+150U} 150U
.STEP DEC PARAM FREQ 10K 100K 2
.PROBE64 P(FREQ)
.OPTIONS MINSIMPTS = 1000
***
R_R4         RESET_PIN BODEIN  100k  
R_R5         BODEOUT BODEIN  100  
X_C6         BODEOUT 0 CESR PARAMS:  C=22u  ESR=2m X=1  IC={VOUT*steady_state}
C_C3         VIN_PIN 0  0.022u  TC=0,0 
C_C4         VIN_PIN 0  4.7u  TC=0,0 
V_V6         BODEOUT BODEIN  AC 0
+SIN 0 30mv {freq} 0 0 0
X_C5         BODEOUT 0 CESR PARAMS:  C=1u  ESR=2m X=1  IC={VOUT*steady_state}
X_U1         0 BODEIN CBOOT_PIN EN_PIN FB 0 0 RBOOT_PIN RESET_PIN RT_MODE SW
+  VCC_PIN VIN_PIN VIN_PIN LM61460AFS-Q1_TRANS PARAMS: STEADY_STATE=
+ {Steady_state}
R_R3         RT_MODE 0  33.2k  
R_R7         BODEIN FB  100k  
C_C16         N04804 FB  22p IC={VOUT*steady_state} 
R_R8         0 FB  24.9k  
R_R9         BODEIN N04804  1k  
X_C11         BODEOUT 0 CESR PARAMS:  C=22u  ESR=2m X=1  IC={VOUT*steady_state}
C_C13         CBOOT_PIN SW  0.1u IC={3.3*steady_state} 
X_C10         BODEOUT 0 CESR PARAMS:  C=22u  ESR=2m X=1  IC={VOUT*steady_state}
C_C1         VIN_PIN 0  4.7u  TC=0,0 
R_RLOAD         BODEOUT 0  {VOUT/IOUT}  
X_C9         BODEOUT 0 CESR PARAMS:  C=22u  ESR=2m X=1  IC={VOUT*steady_state}
X_C8         BODEOUT 0 CESR PARAMS:  C=22u  ESR=2m X=1  IC={VOUT*steady_state}
R_R10         EN_PIN VIN_PIN  255k  
X_L1         SW BODEOUT LDCR PARAMS:  L=4.7u  DCR=14.3m IC={IOUT*Steady_state}
C_C2         VIN_PIN 0  0.022u  TC=0,0 
X_C7         BODEOUT 0 CESR PARAMS:  C=22u  ESR=2m X=1  IC={VOUT*steady_state}
C_C14         BODEIN 0  1u IC={VOUT*steady_state} TC=0,0 
R_R13         0 EN_PIN  100k  
C_C15         VCC_PIN 0  1u IC={Steady_state*3.7} 
V_V5         VIN_PIN 0  
+PULSE {VIn*Steady_state} {VIn} 0 20n 1n 1 1
.PARAM  iout=4 vin=13.5 steady_state=1 vout=5
